Акт контроля качества смонтированных (собранных) конструкций резервуара (образец)
Приложение N 9 к Руководству по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. N 780

(Образец)

                     Акт N _________ от _____________
контроля качества смонтированных (собранных)
конструкций резервуара

Вместимость резервуара ______________ куб. м. Номер резервуара ________
Наименование объекта __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представители:
Заказчика _____________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)
Монтажной организации _________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)
Организации, осуществляющей строительный контроль _____________________
___________________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)
произвели осмотр смонтированных  конструкций  резервуара  и  установили
следующее:
1. Резервуар смонтирован в соответствии с рабочими чертежами КМ
___________________________________________________________________________
(номера чертежей, организация-разработчик)
2. Геометрические  параметры  и  форма резервуара соответствуют рабочим
чертежам и руководству по безопасности вертикальных цилиндрических стальных
резервуаров  для  нефти  и  нефтепродуктов,  утвержденным  в  установленном
порядке.
3. Контролю  на  герметичность подвергнуты монтажные сварные швы днища,
стенки, соединения "днище-стенка", ________________________________________
___________________________________________________________________________
(стационарной крыши, понтона, плавающей крыши)
усиливающих накладок люков и патрубков на стенке резервуара.
5. Радиографическому  контролю подвергнуты монтажные сварные швы стенки
и _________________________________________________________________________
(днища)
в соответствии  с  прилагаемыми  схемами  просвечивания  и  заключением
радиографа.
На  основании  результатов  осмотра  и прилагаемых документов резервуар
принимается для испытаний.

Приложения:
1. Исполнительные схемы на днище, стенку, _____________________________
___________________________________________________________________________
(понтон, плавающую крышу)
с указанием фактических отклонений размеров и формы.
2. Акты  контроля  на  герметичность   монтажных   сварных   соединений
резервуара.
3.  Заключение   о   качестве   сварных   соединений   по   результатам
неразрушающего контроля.
4. Схемы просвечивания монтажных швов стенки и ________________________
___________________________________________________________________________
(днища)
резервуара с заключением радиографа.
Подписи
___________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., дата)
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