Акт о ремонте балластной призмы
Приложение к Техническим условиям на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути 
                                    АКТ
о ремонте балластной призмы  1

Настоящий акт составлен о том, что на _________ пути перегона _________
выполнены работы по ремонту балластной призмы.
Отремонтированный путь относится к ___________ классу; после выполнения
работ в путь уложен _______ балласт с толщиной под шпалой ____ см.
Выполнены следующие работы:
1. Глубокая очистка (срезка балластного слоя):
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____ на ____ см под шпалой;
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____ на ____ см под шпалой.
2. Глубокая очистка с понижением отметок:
на __________ км от ПК ____+____ до ПК ____+____ на ____ см с величиной
понижения проектной отметки: общей ______________ см, в том числе на первом
этапе ____ см;
на __________ км от ПК ____+____ до ПК ____+____ на ____ см с величиной
понижения проектной отметки: общей ______________ см, в том числе на первом
этапе ____ см.
3. Укладка разделительного слоя из песка и/или мелкого щебня:
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____, глубина укладки ____ см;
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____, глубина укладки ____ см.
4. Укладка геотекстиля:
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____, глубина укладки ____ см;
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____, глубина укладки ____ см.
5. Укладка пенополистирольных плит:
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____, глубина укладки ____ см;
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____, глубина укладки ____ см.
6. Укладка объемной георешетки:
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____, глубина укладки ____ см;
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____, глубина укладки ____ см.
7. Замена асбеста (балласта мягких пород):
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____;
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____.
Проектная толщина балласта нарушена:
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____ и составила ___________ см
под шпалой.
Проектная глубина укладки разделительных слоев нарушена:
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____ и составила ___________ см
под шпалой.
Протяженность укладки разделительных слоев нарушена:
на ______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____ и составила ___________ м.
Гранулированный состав щебня (остатки на сетках, %):
25 мм факт _____, наличие ______; 30 мм факт _____, наличие ______;
40 мм факт _____, наличие ______; 60 мм факт _____, наличие ______;
70 мм факт _____, наличие ______; 70 мм факт_____, наличие _______;
плоских частиц факт ______, наличие ______.
Разность уровней путей после выполнения работ на участках:
______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____ составляет ____ см,
______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____ составляет ____ см,
что соответствует (не соответствует) заданию на проектирование.

Начальник ПМС ____________________________________________
(подпись)
Начальник дистанции пути ____________________________________
(подпись)
--------------------------------
1  К   акту   прилагаются   поперечные   профили   балластной   призмы
(с указанием размеров), исполненные через каждые 100 м.

Лицевая сторона

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИВОЙ
от км ____ ПК ____+____
до км ____ ПК ____+____,
путь __________________,
(четный, нечетный)
перегон _____________________
(ручная съемка кривой)

Техническая характеристика кривой Установлено по состоянию на 1 _______ 20__ г.
Радиус кривой, м

Начало круговой кривой, км ПК+м

Конец круговой кривой, км ПК+м

Длина круговой кривой, м

Начало 1-ой переходной кривой (по ходу колометров), км ПК+м

Конец 1-ой переходной кривой, км ПК+м

Длина 1-ой переходной кривой, м

Начало 2-ой переходной кривой, км ПК+м

Конец 2-ой переходной кривой, км ПК+м

Длина 2-ой переходной кривой, м

Возвышение наружного рельса, мм

Уклон отвода возвышения, 

Ширина колеи в кривой, мм

Величина отвода уширения, 

Подуклонка рельсов наружной нити 1/...

Подуклонка рельсов внутренней нити 1/...

Начальная точка промеров, км ПК+м

Длина хорды, м

Вид произведенного ремонта пути

Начальник путевой машины станции ________ 
Начальник дистанции пути ________________

Оборотная сторона

График кривой - проектный и натурный (оформляется при отсутствии прохода ЦНИИ-4) на ____ км ______ пути, перегон _______________
Величина стрел в мм
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N делений
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Междупутье
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Условные обозначения:
Красным цветом - проектные стрелы
Синим цветом - натурные стрелы после рихтовки в 20__ г.
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