Акт о ремонте земляного полотна
Приложение к Техническим условиям на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути 
                                    АКТ
о ремонте земляного полотна  1

Настоящий акт составлен о том, что на _________ пути перегона _________
выполнены работы:
досыпка откосов насыпи - на ________ км от ПК ___+____ до ПК ____+____;
срезка обочин - на __________ км от ПК ____+____ до ПК ____+____;
нарезка:
кюветов - на __________ км от ПК ____+____ до ПК ____+____;
нагорных каналов - на __________ км от ПК ____+____ до ПК ____+____;
водоотводных канав - на ____________ км от ПК ____+___ до ПК ____+____;
очистка и профилирование водоотводов - на __________ км от ПК ____+____
до ПК ____+____
другие виды работ.
Нормируемые  поперечные  уклоны  основной  площадки  земляного  полотна
нарушены на участках:
______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____,
______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____,
______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____,
______ км от ПК ____+____ до ПК ____+____.

Начальник ПМС ______________________________
(подпись)
Начальник дистанции пути ___________________
(подпись)
1 К акту прилагаются поперечные профили, исполненные через каждые 100 м.
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