Акт о ремонте земляного полотна железнодорожного пути
Приложение 3 к Техническим условиям на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути

АКТ о ремонте земляного полотна 1 
1 К акту прилагаются поперечные профили, исполненные через каждые 100 м.
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что на __________ пути перегона _____________ выполнены работы:
досыпка откосов насыпи - на ____ км от ПК ____ + ____ до ПК ____ + ____;
срезка обочин - на ____ км от ПК ____ + ____ до ПК ____ +____;
нарезка:
кюветов - на ____ км от ПК ____ + ____ до ПК ____ + ____;
нагорных канав - на ____ км от ПК ____ + ____ до ПК ____ + ____;
водоотводных канав - на ____ км от ПК ____ + ____ до ПК ____ + ____;
очистка и профилирование водоотводов - на ____ км от ПК ____ + ____ до ПК ____ + ____.
Нормируемые поперечные уклоны основной площадки земляного полотна нарушены на участках:
____ км от ПК ____ + ____ до ПК ____ + ____,
____ км от ПК ____ + ____ до ПК ____ + ____,
____ км от ПК ____ + ____ до ПК ____ + ____,
____ км от ПК ____ + ____ до ПК ____ + ____.

              Начальник ПМС ______________________
(подпись)
Начальник дистанции пути ___________
(подпись)
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