Акт об удлинении рельсовых плетей после укладки с помощью контактной сварки
Приложение 3 к Техническим условиям на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути

                                    АКТ
об удлинении рельсовых плетей после укладки
с помощью контактной сварки

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что "__" ________
200_  г. на _________ пути перегона _________ выполнено удлинение рельсовых
плетей сварочной машиной типа ____________
Удлинение выполнено способом __________________________________________
(сварки отрезка рельса с выгибом,
раскрепления плети с подтяжкой)

Расположение свариваемых рельсовых плетей по левой нити:
плеть N ____ имеет длину _______ и уложена:
начало  _____  км,  пикет ______, плюс _____ м, температура закрепления
___ °С
конец ______ км, пикет ______, плюс _____ м.
плеть N ____ имеет длину _______ и уложена:
начало  _____  км,  пикет ______, плюс _____ м, температура закрепления
___ °С
конец ______ км, пикет ______, плюс _____ м.
плеть N ____ имеет длину _______ и уложена:
начало  _____  км,  пикет ______, плюс _____ м, температура закрепления
___ °С
конец ______ км, пикет ______, плюс _____ м.
плеть N ____ имеет длину _______ и уложена:
начало  _____  км,  пикет ______, плюс _____ м, температура закрепления
___ °С
конец ______ км, пикет ______, плюс _____ м.

Расположение свариваемых рельсовых плетей по правой нити:
плеть N ____ имеет длину _______ и уложена:
начало  _____  км,  пикет ______, плюс _____ м, температура закрепления
___ °С
конец ______ км, пикет ______, плюс _____ м.
плеть N ____ имеет длину _______ и уложена:
начало  _____  км,  пикет ______, плюс _____ м, температура закрепления
___ °С
конец ______ км, пикет ______, плюс _____ м.
плеть N ____ имеет длину _______ и уложена:
начало  _____  км,  пикет ______, плюс _____ м, температура закрепления
___ °С
конец ______ км, пикет ______, плюс _____ м.

Фактическая   температура   рельсов  при  сварке  ___  °С,  температура
закрепления свариваемой плети ___ °С обеспечена _________.
Левая сваренная рельсовая плеть N ____ имеет длину _____ м и уложена:
начало ______ км, пикет ______, плюс ______ м,
конец _______ км, пикет ______, плюс ______ м.
Правая сваренная рельсовая плеть N ___ имеет длину _____ м и уложена:
начало ______ км, пикет ______, плюс ______ м,
конец _______ км, пикет ______, плюс ______ м.

Между плетями N ____ и N ____ уложено ____ уравнительных рельсов длиной
______ м.
Между плетями N ____ и N ____ уложено ____ уравнительных рельсов длиной
______ м.

Начальник дистанции пути __________________
Мастер ПРСМ _______________________________
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