Акт об укладке в путь сварной рельсовой плети
Приложение 3 к Техническим условиям на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути

                                    АКТ
об укладке в путь сварной рельсовой плети

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что "__" ________
200_ г. плеть N ___ уложена на ______________ пути перегона _______________
при этом первоначальная температура была _____ °С, температура  закрепления
была ___ °С.
Плеть N ___ имеет длину _______ и уложена.
начало _____ км, пикет _______, плюс ______ м,
конец ______ км, пикет _______, плюс ______ м.
Между плетями N ___ и N ___ уложено ____ уравнительных  рельсов  длиной
_____ м.
Между плетями N ___ и N ___ уложено ____ уравнительных  рельсов  длиной
_____ м.

Начальник ПМС __________________________
Начальник дистанции пути _______________

Исполненный продольный профиль ________ км __________ путь
---------------------------------------------------------------------------
¦Проектные уклоны                      ¦  \  +---------------+     /      ¦
+--------------------------------------+-----+---------------+------------+
¦Фактические уклоны после ремонта пути ¦\|\  +---+------+----+/|/|/|/|/|/|¦
+--------------------------------------+-----+---+------+----+------------+
¦Отметки головки рельса до ремонта пути¦                                  ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦Проектные отметки головки рельса      ¦                                  ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦Фактические отметки головки рельса    ¦                                  ¦
¦после ремонта пути                    ¦                                  ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦Участки укладки покрытия              ¦  ¦***¦***¦***¦  ¦  ¦  ¦===¦===¦  ¦
+--------------------------------------+--+---+---+---+--+--+--+---+---+--+
¦Расстояние от верха покрытия до низа  ¦                                  ¦
¦шпалы, см                             ¦                                  ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦Толщина чистого балласта под шпалой   ¦                                  ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦Пикеты и плюсы                        ¦  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦   ¦  ¦
+--------------------------------------+--+---+---+---+--+--+--+---+---+--+
¦                                     0¦1   2   3   4  5  6  7   8   9  10¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦План линии                            ¦                   -------        ¦
¦                                      ¦--------------------     ---------¦
---------------------------------------+-----------------------------------
Километры                О                                  О

Условные обозначения покрытия:
*** - геотекстиль;
=== - пенопласт.

Рис. П.3.1. Оформление продольного профиля отремонтированного пути по данным ручной геодезической съемки
Примечания. 1. Фактические отметки головки рельса после ремонта определяются через 50 м и во всех точках перелома профиля.
2. На плане линии указываются: в числителе - фактическая длина прямых, переходных и круговых кривых, фактическое значение радиуса круговой кривой и возвышения наружного рельса, в знаменателе - проектные значения.

Источник - Технические условия МПС России от 30.09.2003 № ЦПТ-53


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_ob_ukladke_v_put_svarnoj_relsovoj_pleti.htm
