Акт обследования квартиры при рассмотрении обращений жителей Зеленоградского административного округа города Москвы по вопросам вытяжной вентиляции (для раздельного санузла)
Приложение 4 к Регламенту проведения обследований при рассмотрении обращений жителей Зеленоградского административного округа города Москвы по вопросам центрального отопления, горячего водоснабжения, вытяжной вентиляции 
                                    АКТ

г. Зеленоград                                        "__" ________ 20___ г.

Комиссия в составе представителей: ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
с участием жителя _________________________________________________________
провела обследование квартиры __ корпуса __ под. __ и установила следующее:
Квартира __-комнатная на __ этаже в доме серии __, построенном в 19__ году,
проживает семья из __ человек, из них детей __, площадь квартиры ___ кв. м.
Квартира благоустроенная, санузел и ванная раздельный/совмещенный (ненужное
зачеркнуть), балкон _____, полы - _______.

система вентиляции естественная/принудительная (ненужное зачеркнуть)
санузел раздельный

В момент обследования установлено:
1. Температура наружного воздуха: ________ °C.
Замеры   естественной  вытяжной  вентиляции  производятся  при  температуре
наружного  воздуха +5 °C и ниже. (Основание - Правила  и нормы эксплуатации
жилищного фонда, п. 5.7.1.)

2. Кратность воздухообмена: --------------------------------
(куб. м/час)             ¦        ¦Норматив     ¦Факт   ¦
+--------+-------------+-------+
¦кухня   ¦не менее 60  ¦       ¦
+--------+-------------+-------+
¦ванная  ¦не менее 25  ¦       ¦
+--------+-------------+-------+
¦туалет  ¦не менее 25  ¦       ¦
---------+-------------+--------

Основание - СНиП 2.08-01-89* "Жилые здания"

Согласно  п.  3.4  СНиП  2.08-01-898 "Жилые здания"  компенсация удаляемого
воздуха  предусматривается  в  том  числе  и  за счет поступления наружного
воздуха.  Следовательно, замеры кратности воздухообмена производятся только
при открытых форточках (окнах).

Причиной послужило: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заключение комиссии: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПОДПИСИ: ________________________________
________________________________
________________________________
житель ______________________________________________
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