Акт обследования металлоконструкций, сварных соединений, узлов и механизмов лифта с применением неразрушающих методов контроля
Приложение М к Методическим указаниям по проведению обследования технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы. Лифты пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые. РД 10-72-94

Утверждаю 
Дефектоскопист II уровня 
_______/_______________/ 
_______/_______________/ 
"__" __________ 199__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ЛИФТА РЕГ. N ______________ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
"___" __________ 199__ г.

Обследование проведено дефектоскопистами:
________________ удостоверение N _____ действительно до __________
(Ф.И.О.)
________________ удостоверение N _____ действительно до __________
(Ф.И.О.)
При обследовании использованы приборы:
1. Лупа 6 - 10-кратная
2. Ультразвуковой дефектоскоп типа __________ зав. N _________

I. Проведен внешний осмотр металлоконструкций, сварных швов следующих узлов и механизмов лифта:
1.1. Кабина
1.1.1. верхняя балка
1.1.2. нижняя балка
1.1.3. стояки
1.1.4. рама и механизм пола
1.1.5. потолок металлический
1.1.6. стяжки (при наличии)
1.1.7. болтовые соединения
1.1.8. подвеска
1.1.9. башмаки
1.1.10. отводные блоки
1.1.11. механизм ловителей
1.1.12. двери кабины
1.1.13. комбинированная отводка
1.1.14. механическая отводка
1.1.15. шунты
1.1.16. порог кабины
1.2. Противовес
1.2.1. верхняя балка
1.2.2. нижняя балка
1.2.3. стояки, стяжки
1.2.4. болтовые соединения
1.2.5. подвеска
1.2.6. башмаки
1.2.7. отводные блоки
1.2.8. механизм ловителей
1.3. Направляющие кабины и противовеса
1.3.1. закладные детали (ригели)
1.3.2. болтовые соединения
1.4. Порталы
1.4.1. закладные детали
1.4.2. каркас
1.4.3. двери шахты
1.5. Натяжное устройство
1.5.1. ось
1.5.2. шкив
1.5.3. рама
1.6. Металлокаркасная шахта
1.6.1. стояки
1.6.2. металлическое ограждение
1.6.3. металлическая сетка
1.6.4. установка буферов
1.6.5. лестница (ступени, скобы) для входа в приямок
1.6.6. отводные блоки, балки
1.6.7. балка полиспастной подвески, подвеска
1.7. Подъемный механизм
1.7.1. рама лебедки
1.7.2. тормозное устройство
1.7.3. корпус редуктора
1.7.4. подлебедочная балка (подрамник)
1.7.5. канатоведущий шкив, отводные блоки
1.7.6. канаты лифта
1.8. Устройство для подвешивания грузоподъемных средств
1.9. Ограничитель скорости
1.9.1. шкив
1.9.2. корпус
1.9.3. рама
1.9.4. канат
1.10. Другое оборудование
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

II. Дефекты, выявленные в результате внешнего осмотра:

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦     Наименование     ¦  Выявленные дефекты  ¦ Рекомендации,¦
¦п/п¦  оборудования, узла  ¦                      ¦ предложения  ¦
+---+----------------------+----------------------+--------------+
¦   ¦                      ¦                      ¦              ¦
+---+----------------------+----------------------+--------------+
¦   ¦                      ¦                      ¦              ¦
+---+----------------------+----------------------+--------------+
¦   ¦                      ¦                      ¦              ¦
+---+----------------------+----------------------+--------------+
¦   ¦                      ¦                      ¦              ¦
----+----------------------+----------------------+---------------

III. Ультразвуковой контроль металлоконструкций и сварных соединений проведен в соответствии с Методическими указаниями ____ __________________________________________________________________
При УЗК выявлены следующие дефекты:

------------------------------------------------------------------
¦Объект контроля¦Тип сварного¦  Описание  ¦ Оценка ¦  Примечание ¦
¦(номер сварного¦ соединения ¦обнаруженных¦качества¦             ¦
¦ соединения по ¦            ¦  дефектов  ¦в баллах¦             ¦
¦    чертежу)   ¦            ¦            ¦        ¦             ¦
+---------------+------------+------------+--------+-------------+
¦               ¦            ¦            ¦        ¦             ¦
+---------------+------------+------------+--------+-------------+
¦               ¦            ¦            ¦        ¦             ¦
+---------------+------------+------------+--------+-------------+
¦               ¦            ¦            ¦        ¦             ¦
+---------------+------------+------------+--------+-------------+
¦               ¦            ¦            ¦        ¦             ¦
+---------------+------------+------------+--------+-------------+
¦               ¦            ¦            ¦        ¦             ¦
----------------+------------+------------+--------+--------------

Заключение
1. Оборудование, имеющее недопустимые дефекты, должно быть заменено до предъявления лифта к техническому освидетельствованию.

    ____________________          ______________________
(Ф.И.О.)                        (подпись)

____________________          ______________________
(Ф.И.О.)                        (подпись)
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