Акт по гидравлическому испытанию трубопровода
Приложение 13 к Методическим указаниям по контролю металла и продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий РД 153-34.0-17.464-00

Предприятие

АКТ N
по гидравлическому испытанию

"__" ___________ 20__ г.

Проведено гидравлическое испытание трубопровода ______________, рег. N ____
(наименование)
(основные размеры: _________________), эксплуатируемого с 19__ года.
Испытание  выполнено  в  соответствии  с  требованиями "Правил устройства и
безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды":
- величина пробного давления ___________________________________ кгс/кв. см
- время выдержки под пробным давлением _______________________________ мин.
- температура жидкости (_________________) _____________________________ °С
После выдержки под пробным давлением и снижения давления до ____ кгс/кв. см
(рабочего) был выполнен осмотр трубопровода.
Установлено:  признаков  остаточной  деформации,  трещин,  разрывов, течей,
потения  в  сварных соединениях, основном металле и в разъемных соединениях
не  обнаружено.  Падения  давления  по  манометру  за  время  испытания  не
наблюдалось
Решено: трубопровод выдержал гидравлическое испытание пробным давлением.
Испытание провели:
_________________________   ________________   ____________________________
(должность)              (подпись)                (Ф.И.О.)
_________________________   ________________   ____________________________
(должность)              (подпись)                (Ф.И.О.)
_________________________   ________________   ____________________________
(должность)              (подпись)                (Ф.И.О.)
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