Акт приемки бака - аккумулятора горячей воды в эксплуатацию после ремонта
Приложение 6 к Типовой инструкции по технической эксплуатации баков - аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения

                                                        Утверждаю:
__________________________
(руководитель предприятия)
__________________________
(подпись, расшифровка)
Дата утверждения _________

АКТ
"__" ________________ 200_ Г.
ПРИЕМКИ БАКА - АККУМУЛЯТОРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Составлен комиссией ______________________________________________
Председатель _____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
члены комиссии ___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
Баку - аккумулятору ______________________________________________
(характеристика: номер, вместимость и др.)
Произведен капитальный ремонт в объеме ___________________________
(перечень устраненных
__________________________________________________________________
дефектов: замена согласно дефектной ведомости изношенных
__________________________________________________________________
элементов бака, ремонт сварных соединений, исправление осадки,
__________________________________________________________________
устранение негерметичности, ремонт оборудования и др.)
Качество ремонтных   работ   (по   результатам  внешнего  осмотра,
рентгенографии, испытаний, измерений и др.) ______________________
(оценка ремонтных работ)
Результаты испытания бака на прочность  наливом  водой  до  высоты
____ м.
Комиссия считает возможным ввести бак - аккумулятор в эксплуатацию
с предельным уровнем наполнения ____ м.

Председатель комиссии ___________________
(подписи)
Члены комиссии __________________________
(подписи)
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