Акт приемки паропроводов ТЭС после выполнения планового ремонта
Приложение 8 к Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций

Утверждаю: 
Главный инженер ____________________ 
____________________________________ 
"__"_____________________________ г.

АКТ ПРИЕМКИ ПАРОПРОВОЛОВ ТЭС ______ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВОГО РЕМОНТА В ____ г.
     Представитель специализированной организации ____________________
______________________________________________________________________
(наименование организации, должность, ф.и.о. представителя)

и представитель эксплуатации _________________________________________
(наименование организации, должность,
ф.и.о. представителя)

удостоверяют:
1. Дефекты, выявленные при проведении обследования технического состояния трубопроводов и ОПС устранены (см. приложение 3). (Если дефекты не устранены, должны быть указаны мероприятия, которые необходимо провести для устранения дефектов, и сроки их проведения).
2. Условия прочности соблюдаются для всех расчетных участков трубопроводов на расчетный срок эксплуатации ____ тыс. ч с параметрами рабочей среды р = ____ кгс/см2, t = ____ град. C (см. приложение 5).
3. Отклонения фактических нагрузок упругих опор от расчетных не превышают допустимых значений, предусмотренных НТД (см. приложение 6). (Если эти отклонения превышают допустимые значения, должны быть указаны причины превышения, а также способы и сроки устранения дефекта).
4. Разницы фактических и расчетных температурных перемещений по показаниям индикаторов (реперов) не превышают допустимых значений, предусмотренных НТД (см. приложение 7). (Если указанные разницы превышают допустимые значения, должны быть указаны причины превышения, а также способы и сроки устранения дефекта).
Кроме того, должны быть включены (в случае необходимости) мероприятия (со сроками их выполнения) по реконструкции трубопроводов или их ОПС.
Прилагаются:
1. Ведомость дефектов трубопровода.
2. Расчетная схема трубопровода котла.
3. Напряжения в сечениях трубопровода.
4. Нагрузки на опоры и подвески трубопровода.
5. Результаты контроля температурных перемещений трубопровода котла.

     Представитель специализированной
организации _____________________________________________________
(должность, ф.и.о., подпись)

Представитель эксплуатации ТЭС __________________________________
(должность, ф.и.о., подпись)
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