Аншлаг результатов контроля состава рудничного воздуха (рекомендуемый образец)
Приложение N 9 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Инструкция по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду углерода", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору 
от 6 декабря 2012 г. N 704 
(рекомендуемый образец) 
                                  Аншлаг
результатов контроля состава рудничного воздуха

Наименование выработки ________________________

---------------------------------------------------------------------------
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¦   замеры    ¦          ¦      ¦ замера ¦      ¦     ¦   ¦     ¦         ¦
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Пояснения к ведению записи
Размеры аншлага результатов контроля состава рудничного воздуха не менее 0,7 x 1,2 м. При его изготовлении применяются материалы, обеспечивающие длительное использование в условиях горных выработок. Цвета фона, рисунка и записей, проводимых специалистами шахты, выбираются контрастными. Записи на аншлаге результатов контроля состава рудничного воздуха делаются разборчивыми. При заполнении аншлага результатов контроля состава рудничного воздуха используются пишущие средства, обеспечивающие сохранность записей в течение суток после их выполнения. Нижние строки отведены для записи замеров, выполняемых специалистами шахты.
При расположении у мест установки датчиков метана аншлаг результатов контроля состава рудничного воздуха перед колонкой "Подпись" имеет дополнительную колонку "Исправность АГК".

Источник - Приказ Ростехнадзора от 06.12.2012 № 704 (с изменениями и дополнениями на 2013 год)
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