Буровой журнал
Приложение 16 к Правилам безопасности при строительстве подземных сооружений

                          БУРОВОЙ ЖУРНАЛ

__________________________________________________________________
(организация, участок)
__________________________________________________________________
(тип и регистрационный номер бурового станка)

В настоящем журнале
пронумеровано и прошнуровано
_____ страниц

Главный инженер _____________________ ________________________
(Ф.И.О.)               (подпись)

М.П.

Начат ______________________
(дата)
Окончен ____________________
(дата)

(Первая страница журнала)

Пояснения к ведению журнала
1. До начала бурения каждой скважины необходимо получить в журнале запись ответственного лица генерального подрядчика об отсутствии в точке заложения скважины подземных коммуникаций, выработок и сооружений с выдачей разрешения на бурение.
2. До начала работы машинист буровой установки производит осмотр узлов и механизмов станка и делает запись об их состоянии.
3. В графе 3 производится запись всех операций, включая ремонтные работы. Подчистки и исправления в журнале не допускаются.
Для изменения ошибочных записей старая зачеркивается и делается новая запись с подписью автора, удостоверяющей произведенные замены.
4. Записи в журнале контролируются прорабом (мастером), который подписывает каждый лист журнала.
5. Извлечение буровых труб и тампонаж скважин следует выполнять в соответствии с Инструкцией (Приложение 38).

(Развернутая страница журнала)

------------------------------------------------------------------
¦Дата¦Смена¦Наиме-  ¦Продолжительность операций¦Пробурено метров ¦
¦    ¦     ¦нование +--------------------------+-----------------+
¦    ¦     ¦операций¦   От   ¦   До   ¦  Всего ¦ От ¦ До ¦ Всего ¦
¦    ¦     ¦        +--------+--------+--------+    ¦    ¦       ¦
¦    ¦     ¦        ¦ ч ¦мин.¦ ч ¦мин.¦ ч ¦мин.¦    ¦    ¦       ¦
+----+-----+--------+---+----+---+----+---+----+----+----+-------+
¦ 1  ¦  2  ¦   3    ¦ 4 ¦ 5  ¦ 6 ¦ 7  ¦ 8 ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11 ¦  12   ¦
+----+-----+--------+---+----+---+----+---+----+----+----+-------+
¦    ¦     ¦        ¦   ¦    ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦       ¦
-----+-----+--------+---+----+---+----+---+----+----+----+--------

(Продолжение развернутой страницы)

------------------------------------------------------------------
¦Род нако-  ¦Наиме-¦ Уровень ¦ Длина  ¦      Состав бригады      ¦
¦нечника    ¦нова- ¦ воды в  ¦снаряда,+--------------------------+
+-----------+ние   ¦скважине,¦   м    ¦Ф.И.О.¦Должн.¦Рабо-¦Прора-¦
¦Диаметр    ¦пород ¦    м    ¦        ¦      ¦      ¦чий N¦ботано¦
¦скважины   ¦      ¦         ¦        ¦      ¦      ¦     ¦часов ¦
+-----------+------+---------+--------+------+------+-----+------+
¦    13     ¦  14  ¦   15    ¦   16   ¦  17  ¦  18  ¦ 19  ¦  20  ¦
+-----------+------+---------+--------+------+------+-----+------+
¦           ¦      ¦         ¦        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
------------+------+---------+--------+------+------+-----+-------
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