Диаграмма направленности передающей антенны (приложение к исходным данным для подготовки заключения экспертизы возможности использования РЭС и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами для цифровой телевизионной станции)
Приложение N 2-13 к Приложению N 2 
Таблица 1 ЦТВ

                Диаграмма направленности передающей антенны

Азимут, град.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ослабление относительно максимального излучения, дБ
Горизонтальная составляющая



Вертикальная составляющая



Азимут, град.
90
100
110
120
130
140
150
160
170
Ослабление относительно максимального излучения, дБ
Горизонтальная составляющая



Вертикальная составляющая



Азимут, град.
180
190
200
210
220
230
240
250
260
Ослабление относительно максимального излучения, дБ
Горизонтальная составляющая



Вертикальная составляющая



Азимут, град.
270
280
290
300
310
320
330
340
350
Ослабление относительно максимального излучения, дБ
Горизонтальная составляющая



Вертикальная составляющая



Пояснения по заполнению таблицы 1 ЦТВ:
1. Если в паспорте антенны диаграмма направленности представлена в виде
ослаблений  излучения  по  азимутальным направлениям (т.е. значения от 0 до
(-...)  дБ),  то  таблица  1  заполняется в соответствии с данными паспорта
антенны,  но  с  учетом поправки на указанный в заявке азимут максимального
излучения относительно 0°, который обычно указан в паспорте.
2. Если в паспорте антенны диаграмма направленности представлена в виде
коэффициентов   усиления   по   азимутальным  направлениям,  то  ослабление
относительного  максимального  излучения  в  любом азимуте определяется как
разность   значений   максимального   коэффициента   усиления   (К     )  и
у max
коэффициента усиления в этом азимуте.
Например: К      =  9   дБ;   азимут   максимального   излучения   30°;
у max
коэффициент  усиления  в  азимуте 110°  равен  2 дБ; коэффициент усиления в
азимуте 180° равен -2 дБ. В этом случае ослабление в азимуте 30° составит 0
дБ,  в  азимуте  110°  составит 7 дБ, а в азимуте 180° составит 11 дБ (т.е.
9 - (-2)).
3.  При  горизонтальной  поляризации  излучаемого  сигнала  заполняется
строка   таблицы   "Горизонтальная   составляющая",   при   вертикальной  -
"Вертикальная составляющая".

Должность                    Личная подпись                    И.О. Фамилия
(руководитель юридического лица или физическое лицо)
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