Должностная инструкция бурильщика капитального ремонта скважин
УТВЕРЖДАЮ Руководитель "_____________" _____________ (____________) 
"____"_____________ _____ г. 
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ бурильщика капитального ремонта скважин
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет права, общие и функциональные обязанности бурильщика капитального ремонта скважин _____ разряда "______________________" (далее - "Организация").
1.2. Бурильщик капитального ремонта скважин _____ разряда относится к категории рабочих.
1.3. Бурильщик капитального ремонта скважин _____ разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке руководителем Организации.
1.4. Бурильщик капитального ремонта скважин _____ разряда подчиняется непосредственно ________________ Организации.
1.5. На должность бурильщика капитального ремонта скважин _____ разряда назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.6. Бурильщик капитального ремонта скважин должен знать:
- конструкцию скважин, характер и особенности производимых ремонтных работ и технологический порядок их выполнения;
- технологию производства работ по капитальному ремонту скважин;
- основы технологии процессов бурения и освоения скважин, добычи нефти и газа, методы интенсификации добычи нефти;
- правила ведения изоляционных и ловильных работ;
- типовые проекты организации рабочих мест и карты передовых и безопасных приемов труда;
- конструкцию, устройство, принцип работы, техническую характеристику и правила эксплуатации подъемных сооружений и механизмов;
- типы основного и вспомогательного бурового оборудования, применяемых контрольно-измерительных приборов, элементов малой механизации, противовыбросового оборудования (превенторов);
- способы и методы борьбы с нефтегазовыми выбросами и осложнениями в скважинах, способы приготовления многокомпонентных растворов блокирующих и деблокирующих составов для освоения скважин;
- технологию ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны и межколонных перетоков, а также принцип действия оборудования, применяемого при этом;
- конструкцию эксплуатационных пакеров, их типы и методы извлечения;
- методы использования оборудования при ликвидации водопритоков и выноса механических примесей;
- способы приготовления глинистых растворов, тампонирующих смесей и химических реагентов, чистки и разбуривания песчаных и солевых пробок в скважине;
- методы определения плотности и водоотдачи буровых растворов;
- подбор параметров задавочной жидкости при глушении скважин;
- типы конструкции штанговых и электроцентробежных насосов;
- основные размеры, допустимый износ и коэффициент прочности применяемых при капитальном ремонте скважин, труб, оборудования; технологию зарезки нового ствола скважин, наклонно-направленного бурения и визированного спуска бурового инструмента и отклонителей; метод определения посадки инструмента и отклонителей на забой;
- правила производства кислотной и термической обработки забоя скважин;
- стандарты применяемых резьбовых соединений;
- способы определения по оттиску печати состояния колонны и других предметов, находящихся в скважине;
- схему обвязки оборудования и устья скважины при различных технологических схемах гидроразрыва и гидропескоструйной перфорации;
- состав и способы приготовления закачиваемых жидкостей и песконосителей, расчет необходимого количества жидкостей и песка; техническую характеристику оборудования и контрольно-измерительных приборов, применяемых при гидроразрывах;
- методы освоения скважин;
- схемы обвязки бурового оборудования.
1.7. В своей деятельности бурильщик капитального ремонта скважин _____ разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Бурильщик капитального ремонта скважин _____ разряда осуществляет:
2.1. Ведение технологического процесса капитального ремонта скважин агрегатами и подъемниками, смонтированными на тракторе или шасси автомашины.
2.2. Проверку технического состояния подъемного агрегата, оборудования, приспособлений, инструмента и подготовку их к работе.
2.3. Подъем и центровку мачты, испытание якорей.
2.4. Оснастку и разоснастку талевой системы и переоснастку ее в процессе ремонта скважины.
2.5. Сборку и разборку устьевого оборудования скважины при различных способах эксплуатации.
2.6. Спуск и подъем обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб и штанг.
2.7. Сборку и разборку бурильного и ловильного инструментов.
2.8. Обследование скважин торцовыми и конусовыми печатями или шаблонами.
2.9. Установку и намыв фильтров газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин; использование технологий проведения ремонтных работ с использованием установок типа "койл тюбинг"; ликвидацию скважин, вскрывших и эксплуатирующих агрессивные и кислотные газы (сероводород, углекислый газ и другие); восстановление "старых скважин" 2-мя стволами.
2.10. Установку и разбуривание цементных мостов.
2.11. Бурение шурфов под установку электроцентробежного насоса и вдоль кондукторов, отворот и заворот эксплуатационных колонн в нужном интервале.
2.12. Выполнение подготовительно-заключительных, сложных изоляционных и ловильных работ в нефтяных, газовых и нагнетательных скважинах.
2.13. Промывку и разбуривание песчаных пробок, отложений солей.
2.14. Контроль за уровнем жидкости в скважине в процессе спуско-подъемных операций.
2.15. Принятие мер по предотвращению аварий и осложнений в скважине.
2.16. Ведет технологические процессы по: зарезке нового ствола в колонне скважины, наклонно направленному бурению и расширению нового ствола скважины, спуску эксплуатационных колонн, кислотной и термической обработке забоя скважины; углублению скважин, вырезанию участков эксплуатации колонны, водоизоляционным работам; установке и подъему пакеров и упорных якорей, фрезерованию оставленных в скважине предметов и извлечению их, приготовлению и поддержанию необходимых параметров различных многокомпонентных растворов и жидкостей глушения, блокирующих составов для закачки в призабойный пласт (ПЗП); подготовке и проведению тампонажных работ в скважине, подготовке скважины к опрессовке колонн, выкидных и нагнетательных линий, испытанию нефтяных, газовых и нагнетательных скважин, монтажу и демонтажу малогабаритного противовыбросового оборудования (превентора), вертлюгов, рабочих труб, промывочных насосов.
2.17. Производство текущего ремонта оборудования и инструмента непосредственно на скважине, отключение и подключение осветительной аппаратуры, механизмов, свинчивание и развинчивание труб при наличии штепсельных разъемов.
2.18. Ведет процесс гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфорации, ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны различными методами, ликвидации межколонных перетоков, ревизии и замены устьевых пакеров, оборудования скважин гравийными забойными фильтрами.
2.19. Проверку герметичности эксплуатационной колонны опрессовкой, снижением уровня и с помощью гидравлического паркера.
2.20. Деблокировку ПЗП методом обработки щелочами, кислотами.
2.21. Освоение скважин, в т.ч. с использованием азотно-бустерных комплексов.
2.22. При отсутствии подготовленных бригад выполняет все работы, связанные с установкой подъемных сооружений и подготовкой скважин к ремонту (подсобно-вспомогательные работы, глушение и т.д.).
2.23. Герметизацию устья скважин при обнаружении прямых газонефтеводопроявлений, оперативность и правильность действий членов вахты по тревоге "Выброс" и ликвидации ГНВП.
2.24. Поддержание в постоянной готовности противовыбросового оборудования и приспособлений.
2.25. Проведение работ по определению приемистости пласта методом пробной закачки.
2.26. Подготовку ствола скважины и установку оборудования устья для производства геофизических работ.
2.27. Установку картограммы и наблюдение за показаниями регистрирующего электронного расходомера и манометра.
2.28. Обслуживание и ремонт арматуры обвязки устья скважин.
2.29. Участие в проведении исследовательских работ при освоении скважин различными методами эксплуатации, в проведении канатных методов ремонта скважин.

3. ПРАВА
Бурильщик капитального ремонта скважин _____ разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Бурильщик капитального ремонта скважин _____ разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы бурильщика капитального ремонта скважин _____ разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

__________________________        _____________       _______________
(должность лица,               (подпись)             (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"___"____________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                      _____________       _______________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"___"___________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен          _____________       _______________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"___"__________ _____ г.

Примечание. При работе:
- на скважинах I категории сложности и глубиной до 1500 м включительно - 5-й разряд;
- при работе на скважинах II категории сложности и глубиной свыше 1500 м до 4000 м включительно - 6-й разряд;
- при работе на скважинах глубиной от 4000 м до 6000 м включительно, а также наклонно-направленных скважинах глубиной свыше 1500 м и горизонтальных скважинах - 7-й разряд;
- при работе на скважинах свыше 6000 м - 8-й разряд.
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