Должностная инструкция монтажника наружных трубопроводов 5-го разряда
                                                УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "____________"
____________ (____________)
(подпись)     (Ф.И.О.)
"___"________ ___ г.
М.П.

"___"________ ___ г. N ____

___________________________ (наименование организации)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника наружных трубопроводов 5-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника наружных трубопроводов 5-го разряда "________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда подчиняется непосредственно ______ Организации.
1.4. Монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда должен знать:
- правила сборки стальных труб в звенья;
- правила укладки стальных труб плетями;
- требования, предъявляемые к кромкам и стыкам стальных труб, собранных под сварку;
- правила прихватки стыков;
- правила испытания трубопроводов и коллекторов гидравлическим способом;
- правила продавливания стальных труб с помощью домкратов;
- правила укладки дюкеров и трубопроводов через водные преграды.
1.5. В период временного отсутствия монтажника наружных трубопроводов 5-го разряда его обязанности возлагаются на _____.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда осуществляет следующие функции:
Сборка стальных труб всех диаметров в звенья.
Укладка стальных труб диаметром до 500 мм плетями и свыше 500 мм звеньями.
Укладка одиночных чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб диаметром от 800 до 1500 мм.
Заделка стыков напорных труб диаметром свыше 800 мм и безнапорных диаметром свыше 1500 мм.
Установка железобетонных стеновых блоков коллекторов, каналов, прямоугольных камер и колодцев.
Монтаж объемных секций коллекторов и каналов и соединение их болтами.
Монтаж цилиндров круглых железобетонных колодцев диаметром свыше 1000 мм.
Гидравлическое испытание трубопроводов.
Продавливание стальных труб с помощью гидравлических и ручных домкратов.
Укладка труб диаметром до 500 мм в футлярах.
Сборка стыков асбестоцементных труб на муфтах.
Укладка трубопроводов через водные преграды, монтаж дюкеров и переходов диаметром до 350 мм.
Установка и оснастка понтонов.
Накатка плетей трубопровода на роликовые дорожки и вагонетки.
Укладка трубопроводов методом проталкивания на катках или рельсовых дорожках.
Установка стальных и чугунных фасонных частей труб диаметром свыше 500 мм, задвижек и компенсаторов диаметром от 150 до 400 мм.
Установка сифонов и гидравлических затворов диаметром свыше 400 мм.
Установка специальных опор и кронштейнов под трубопроводы и кабели.
Спуск на воду, перемещение по воде и установка на подводное основание оголовка или водозабора объемом до 300 куб. м.

3. ПРАВА
Монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности монтажника наружных трубопроводов 5-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию монтажника наружных трубопроводов 5-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы монтажника наружных трубопроводов 5-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник наружных трубопроводов 5-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. Оценка работы:
- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения монтажником наружных трубопроводов 5-го разряда трудовых функций;
    - ____________________________________________________________________.
(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

__________________________ _____________ _______________________
(должность лица,        (подпись)           (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"___"________ ___ г.

__________________________ _____________ _______________________
(должность           (подпись)           (Ф.И.О.)
непосредственного
руководителя)

"___"________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"________ ___ г.
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