Должностная инструкция монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда
                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_____________"
_____________ (____________)
"___"__________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда "__________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда подчиняется непосредственно ____________________.
1.4. На должность монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда должен знать:
- способы и приемы монтажа тяжелых сборных железобетонных колонн, фундаментных блоков и балок;
- способы установки и крепления панелей, крупных блоков стен и карнизных блоков;
- способы монтажа стальных конструкций зданий и сооружений отдельными тяжелыми элементами или блоками;
- способы и приемы монтажа тяжелых стальных колонн и балок промышленных печей;
- способы установки и крепления панелей, футерованных жаростойким бетоном, и крупных блоков;
- способы укрупнительной сборки стальных конструкций промышленных печей;
- способы монтажа труб высотой более 30 м из блоков жаростойкого бетона;
- способы сопряжения стальных конструкций с блоками из жаростойкого бетона;
- способы установки защитных кожухов из жаропрочной нержавеющей стали;
- способы укрупнительной сборки стальных конструкций мостов и сборка пролетных строений мостов на подмостях;
- способы сопряжения элементов пролетных строений мостов при навесной, полунавесной и уравновешенной сборке;
- особенности и порядок демонтажа сложных стальных и железобетонных конструкций;
- способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и приспособлений при укрупнительной сборке и монтаже конструкций зданий и промышленных сооружений, а также при сборке на подмостях конструкций пролетных строений мостов;
- способы строповки и расстроповки тяжелых конструкций;
- устройство и правила применения грузоподъемных средств;
- методы подбора стальных канатов для такелажных работ;
- сроки износа и способы смазки стальных канатов.
1.6. В своей деятельности монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- Правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда его обязанности возлагаются на _________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда осуществляет выполнение следующих работ:
Монтаж сборных железобетонных и бетонных фундаментных блоков массой свыше 8 т и колонн массой до 20 т.
Монтаж капителей колонн.
Монтаж сборных железобетонных балок пролетом свыше 12 м и подкрановых балок.
Монтаж крупноразмерных панелей наружных и внутренних стен и панелей перегородок из тяжелых и легких бетонов.
Установка санитарно-технических кабин, блоков лифтовых шахт и других объемных элементов зданий.
Монтаж простеночных и угловых крупных блоков и карнизов.
Сборка и выверка закладных частей пазового блока в кондукторе перед укладкой бетонной смеси.
Установка трубных проходов АЭС.
Монтаж закладных частей сегментных затворов с уплотняющими устройствами.
Монтаж стальных облицовок, конфузоров, диффузоров.
Монтаж прямых участков негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений.
Монтаж сборных железобетонных плит перекрытий водосливных плотин и спиральных камер, шандорных плит и плит для шпонок, смотровых шахт и облицовочных блоков конструкций ГЭС.
Омоноличивание направляющего ростверка со связями и секцией подферменной плиты, а также монтаж причалов из сборных железобетонных плит с помощью плавучих кранов.
Установка железобетонных оболочек массивов-гигантов.
Монтаж стальных каркасов промышленных печей массой свыше 5 т и теплоограждающих конструкций печей из блоков массой свыше 1 т.
Монтаж стальных конструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений до 70 м.
Монтаж труб высотой свыше 30 м из блоков жаростойкого бетона.
Установка и снятие монтажных площадок при монтаже труб.
Соединение блоков труб высокопрочными шпильками.
Монтаж сборных боровов и газоходов.
Установка защитных кожухов из жаропрочной нержавеющей стали.
Установка рельсового пути в туннельной печи.
Укрупнительная сборка стальных стропильных и подстропильных ферм, колонн, царг доменных печей, панелей кровли и т.п.
Укрупнительная сборка и монтаж блоков покрытия.
Монтаж мембранного покрытия.
Установка на опоры стальных стропильных и подстропильных ферм пролетом от 12 до 24 м.
Монтаж стальных колонн массой до 15 т, подкрановых и других балок массой от 5 до 15 т.
Монтаж несущих конструкций эстакад, градирен, галерей и этажерок.
Монтаж элементов панелей стальных пролетных строений мостов.
Сборка и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с числом элементов до 5.
Постановка продольных и поперечных связей стальных пролетных строений мостов.
Монтаж железобетонных резервуаров вместимостью до 1000 м3.
Монтаж конструкций из алюминия и мягких сплавов.
Монтаж многослойных стеновых панелей (для зданий из легких металлоконструкций) и трехслойных панелей покрытия типа "сэндвич".
Устройство покрытий из профилированного настила.
Строповка и расстроповка тяжелых строительных конструкций. Изготовление универсальных стропов.
Крепление отводных блоков.
Опробование такелажного оборудования.
Изготовление и установка якорей грузоподъемностью свыше 25 до 60 т. Сборка, установка и разборка монтажных мачт грузоподъемностью до 60 т.
Устройство эстакад.
Подъем, перемещение и опускание при помощи мачт, кранов, шевров, неподвижных и падающих стрел конструкций массой свыше 25 до 60 т.
Монтаж и демонтаж объемной опалубки (блочной, объемно-переставной и т.д.) и опалубки типа "Модостр".
Укрупнительная сборка и монтаж конструкций резервуаров вместимостью до 1000 м3 из рулонных заготовок, отдельных царг или листов.
Установка и снятие блоков, талей, полиспастов, кран-балок грузоподъемностью свыше 25 до 40 т.
Крепление полиспастов и отводных блоков на мачтах и конструкциях.
Антикоррозионная окраска металлических конструкций и закладных деталей.
Монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической опалубки из щитов площадью свыше 3 м2.

3. ПРАВА
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

    _________________________________ _____________ _______________________
(должность лица, разработавшего     (подпись)           (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела
(юрисконсульт) ____________ ____________________________
(подпись)           (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: _____________ __________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/dolzhnostnaya_instrukciya_montazhnika_po_montazhu_stalnyx_i_zhelezobetonnyx_konstrukcij_5_go_razryada.htm
