Должностная инструкция монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда
                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_____________"
_____________ (____________)
"___"__________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда (для организаций, выполняющих строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда "__________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда подчиняется непосредственно ____________________.
1.4. На должность монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.5. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда должен знать:
- способы укрупнительной сборки сложных конструкций зданий и промышленных сооружений;
- способы нетиповой строповки конструкций и объемных блоков; правила и способы выполнения такелажных работ при монтаже;
- способы монтажа крупных габаритных и тяжеловесных конструкций зданий и промышленных сооружений;
- способы сборки, надвижки и установки пролетных строений мостов;
- способы и приемы сборки и установки сложных видов такелажного и подъемного оборудования и приспособлений;
- способы монтажа металлических и железобетонных резервуаров;
- способы укрупнительной сборки стальных конструкций с элементами промышленных печей из жаростойкого бетона и железобетона;
- способы укрупнительной сборки и монтажа труб из блоков (царг);
- способы монтажа промышленных печей из сборного жаростойкого бетона и железобетона методом передвижки и труб методом поворота;
- способы монтажа футеровки вращающихся печей из блоков жаростойкого бетона;
- особенности и порядок демонтажа сложных стальных и железобетонных конструкций.
1.6. В своей деятельности монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- Правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда его обязанности возлагаются на ____________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда осуществляет выполнение следующих работ:
Укрупнительная сборка железобетонных рам, балок и ферм с последующим напряжением арматуры.
Укрупнительная сборка и монтаж предварительно напряженных железобетонных ферм, состоящих из нескольких деталей.
Монтаж железобетонных конструкций зданий и сооружений из сборных рам.
Окончательная выверка закладных частей.
Монтаж и окончательная выверка пазовых блоков с закладными частями.
Монтаж опор напорных трубопроводов.
Монтаж стальных конструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений свыше 70 м.
Монтаж сборных железобетонных колонн массой свыше 20 т.
Монтаж забральных стенок, шпонок, плит-оболочек шахт и колодцев, балок мостовых переходов через ГЭС, плотины и шлюзы, плит и перекрытий галерей шлюзов и отсасывающих труб.
Установка пространственных рам и ростверков для забивки свай.
Установка пространственных элементов силосных сооружений.
Установка и окончательная выверка стальных колонн, подкрановых балок, стальных конструкций каркасов зданий и промышленных сооружений при массе элемента или блока свыше 15 до 25 т, а также ферм пролетом свыше 24 до 36 м.
Укрупнительная сборка газоотводов доменной печи, наклонных мостов доменных печей, агломерационных фабрик и т.п.
Укрупнительная сборка конструкций зданий и сооружений АЭС, ТЭС, ГЭС и т.п. на сборочном стенде или плаз-кондукторе в пространственные блоки массой до 50 т.
Укрупнительная сборка конструкций печей из панелей и блоков.
Монтаж промышленных печей и труб укрупненными узлами при высоте сооружения до 150 м.
Монтаж промышленных печей на стенде с последующей надвижкой в проектное положение.
Монтаж сборных труб методом поворота вокруг шарнира, закрепленного на фундаменте.
Монтаж футеровки вращающихся печей из блоков жаростойкого бетона.
Комплектование деталей по монтажным схемам для монтажа зданий, промышленных сооружений и пролетных строений мостов.
Сборка и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с числом элементов свыше 5 до 8.
Установка опорных частей пролетных строений мостов.
Установка верхних накаточных путей и креплений их к узлам ферм.
Монтаж теле- и радиобашен при высоте сооружений до 100 м.
Монтаж металлических и железобетонных цилиндрических резервуаров вместимостью свыше 1000 до 3000 м3.
Монтаж конструкций методом надвижки и методом поворота.
Сборка составных железобетонных балок пролетных строений мостов.
Монтаж металлических газоотводящих стволов дымовых труб высотой до 150 м.
Оснастка, установка и перемещение монтажных мачт грузоподъемностью свыше 60 до 100 т.
Строповка, подъем и опускание конструкций массой свыше 60 до 100 т.

3. ПРАВА
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

    _________________________________ _____________ _______________________
(должность лица, разработавшего     (подпись)           (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела
(юрисконсульт) ____________ ____________________________
(подпись)           (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: _____________ __________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.
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