Должностная инструкция монтажника строительных машин и механизмов 6-го разряда

                                                                  УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
_________________ (____________)
(подпись)        (Ф.И.О.)
"__"________ ___ г.
М.П.

"__"________ ___ г. N ____

___________________________ (наименование организации)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ монтажника строительных машин и механизмов 6-го разряда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтажника строительных машин и механизмов 6-го разряда "____________" (далее - "Организация").
1.2. Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда относится к категории рабочих.
1.3. Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.4. Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда подчиняется непосредственно _________ Организации.
1.5. На должность монтажника строительных машин и механизмов 6-го разряда назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.6. Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда должен знать:
- правила выполнения работ при монтаже и демонтаже строительных машин (башенных кранов грузоподъемностью свыше 5 т, дробильно-сортировочных установок);
- способы регулирования и наладки монтируемых строительных машин и механизмов, правила опробования их при вводе в эксплуатацию.
1.7. В своей деятельности монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.8. В период временного отсутствия монтажника строительных машин и механизмов 6-го разряда его обязанности возлагаются на __________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда осуществляет:
Сборку и установку опорно-ходовой части крана на рельсы подкранового пути.
Сборку башни крана и соединение ее с опорно-ходовой частью; подъем башни в вертикальное положение; опускание башни из вертикального положения на инвентарные козлы с откреплением от опорно-ходовой части; присоединение головки к башне.
Подъем и присоединение противовесной консоли.
Закрепление и открепление балласта на противовесной консоли.
Подъем и закрепление стрелы на башне крана в рабочем положении; отсоединение стрелы от башни.
Опускание стрелы из рабочего положения.
Разборку и снятие опорно-ходовой части крана с рельсов подкрановых путей.
Установку башенных кранов буксирным автомобилем между рельсами подкранового пути.
Установку монтажной опоры под башню крана.
Открепление и выкатывание подкатной тележки или снятие пневматических колес.
Установку опорно-ходовой части крана на подкатную тележку или пневматические колеса.
Раскрепление балансирных (ходовых) тележек, расфиксирование шкворней и раскрывание затворов.
Поднятие с поворотной платформы с помощью автокрана и грузовой лебедки монтажной стойки до натяжения канатов.
Установку опорно-ходовой части крана с помощью домкратов монтажной опоры на опору автомобиля-тягача.
Отсоединение и снятие подвижной обоймы механизма выдвижения.
Установку и снятие монтажного подкоса и монтажной стойки.
Установку на поворотной платформе грузовой и стреловой лебедок.
Соединение поворотных флюгеров с кольцевой рамой и разведение их по ширине рельсов подкранового пути.
Соединение ходовых тележек с флюгерами.
Установку и крепление поворотной платформы в сборе с шариковым опорно-поворотным кругом на кольцевой раме ходовой части.
Снятие поворотной платформы в сборе с шариковым опорно-поворотным кругом.
Установку и снятие механизма поворота.
Установку внутри портала промежуточной секции в сборе с верхней.
Установку и закрепление балок на оголовке.
Установку корневой секции стрелы и крепление ее к порталу.
Подъем распорки башни крана в рабочее положение и выборку слабины стрелового полиспаста.
Раскрепление тяг, соединяющих обойму с порталом.
Развертывание и крепление диагональных балок.
Подвеску собранных секций стрелы на проушины корневой секции и отведение стрелы от башни крана до полного ее выпрямления, открепление корневой секции стрелы от башни, снятие канатной растяжки.
Растяжку стрелового расчала и закрепление расчальных концов к монтажным проушинам.
Запасовку каната монтажного полиспаста на лебедку и блоки, запасовку каната рабочего полиспаста на грузовую лебедку и блоки.
Запасовку монтажного каната на блоке выдвижения телескопических секций башни крана, запасовку каната стрелового полиспаста.
Увеличение и уменьшение высоты башни крана.
Опробование, устранение дефектов монтажа и регулирование механизмов крана.
Испытание крана в соответствии с требованиями Ростехнадзора и сдачу их в эксплуатацию.
Установку дробильно-сортировочной установки в рабочее положение.
Установку на домкраты агрегатов первичного и вторичного дробления.
Регулирование и опробование установки вхолостую.
Снятие дробильно-сортировочной установки по окончании работы.
Монтаж пневмобетоноломов и сваерезок.
Монтаж механизмов экскаваторов с ковшом вместимостью свыше 1 м2, самоходных укладчиков асфальтобетона, землесосных снарядов и перекачивающих установок производительностью свыше 300 м3/ч.

3. ПРАВА
Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы монтажника строительных машин и механизмов 6-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтажник строительных машин и механизмов 6-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).
5.3. Оценка работы:
- регулярная - осуществляется непосредственным руководителем в процессе исполнения монтажником строительных машин и механизмов 6-го разряда трудовых функций;
    - ____________________________________________________________________.
(указать порядок и основания для иных видов оценки работы)

__________________________    _____________ ______________________
(должность лица,           (подпись)          (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"__"________ ___ г.

__________________________    ____________ _______________________
(должность              (подпись)          (Ф.И.О.)
непосредственного
руководителя)

"__"________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт             _________________ _______________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

"__"________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен ___________________ _____________________
(подпись работника)        (Ф.И.О.)

"__"________ ___ г.
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