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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Энергетический паспорт проекта жилого здания разрабатывается в соответствии с Положением о составе и порядке разработки энергетических паспортов проектов жилых зданий, утвержденным постановлением Правительства Москвы.
2. Энергетический паспорт проекта жилого здания является документом, отражающим уровень теплозащиты и эксплуатационной энергоемкости, а также величины энергетических нагрузок здания.
3. Термины и обозначения показателей и характеристик приняты по Московским городским строительным нормам "Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению" (МГСН 2.01-94). Обозначения показателей, не предусмотренных МГСН 2.01-94, приводятся в скобках.
4. Энергетический паспорт не предназначен для расчетов за коммунальные услуги, оказываемые квартиросъемщикам и владельцам квартир службами эксплуатации жилищного фонда, Мосэнерго и другими организациями.

1. НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ
----------------------------------------------------------------------
¦               Параметры               ¦Обозна-¦  Единица   ¦Кол-во ¦
¦                                       ¦чение  ¦ измерения  ¦       ¦
+---------------------------------------+-------+------------+-------+
¦1.1. Требуемое сопротивление           ¦    req¦       o    ¦       ¦
¦     теплопередаче:                    ¦  Ro   ¦ кв. м  C/Вт¦       ¦
¦      - наружных стен                  ¦       ¦            ¦       ¦
¦      - окон и балконных дверей        ¦       ¦            ¦       ¦
¦      - покрытий, чердачных перекрытий,¦       ¦            ¦       ¦
¦        перекрытий над проездами       ¦       ¦            ¦       ¦
¦      - перекрытий над неотапливаемыми ¦       ¦            ¦       ¦
¦        подвалами и подпольями         ¦       ¦            ¦       ¦
¦1.2. Требуемый приведенный коэффициент ¦    req¦         о  ¦       ¦
¦     теплопередачи здания              ¦  Km   ¦Вт/(кв. м C)¦       ¦
¦1.3. Требуемая воздухопроницаемость    ¦    req¦            ¦       ¦
¦     ограждающих конструкций:          ¦  Gm   ¦кг/(кв. м ч)¦       ¦
¦        - наружных стен (в т.ч. стыки) ¦       ¦            ¦       ¦
¦        - окон и балконных дверей (при ¦       ¦            ¦       ¦
¦          разности давлений 10 Па)     ¦       ¦            ¦       ¦
¦        - покрытий и перекрытий первого¦       ¦            ¦       ¦
¦          этажа                        ¦       ¦            ¦       ¦
¦        - входных дверей в квартиры    ¦       ¦            ¦       ¦
¦1.4. Нормативная обобщенная воздухо-   ¦       ¦            ¦       ¦
¦     проницаемость здания при разности ¦    req¦            ¦       ¦
¦     давлений 10 Па                    ¦  Gm   ¦кг/(кв. м ч)¦       ¦
----------------------------------------+-------+------------+--------

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ
----------------------------------------------------------------------
¦      Показатели и характеристики      ¦Обозна-¦  Единица    ¦Кол-во¦
¦                                       ¦чение  ¦ измерения   ¦      ¦
+---------------------------------------+-------+-------------+------+
¦2.1. Объемно - планировочные           ¦       ¦             ¦      ¦
¦     и заселения                       ¦       ¦             ¦      ¦
¦2.1.1. Строительный объем,             ¦  (V ) ¦  куб. м     ¦      ¦
¦                                       ¦    о  ¦             ¦      ¦
¦       в том числе отапливаемой части  ¦   V   ¦  куб. м     ¦      ¦
¦2.1.2. Количество квартир              ¦   -   ¦    шт.      ¦      ¦
¦2.1.3. Расчетное количество жителей    ¦   -   ¦   чел.      ¦      ¦
¦2.1.4. Площадь квартир (без летних     ¦  (F ) ¦   кв. м     ¦      ¦
¦       помещений)                      ¦    к  ¦             ¦      ¦
¦2.1.5. Высота этажа (от пола до пола)  ¦  (h)  ¦     м       ¦      ¦
¦2.1.6. Общая площадь наружных огражда- ¦       ¦             ¦      ¦
¦       ющих  конструкций отапливаемой  ¦  sum  ¦             ¦      ¦
¦       части здания                    ¦ A     ¦   кв. м     ¦      ¦
¦       в том числе:                    ¦  ext  ¦             ¦      ¦
¦       - стен, включая окна, балконные ¦ A     ¦   кв. м     ¦      ¦
¦         и входные двери в здание      ¦  W+F+d¦             ¦      ¦
¦       - окон и балконных дверей       ¦ A     ¦   кв. м     ¦      ¦
¦                                       ¦  F    ¦             ¦      ¦
¦       - покрытий, чердачных перекрытий¦ Ac    ¦   кв. м     ¦      ¦
¦       - перекрытий над неотапливаемыми¦       ¦             ¦      ¦
¦         подвалами и подпольями, проез-¦       ¦             ¦      ¦
¦         дами и под эркерами, полов по ¦       ¦             ¦      ¦
¦         грунту                        ¦ Af    ¦   кв. м     ¦      ¦
¦2.1.7. Отношение  площади  наружных    ¦       ¦             ¦      ¦
¦       ограждающих  конструкций отапли-¦       ¦             ¦      ¦
¦       ваемой  части  здания к площади ¦       ¦             ¦      ¦
¦       квартир       sum               ¦       ¦             ¦      ¦
¦                    A   /F             ¦  (к)  ¦     -       ¦      ¦
¦                     ext  к            ¦       ¦             ¦      ¦
¦2.1.8. Отношение площади окон и балкон-¦       ¦             ¦      ¦
¦       ных  дверей  к  площади  стен,  ¦       ¦             ¦      ¦
¦       включая окна и балконные двери  ¦  (p)  ¦     -       ¦      ¦
¦                    A  / A             ¦       ¦             ¦      ¦
¦                     F    W+F          ¦       ¦             ¦      ¦
¦2.2. Уровень теплозащиты наружных      ¦       ¦             ¦      ¦
¦     ограждающих конструкций           ¦       ¦             ¦      ¦
¦2.2.1. Приведенное сопротивление тепло-¦       ¦             ¦      ¦
¦       передаче:                       ¦   r   ¦      о      ¦      ¦
¦       - стен                          ¦  R    ¦ кв. м C/Вт  ¦      ¦
¦                                       ¦   W   ¦             ¦      ¦
¦                                       ¦   r   ¦      o      ¦      ¦
¦       - окон и балконных дверей       ¦  R    ¦ кв. м C/Вт  ¦      ¦
¦                                       ¦   F   ¦             ¦      ¦
¦                                       ¦   r   ¦      o      ¦      ¦
¦       - покрытий, чердачных перекрытий¦  R    ¦ кв. м C/Вт  ¦      ¦
¦                                       ¦   C   ¦             ¦      ¦
¦       - перекрытий над подвалами и    ¦    r  ¦      o      ¦      ¦
¦         подпольями                    ¦  Rf   ¦ кв. м C/Вт  ¦      ¦
¦       - перекрытий над проездами и под¦    r  ¦      o      ¦      ¦
¦         эркерами                      ¦  Rf   ¦ кв. м C/Вт  ¦      ¦
¦2.2.2. Приведенный  коэффициент  тепло-¦    r  ¦         o   ¦      ¦
¦       передачи здания                 ¦  Km   ¦Вт/(кв. м C) ¦      ¦
¦2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию ¦       ¦             ¦      ¦
¦       наружных ограждающих конструкций¦       ¦             ¦      ¦
¦       при разности давлений 10 Па:    ¦       ¦             ¦      ¦
¦       - стен (в т.ч. стыки)           ¦  R    ¦  кв. м ч/кг ¦      ¦
¦                                       ¦   aW  ¦             ¦      ¦
¦       - окон и балконных дверей       ¦  R    ¦  кв. м ч/кг ¦      ¦
¦                                       ¦   aF  ¦             ¦      ¦
¦       - перекрытия  над  техподпольем,¦  R    ¦  кв. м ч/кг ¦      ¦
¦         подвалом                      ¦   af  ¦             ¦      ¦
¦                                       ¦       ¦             ¦      ¦
¦       - входных дверей в квартиры     ¦  R    ¦  кв. м ч/кг ¦      ¦
¦                                       ¦   ак  ¦             ¦      ¦
¦       - стыков элементов стен         ¦  R    ¦   м ч/кг    ¦      ¦
¦                                       ¦   aj  ¦             ¦      ¦
¦2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость¦       ¦             ¦      ¦
¦       ограждающих конструкций здания  ¦   r   ¦             ¦      ¦
¦       при разности давлений 10 Па     ¦  G    ¦кг/(кв. м ч) ¦      ¦
¦                                       ¦   m   ¦             ¦      ¦
¦2.3. Энергетические нагрузки здания    ¦       ¦             ¦      ¦
¦2.3.1. Потребляемая мощность систем    ¦       ¦             ¦      ¦
¦       инженерного оборудования:       ¦       ¦             ¦      ¦
¦       - отопления                     ¦ (N )  ¦     кВт     ¦      ¦
¦                                       ¦   о   ¦             ¦      ¦
¦       - горячего водоснабжения        ¦ (N  ) ¦     кВт     ¦      ¦
¦                                       ¦   гв  ¦             ¦      ¦
¦       - электроснабжения              ¦ (N )  ¦     кВт     ¦      ¦
¦                                       ¦   э   ¦             ¦      ¦
¦       - других систем (каждой отдельно)       ¦     кВт     ¦      ¦
¦2.3.2. Среднесуточные расходы:         ¦       ¦             ¦      ¦
¦       - природного газа               ¦ (Q  ) ¦  куб. м/сут ¦      ¦
¦                                       ¦   пг  ¦             ¦      ¦
¦       - холодной воды                 ¦ (Q  ) ¦  куб. м/сут ¦      ¦
¦                                       ¦   хв  ¦             ¦      ¦
¦       - горячей воды                  ¦ (Q  ) ¦  куб. м/сут ¦      ¦
¦                                       ¦   гв  ¦             ¦      ¦
¦2.3.3. Удельный максимальный часовой   ¦       ¦             ¦      ¦
¦       расход тепловой энергии на      ¦       ¦             ¦      ¦
¦       1 кв. м площади квартир:        ¦       ¦             ¦      ¦
¦       - на отопление здания           ¦ (q  ) ¦   Вт/кв. м  ¦      ¦
¦                                       ¦   h   ¦             ¦      ¦
¦       - в том числе на вентиляцию     ¦ (q  ) ¦   Вт/кв. м  ¦      ¦
¦                                       ¦   hв  ¦             ¦      ¦
¦2.3.4. Удельная тепловая характеристика¦       ¦             ¦      ¦
¦       здания                          ¦       ¦          о  ¦      ¦
¦       No/[(t   -  t   ) V]            ¦   q   ¦Вт/(куб. м C)¦      ¦
¦             int    ext                ¦    m  ¦             ¦      ¦
¦2.4. Показатели эксплуатационной       ¦       ¦             ¦      ¦
¦     энергоемкости здания              ¦       ¦             ¦      ¦
¦2.4.1. Годовые расходы конечных видов  ¦       ¦             ¦      ¦
¦       энергоносителей на здание (жилую¦       ¦             ¦      ¦
¦       часть здания):                  ¦       ¦             ¦      ¦
¦       - тепловой энергии на отопление ¦       ¦             ¦      ¦
¦         в холодный и переходный перио-¦   y   ¦             ¦      ¦
¦         ды года                       ¦  Q    ¦  МДж/год    ¦      ¦
¦                                       ¦   h   ¦             ¦      ¦
¦       - тепловой энергии на горячее   ¦       ¦             ¦      ¦
¦         водоснабжение                 ¦ (Q  ) ¦  МДж/год    ¦      ¦
¦                                       ¦   гв  ¦             ¦      ¦
¦       - тепловой энергии других систем¦       ¦             ¦      ¦
¦         (раздельно)                   ¦       ¦  МДж/год    ¦      ¦
¦       - электрической энергии         ¦  (Э)  ¦  МВт ч/год  ¦      ¦
¦         в том числе:                  ¦       ¦             ¦      ¦
¦         - на общедомовое освещение    ¦  (Э ) ¦  МВт ч/год  ¦      ¦
¦                                       ¦    о  ¦             ¦      ¦
¦         - в квартирах                 ¦  (Э ) ¦  МВт ч/год  ¦      ¦
¦                                       ¦    к  ¦             ¦      ¦
¦         - на силовое оборудование     ¦  (Э ) ¦  МВт ч/год  ¦      ¦
¦                                       ¦    с  ¦             ¦      ¦
¦         - на водоснабжение и канализа-¦  (Э ) ¦             ¦      ¦
¦           цию                         ¦    в  ¦  МВт ч/год  ¦      ¦
¦                                       ¦   год ¦             ¦      ¦
¦         - природного газа             ¦ (Q   )¦             ¦      ¦
¦                                       ¦   пг  ¦ тыс. куб.   ¦      ¦
¦                                       ¦       ¦ м/год       ¦      ¦
¦2.4.2. Удельные годовые расходы конеч- ¦       ¦             ¦      ¦
¦       ных видов энергоносителей в рас-¦       ¦             ¦      ¦
¦       чете на 1 кв. м площади квартир:¦   y   ¦             ¦      ¦
¦       - тепловой энергии на отопление ¦  q    ¦МДж/кв. м    ¦      ¦
¦         в холодный и переходный перио-¦   h   ¦год          ¦      ¦
¦         ды года                       ¦       ¦             ¦      ¦
¦       - тепловой  энергии  на  горячее¦       ¦             ¦      ¦
¦         водоснабжение                 ¦ (q  ) ¦МДж/кв. м    ¦      ¦
¦                                       ¦   гв  ¦год          ¦      ¦
¦       - тепловой энергии других систем¦       ¦Мдж/кв. м    ¦      ¦
¦         (раздельно)                   ¦       ¦ год         ¦      ¦
¦       - электрической энергии         ¦ (q  ) ¦   кВт ч     ¦      ¦
¦                                       ¦   э   ¦  ---------  ¦      ¦
¦                                       ¦       ¦  кв. м год  ¦      ¦
¦       - природного газа               ¦ (q  ) ¦   куб. м    ¦      ¦
¦                                       ¦   пг  ¦ ----------  ¦      ¦
¦                                       ¦       ¦ кв. м год   ¦      ¦
¦2.4.3. Удельная эксплуатационная энер- ¦       ¦             ¦      ¦
¦       гоемкость здания (обобщенный    ¦       ¦             ¦      ¦
¦       показатель годового расхода топ-¦       ¦             ¦      ¦
¦       ливно - энергетических ресурсов ¦   sum ¦   кг у.т.   ¦      ¦
¦       в расчете на 1 кв. м площади    ¦ (q   )¦ ----------  ¦      ¦
¦       квартир)                        ¦       ¦ кв. м год   ¦      ¦
¦2.5. Дополнительные показатели и       ¦       ¦             ¦      ¦
¦     характеристики                    ¦       ¦             ¦      ¦
----------------------------------------+-------+-------------+-------

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (Краткое описание)
     3.1. Стены ______________________________________________________
______________________________________________________________________
3.2. Окна и балконные двери ______________________________________
______________________________________________________________________
3.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом ______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.4. Перекрытие  над  последним  жилым  этажом  либо над "теплым"
чердаком _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Регистрационный No. __________
"____"______________ 199 __ г.

______________
(подпись)

М.П.
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