Форма акта ежегодных измерений базовой высоты резервуара (рекомендуемая)
Приложение Л к ГОСТу 8.570-2000. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки (в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.11.2007 N 338-ст) (рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ЕЖЕГОДНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ БАЗОВОЙ ВЫСОТЫ РЕЗЕРВУАРА
          СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа Государственной    Руководитель предприятия - владельца
метрологической службы             резервуара (директор, гл. инженер)

АКТ
измерений базовой высоты резервуара
от "   "               г.

Составлен в том, что комиссия  2  , назначенная приказом по

наименование

, в составе председателя
предприятия - владельца резервуара

и членов:
инициалы, фамилия                          инициалы, фамилии

провела по ГОСТ         контрольные измерения базовой высоты резервуара
1
N
тип резервуара, номинальная вместимость

при температуре окружающего воздуха                       °C.
Результаты измерений представлены в таблице 1.

Таблица 1

В миллиметрах
---------------------------------------------------------------------------
¦              Базовая высота резервуара              ¦ Уровень жидкости  ¦
+-----------------------------------------------------+   в резервуаре    ¦
¦  Среднее арифметическое  ¦ Значение базовой высоты, ¦                   ¦
¦значение результатов двух ¦установленное при поверке ¦                   ¦
¦      измерений (H )      ¦     резервуара (H )      ¦                   ¦
¦                  б k     ¦                  б п     ¦                   ¦
+--------------------------+--------------------------+-------------------+
¦            1             ¦            2             ¦         3         ¦
+--------------------------+--------------------------+-------------------+
¦                          ¦                          ¦                   ¦
---------------------------+--------------------------+--------------------

Относительное  изменение  базовой  высоты резервуара б6, %, вычисляют

по  формуле (см. по тексту)

приведены в 1-й, 2-й графах.
Вывод - требуется (не требуется) корректировка градуировочной таблицы.

Председатель комиссии

подпись         инициалы, фамилия

Члены:

подпись         инициалы, фамилия

подпись         инициалы, фамилия

подпись         инициалы, фамилия

--------------------------------
1  Указывают при заполнении.
2   В состав комиссии должен быть включен  специалист, прошедший курсы
повышения квалификации по поверке и калибровке резервуаров и трубопроводов.

Источник - Постановление Госстандарта России от 23.04.2001 № 185-ст (с изменениями и дополнениями на 2007 год)
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