Форма акта измерений базовой высоты резервуара, прилагаемого к свидетельству о поверке
Приложение 2 
к Инструкции о порядке 
и методах измерений при учетных 
операциях с нефтепродуктами 
в подразделениях ОАО "РЖД"

ФОРМА АКТА ИЗМЕРЕНИЙ БАЗОВОЙ ВЫСОТЫ РЕЗЕРВУАРА, ПРИЛАГАЕМОГО К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ПОВЕРКЕ
          СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ
Руководитель государственного       Руководитель подразделения ОАО "РЖД",
регионального центра метрологии     на балансе которого находится резервуар

АКТ
измерений базовой высоты резервуара
от "___" ___________ ___ г.

Составлен в том, что комиссия, назначенная приказом по ____________________
наименование
___________________________________________________________________________
подразделения ОАО "РЖД", на балансе которого находится резервуар
в составе председателя _____________________ и членов _____________________
инициалы, фамилия              инициалы, фамилия
провела по ГОСТ ___________ контрольные измерения базовой высоты резервуара
_______________________________________________  1  _____________ N _______
тип резервуара, номинальная вместимость
при температуре окружающего воздуха ________ °C.
--------------------------------
1  Указывают при заполнении.

Результаты измерений представлены в таблице 1.

Таблица 1

                                                              В миллиметрах
---------------------------------------------------------------------------
¦                 Базовая высота резервуара                  ¦  Уровень   ¦
+------------------------------------------------------------+  жидкости  ¦
¦    Среднее арифметическое    ¦  Значение базовой высоты,   ¦в резервуаре¦
¦     значение результатов     ¦  установленное при поверке  ¦            ¦
¦     двух измерений (H )      ¦       резервуара (H )       ¦            ¦
¦                      Б ср    ¦                    Б п      ¦            ¦
+------------------------------+-----------------------------+------------+
¦              1               ¦              2              ¦     3      ¦
+------------------------------+-----------------------------+------------+
-------------------------------+-----------------------------+-------------

Относительное изменение базовой высоты резервуара сигма , % вычисляется
Б
(H )   - (H )
Б ср     Б п
по  формуле: сигма  =  -------------,  где  значения  величин (H )  , (H )
Б       (H )                                  Б ср    Б п
Б п
приведены в 1-й и 2-й графах.

Вывод - требуется (не требуется) корректировка градуировочной таблицы.

Председатель комиссии
_________ ___________________
подпись   инициалы, фамилия

Члены
_________ ___________________
подпись   инициалы, фамилия
_________ ___________________
подпись   инициалы, фамилия
_________ ___________________
подпись   инициалы, фамилия
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