Форма и содержание акта государственных испытаний первичного эталона (рекомендуемая форма)
Приложение А к Р 50.2.078-2011 (рекомендуемое)

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ АКТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА
                                    АКТ
государственных испытаний
государственного первичного эталона единицы
________________________________________
наименование величины

Межведомственная  комиссия  (далее  -  Комиссия)  сформирована приказом
Федерального  агентства  по   техническому   регулированию   и   метрологии
от ___.___.20___ г., N ___ в следующем составе:
Фамилия, инициалы _____________________________________________________
ученая степень, должность, место работы
- председатель Комиссии
Фамилия, инициалы _____________________________________________________
ученая степень, должность, место работы
- заместитель председателя Комиссии
Члены Комиссии:
Фамилия, инициалы _____________________________________________________
ученая степень, должность, место работы
[перечисляют  всех  членов  Комиссии в соответствии с приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии].
В _____________________________________________________________________
полное наименование ГНМИ
в период с _______________ по _______________ 20___ г. Комиссия провела
государственные   испытания  государственного  первичного  эталона  единицы
_____________________________.
наименование величины
Комиссии были представлены:
государственный первичный эталон единицы ______________________________
наименование величины
документация к первичному эталону _____________________________________
[перечисляют представленные документы к первичному эталону]
иллюстративный материал к докладу в виде компьютерной презентации.
В  результате  проведения  испытаний  первичного эталона и рассмотрения
представленных материалов Комиссией установлено:
1.  Первичный эталон состоит из комплекса следующих технических средств
и вспомогательных устройств _______________________________________________
[перечисляют технические средства
__________________________________________________________________________.
и вспомогательные устройства, входящие в состав первичного эталона]
2. Диапазон значений (номинальное значение) __________________________,
наименование величины
в (при) котором воспроизводится единица, составляет ______________________.
значения(е)
3.  Первичный  эталон  обеспечивает  воспроизведение единицы со средним
квадратическим    отклонением    результата   измерений,   не   превышающим
______________ при _______ независимых измерениях.
значение         число
Неисключенная систематическая погрешность не превышает _______________.
значение
Стандартная неопределенность:
оцененная по типу A __________;
значение
оцененная по типу B __________.
значение
Суммарная стандартная неопределенность ________________.
значение
Расширенная неопределенность __________ при
значение
коэффициенте охвата k = __________.
значение
Нестабильность первичного эталона за год составляет __________.
значение
4. Вся аппаратура исследована и находится в рабочем состоянии.
5.    Первичный    эталон   соответствует   обязательным   требованиям,
установленным в техническом задании на его разработку (совершенствование).
6.  Условия  содержания  и  применения первичного эталона соответствуют
требованиям, установленным правилами его содержания и применения.
7.   Государственная   поверочная  схема  соответствует  требованиям  к
содержанию и построению поверочных схем.
8.   Научно-технический   уровень   первичного   эталона  соответствует
современным   достижениям  развития  отечественной  и  зарубежной  науки  и
техники.
9. По метрологическим и техническим характеристикам первичный эталон не
уступает (превосходит) лучшим зарубежным аналогам.
10. Точность воспроизведения и передачи единицы _______________________
наименование величины
подчиненным эталонам и средствам измерений ________________________________
наименование величины
в соответствии с представленной государственной поверочной  схемой отвечает
требованиям экономики страны.
11. Рекомендуемый межаттестационный интервал ________________.
значение
12.  План  мероприятий  по  внедрению  первичного  эталона обеспечивает
реализацию  задач по дальнейшему развитию, исследованиям первичного эталона
и совершенствованию системы передачи единицы _____________________________.
наименование величины
13.   Документы   к  первичному  эталону  подготовлены  к  рассмотрению
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
14. В процессе испытаний отмечены следующие недостатки  2 :
_______________________________________________________________
15. Недостатки, выявленные при испытаниях, устранить до ______________.
16.  Комиссией  установлено  соответствие  первичного  эталона заданным
обязательным   требованиям,   первичная   аттестация   первичного   эталона
осуществлена.
17.   Комиссия   рекомендует  Федеральному  агентству  по  техническому
регулированию  и  метрологии  утвердить  государственный  первичный  эталон
единицы ___________________________________.
наименование величины

Председатель Комиссии _______________________________ инициалы, фамилия
подпись
Заместитель председателя Комиссии ___________________ инициалы, фамилия
подпись

Члены Комиссии:
[далее следуют подписи, инициалы, фамилии членов Комиссии]
2 При наличии отмеченных недостатков.
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