Форма паспорта качества при приеме нефти от грузоотправителей (рекомендуемая)
Приложение 13 
к Рекомендациям по определению массы 
нефти при учетных операциях с применением 
систем измерений количества и показателей 
качества нефти, утвержденным Приказом 
Минпромэнерго России 
от 31 марта 2005 г. N 69 
(рекомендуемое)

                     ФОРМА ПАСПОРТА КАЧЕСТВА
ПРИ ПРИЕМЕ НЕФТИ ОТ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЕЙ

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА НЕФТИ
N ____ от __________ 20__ г.

Пункт приема-сдачи нефти _________________________
Лаборатория предприятия __________________________
Номер аттестата аккредитации _____________________
СИКН N ___________________________________________
Резервуар (мера вместимости) _____________________
Дата и время отбора пробы ________________________

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦        Наименование показателя         ¦  Метод  ¦Результат¦
¦п/п¦                                        ¦испытаний¦испытаний¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦1  ¦Температура нефти при условиях измерений¦         ¦         ¦
¦   ¦объема, °С                              ¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦2  ¦Давление нефти при условиях измерений   ¦         ¦         ¦
¦   ¦объема, МПа                             ¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦3  ¦Плотность нефти при температуре и дав-  ¦         ¦         ¦
¦   ¦лении в условиях измерений объема,      ¦         ¦         ¦
¦   ¦кг/куб. м                               ¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦4  ¦Плотность нефти при 20 °С, кг/куб. м    ¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦5  ¦Плотность нефти при 15 °С, кг/куб. м    ¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦6  ¦Массовая доля воды, %                   ¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦7  ¦Массовая концентрация хлористых солей,  ¦         ¦         ¦
¦   ¦мг/куб. дм (%)                          ¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦8  ¦Массовая доля механических примесей, %  ¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦9  ¦Массовая доля серы, %                   ¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦10 ¦Давление насыщенных паров, кПа (мм рт.  ¦         ¦         ¦
¦   ¦ст.)                                    ¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦11 ¦Выход фракций, %:                       ¦         ¦         ¦
¦   ¦при температуре до 200 °С;              ¦         ¦         ¦
¦   ¦при температуре до 300 °С;              ¦         ¦         ¦
¦   ¦при температуре до 350 °С               ¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦12 ¦Массовая доля парафина, %               ¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦   ¦                                -1      ¦         ¦         ¦
¦13 ¦Массовая доля сероводорода, млн.   (ppm)¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦14 ¦Массовая доля метил- и этилмеркаптанов  ¦         ¦         ¦
¦   ¦             -1                         ¦         ¦         ¦
¦   ¦в сумме, млн.   (ppm)                   ¦         ¦         ¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+
¦15 ¦Массовая доля органических хлоридов,    ¦         ¦         ¦
¦   ¦    -1                                  ¦         ¦         ¦
¦   ¦млн.   (ppm)                            ¦         ¦         ¦
----+----------------------------------------+---------+----------

Пункт 3 заполняют по показаниям поточного плотномера (средневзвешенное значение плотности нефти за смену).
Пункты 4 и 5 заполняют по показаниям поточного плотномера (средневзвешенное значение плотности нефти за смену), приведенным к стандартным условиям.
При отказе поточного плотномера плотность нефти определяют в испытательной лаборатории.

       Обозначение нефти по ГОСТ Р 51858 _________________.

Представитель испытательной лаборатории __________ _______________
(подпись) (и.о., фамилия)
Представитель сдающей стороны _____________ ______________________
(должность)       (предприятие)
_____________ ______________________
(подпись)       (и.о., фамилия)
Представитель принимающей стороны ___________ ____________________
(должность)    (предприятие)
____________ ___________________
(подпись)    (и.о., фамилия)
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