Форма подобранного состава щебеночно-песчано-цементной смеси
Приложение 2 
к Методическим рекомендациям 
по получению оптимальных составов 
щебеночно-песчано-цементных смесей

ФОРМА ПОДОБРАННОГО СОСТАВА ЩПЦС
"УТВЕРЖДАЮ"                                   "СОГЛАСОВАНО"
____________________
____________________
____________________
____________________
"__" _______________                          "__" _______________

СОСТАВ N ____
Щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом (ЩПЦС) по ГОСТ 23558-94, марки прочности М, морозостойкости F, приготавливаемой для устройства основания подразделениями на а/д
------------------------------------------------------------------
¦1. Технологические данные:                   ¦                  ¦
¦   Смесительная установка                    ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦2. Проектные данные:                         ¦                  ¦
¦   Предел прочности при сжатии, МПа          ¦                  ¦
¦   Морозостойкость F, кол-во циклов          ¦                  ¦
+---------------------------------------------+------------------+
¦3. Исходные данные:                          ¦Требования  Факт  ¦
¦3.1. Цемент М ______________ завода          +------------------+
¦    ГОСТ 10178-85                            ¦          ¦       ¦
¦    Начало схватывания, час. мин.            ¦          ¦       ¦
¦                                             +----------+-------+
¦    Конец схватывания, час. мин.             ¦          ¦       ¦
¦                                             +----------+-------+
¦    Активность, МПа                          ¦          ¦       ¦
¦                                             +----------+-------+
¦    Марка                                    ¦          ¦       ¦
+---------------------------------------------+----------+-------+
¦3.2. Песок природный _________ карьер        ¦                  ¦
¦     ГОСТ 8736-93                            ¦                  ¦
¦     Насыпная плотность, кг/куб. м           ¦                  ¦
¦                                             +------------------+
¦     Модуль крупности                        ¦          ¦       ¦
¦                                             +----------+-------+
¦     ПГЧ, %                                  ¦          ¦       ¦
¦                                             +----------+-------+
¦     Зерновой состав                         ¦          ¦       ¦
+---------------------------------------------+----------+-------+
¦3.3. Щебень фракция _________ карьер         ¦          ¦       ¦
¦    ГОСТ 8267-93                             ¦          ¦       ¦
¦    Исходная порода                          ¦          ¦       ¦
¦                                             +----------+-------+
¦    Насыпная плотность, кг/куб. м            ¦          ¦       ¦
¦                                             +----------+-------+
¦    Марка прочности М                        ¦          ¦       ¦
¦                                             +----------+-------+
¦    Морозостойкость F, кол-во циклов         ¦          ¦       ¦
¦                                             +----------+-------+
¦    Зерновой состав                          ¦          ¦       ¦
----------------------------------------------+----------+--------

4. ПОДБОР ЗЕРНОВОГО СОСТАВА
---------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Материал ¦ % ¦Наим.¦ 20  ¦  10   ¦   5   ¦  2,5  ¦ 1,25  ¦ 0,63  ¦ 0,315 ¦ 0,16  ¦  0,05  ¦< 0,05¦
¦         ¦   ¦стат.¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦ ПГЧ  ¦
+---------+---+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
¦Щебень   ¦100¦Част ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦5 - 20 мм¦   ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
+---------+---+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
¦Песок    ¦100¦Част ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦Природ   ¦   ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
+---------+---+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
¦Цемент   ¦100¦Част ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
+---------+---+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
¦Щебень   ¦   ¦Част ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
+---------+---+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
¦Песок    ¦   ¦Част ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
+---------+---+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
¦Цемент   ¦   ¦Част ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
+---------+---+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
¦Смесь    ¦100¦Част ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦0 - 20 мм¦   ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
+---------+---+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
¦Смесь    ¦100¦Полн ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦0 - 20 мм¦   ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
+---------+---+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
¦Смесь    ¦100¦Полн ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
¦0 - 20 мм¦   ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦      ¦
+---------+---+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+------+
¦ГОСТ 23558-94      ¦До 10¦20 - 40¦35 - 65¦50 - 80¦60 - 85¦70 - 90¦75 - 95¦80 - 97¦85 - 100¦0 - 15¦
--------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
Максимальная плотность _______________________________, г/куб. см.
Оптимальная влажность __________________________________________%.
Плотность скелета образца _____________________________ г/куб. см.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ
------------------------------------------------------------------
¦      Наименование показателей       ¦Значение показателей, сут.¦
¦                                     +--------------------------+
¦                                     ¦    7     ¦      28       ¦
+-------------------------------------+----------+---------------+
¦1. Предел прочности при сжатии, МПа  ¦          ¦               ¦
+-------------------------------------+----------+---------------+
¦2. Морозостойкость, марка/К          ¦          ¦               ¦
¦                           мрз       ¦          ¦               ¦
--------------------------------------+----------+----------------

7. ПРОЕКТНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА 1 КУБ. М ЩПЦС
------------------------------------------------------------------
¦     Материалы      ¦ Лабораторный ¦Производственный¦  Расход   ¦
¦                    ¦  состав, %   ¦состав, % (вода ¦материалов ¦
¦                    ¦ (вода сверх  ¦ в 100% смеси)  ¦на 1 куб. м¦
¦                    ¦ 100% смеси)  ¦                ¦ смеси, кг ¦
+--------------------+--------------+----------------+-----------+
¦Щебень фр. 5 - 20 мм¦              ¦                ¦           ¦
¦Песок природный     ¦              ¦                ¦           ¦
¦Цемент              ¦              ¦                ¦           ¦
¦Вода                ¦              ¦                ¦           ¦
---------------------+--------------+----------------+------------

Примечания:
1. При изменении зерновых составов материалов соотношение компонентов смеси следует пересчитать и привести в соответствие с требованиями ГОСТ 23558-94.
2. Количество воды следует уточнить по наличию естественной влажности заполнителей и потерь воды до уплотнения смеси.
3. Количество цемента может быть уточнено после испытания образцов, изготовленных из первой партии производственной смеси.
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