Форма штампа для грузоподъемных средств, блоков полиспастов, натяжных муфт, струбцин, лебедок
Приложение 13 к Правилам безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог

ФОРМЫ ШТАМПОВ ИСПЫТАНИЙ
                Штамп для грузоподъемных средств,
блоков полиспастов, натяжных муфт,
струбцин, лебедок

N _____________________________________
Грузоподъемность (нагрузка) ______________________________________
Дата следующего испытания
"__" ____________ 200_ г.

Примечания: 1. Для грузоподъемных средств, подведомственных Госгортехнадзору России, указывается регистрационный номер, для остальных средств защиты и монтажных приспособлений - номер по Журналу учета и содержания защитных и монтажных средств.
2. Штамп должен быть хорошо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и изолирующих устройств для работ под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской.
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