Форма журнала наблюдений квартального контроля намыва дамбы. Форма № 10
Приложение N 10 к Правилам безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов

Форма N 10 
(Журнал квартального контроля намыва дамбы)

----------------------------------------------------------------------
¦Номера¦                       Кварталы года                         ¦
¦попе- +-------------------------------------------------------------+
¦речни-¦            I            ¦  II       ¦    III    ¦     IV    ¦
¦ков и +-------------------------+-----------+-----------+-----------+
¦их пи-¦Гори-¦Отмет-¦Отмет-¦Дли- ¦           ¦           ¦           ¦
¦кетаж ¦зонт ¦ка    ¦ка    ¦на   ¦           ¦           ¦           ¦
¦      ¦воды ¦гребня¦пляжа ¦пля- ¦           ¦           ¦           ¦
¦      ¦в    ¦дамбы ¦у дам-¦жа,  ¦           ¦           ¦           ¦
¦      ¦пру- ¦обва- ¦бы об-¦м    ¦           ¦           ¦           ¦
¦      ¦ду, м¦лова- ¦вало- ¦     ¦           ¦           ¦           ¦
¦      ¦     ¦ния   ¦вания ¦     ¦           ¦           ¦           ¦
+------+-----+------+------+-----+-----------+-----------+-----------+
¦   1  ¦  2  ¦  3   ¦   4  ¦  5  ¦ 6¦ 7¦ 8¦ 9¦10¦11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦
+------+-----+------+------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
¦      ¦     ¦      ¦      ¦     ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
-------+-----+------+------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

Инструкция по составлению журнала формы 10
1. Настоящий журнал является обязательным накопительным документом, предназначенным для контроля намыва дамбы в течение всего срока эксплуатации накопителя.
2. Журнал заполняется на конец каждого квартала по данным маркшейдерских съемок, включающих:
а) план обвалования последнего яруса намыва по всей длине дамбы от бровки низового откоса до уреза воды в пруду с расположением распределительных пульповодов и сосредоточенных выпусков, с указанием их диаметров и номеров рассредоточенных пульповыпусков, створов КИА (КИП) и других закрепленных поперечников; по длине дамбы должен быть нанесен пикетаж;
б) продольный профиль по гребню обвалования намываемого яруса;
в) сечения по закрепленным поперечникам.
3. На продольном профиле отметки гребня дамбы обвалования должны быть приведены на каждом пикете и в местах перепада отметок в 200 мм и более.
На поперечных сечениях должны быть нанесены горизонт воды в пруду и отметки надводного пляжа у верхового откоса дамбы обвалования, в точке резкого перелома профиля пляжа, если она расположена ближе 25 м от верхового откоса, и далее через 25 м на доступной для прохода людей длине пляжа.
4. Таблица квартального контроля подписывается начальником цеха (участка) и маркшейдером, выполнившим съемку, и должна храниться в соответствии с указаниями п.п. 3.2 и 3.5 настоящих Правил.
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