Форма журнала обработки результатов измерений при поверке резервуара геометрическим методом (обязательная)
Приложение Д к ГОСТу 8.570-2000. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки (справочное)

ФОРМА ЖУРНАЛА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПОВЕРКЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
                                  ЖУРНАЛ
обработки результатов измерений при поверке
геометрическим методом

Д.1. Вычисление длины наружной окружности первого пояса

Lн =   мм.

Д.2. Вычисление длины внутренней окружности первого пояса:

Lвн =   мм;   Lвн.ц =   мм.

Д.3. Вычисление длин внутренних окружностей вышестоящих поясов

Таблица Д.1

---------------------------------------------------------------------------
¦Номер¦Точка¦   Номер образующего   ¦a   ¦Дельта R   ¦L   ¦L     ¦ h ¦ V  ¦
¦пояса¦изме-¦      резервуара       ¦ срi¦        срi¦ внi¦ вн.цi¦  i¦  цi¦
¦     ¦рения+-----------------------+    ¦           ¦    ¦      ¦   ¦    ¦
¦     ¦     ¦  1  ¦  2  ¦ ... ¦  m  ¦    ¦           ¦    ¦      ¦   ¦    ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----------+----+------+---+----+
¦  1  ¦3/4h ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦           ¦    ¦      ¦   ¦    ¦
¦     ¦    1¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦           ¦    ¦      ¦   ¦    ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----------+----+------+---+----+
¦  2  ¦  н  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦           ¦    ¦      ¦   ¦    ¦
¦     +-----+-----+-----+-----+-----+----+-----------+----+------+---+----+
¦     ¦  с  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦           ¦    ¦      ¦   ¦    ¦
¦     +-----+-----+-----+-----+-----+----+-----------+----+------+---+----+
¦     ¦  в  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦           ¦    ¦      ¦   ¦    ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----------+----+------+---+----+
¦  i  ¦  н  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦           ¦    ¦      ¦   ¦    ¦
¦     +-----+-----+-----+-----+-----+----+-----------+----+------+---+----+
¦     ¦  с  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦           ¦    ¦      ¦   ¦    ¦
¦     +-----+-----+-----+-----+-----+----+-----------+----+------+---+----+
¦     ¦  в  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦           ¦    ¦      ¦   ¦    ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----------+----+------+---+----+
¦Верх-¦  н  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦           ¦    ¦      ¦   ¦    ¦
¦ний  +-----+-----+-----+-----+-----+----+-----------+----+------+---+----+
¦     ¦  с  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦           ¦    ¦      ¦   ¦    ¦
------+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----------+----+------+---+-----

Д.4. Вычисление степени наклона резервуара

n =....

Д.5. Вычисление угла направления наклона резервуара

O =....

Д.6. Вычисление базовой высоты

H5 =...мм.

Д.7. Вычисление исходного уровня

Ни = ...мм.

Д.8. Вычисление вместимости "мертвой" полости

Таблица Д.2

---------------------------------------------------------------------------
¦ Обозначение величины  ¦         Значение для номера окружности          ¦
¦                       +-------------------------------------------------+
¦                       ¦ 0  ¦ 1  ¦ 2  ¦ 3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦
+-----------------------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Сигма b                ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦       ji              ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-----------------------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Сигма (b   - b        )¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦        ji    (j - 1)i ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
------------------------+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+------

Нмп = ...мм;           ( Vдн)о = м3;

Но = ...мм;            fл = ...мм;
fо = ...мм;            Но' = ...мм;.

Д.9. Вычисление объема жидкости, вытесненной плавающим покрытием
Д.9.1. Масса плавающего покрытия

Mп =...кг.

Д.9.2. Объем жидкости, вытесненной плавающим покрытием

Vп =...м3.

Д.9.3.    Вычисление    объема    жидкости    от    исходного   уровня,
соответствующего всплытию плавающего покрытия

Vвсп =...м3.

Д.10.  Вычисление  поправки  к  вместимости  пояса  резервуара  за счет
гидростатического давления жидкости

Таблица Д.3

---------------------------------------------------------------------------
¦ Номер пояса ¦Номер участка ¦    Высота    ¦   Уровень    ¦Дельта V  , м3¦
¦             ¦              ¦ участка, мм  ¦наполнения, мм¦        гi    ¦
+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
¦      1      ¦      1       ¦     1000     ¦      -       ¦      -       ¦
¦             +--------------+--------------+--------------+--------------+
¦             ¦      2       ¦     1100     ¦      -       ¦      -       ¦
+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
¦      2      ¦      3       ¦      900     ¦     3000     ¦    0,623     ¦
¦             +--------------+--------------+--------------+--------------+
¦             ¦      4       ¦      900     ¦     3900     ¦    1,173     ¦
+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
¦      3      ¦      5       ¦     1200     ¦     5100     ¦    1,783     ¦
¦             +--------------+--------------+--------------+--------------+
¦             ¦      6       ¦     1300     ¦     6400     ¦    2,492     ¦
--------------+--------------+--------------+--------------+---------------

Д.11. Составление градуировочной таблицы

Таблица Д.4

---------------------------------------------------------------------------
¦  Уровень заполнения, см  ¦  Вместимость, м3  ¦ Коэффициент вместимости, ¦
¦                          ¦                   ¦        м3/мм  4          ¦
+--------------------------+-------------------+--------------------------+
¦     (H    - f )  1       ¦    508,502  2     ¦          1,068           ¦
¦       м.п    л           ¦                   ¦                          ¦
+--------------------------+-------------------+--------------------------+
¦     (H    - f ) + 1      ¦      519,183      ¦          1,066           ¦
¦       м.п    л           ¦                   ¦                          ¦
+--------------------------+-------------------+--------------------------+
¦     (H    - f ) + 2      ¦      529,844      ¦                          ¦
¦       м.п    л           ¦                   ¦                          ¦
+--------------------------+-------------------+--------------------------+
¦           ...            ¦        ...        ¦           ...            ¦
+--------------------------+-------------------+--------------------------+
¦   (H   - f ) + 50  3     ¦     1030,722      ¦          1,019           ¦
¦     м.п   л              ¦                   ¦                          ¦
+--------------------------+-------------------+--------------------------+
¦     (H    - f ) + 51     ¦     1040,912      ¦           ...            ¦
¦       м.п    л           ¦                   ¦                          ¦
+--------------------------+-------------------+--------------------------+
¦           ...            ¦        ...        ¦           ...            ¦
+--------------------------+-------------------+--------------------------+
¦            H             ¦                   ¦                          ¦
¦             max          ¦                   ¦                          ¦
+--------------------------+-------------------+--------------------------+
¦     1  Уровень жидкости в резервуаре, измеренный через измерительный люк¦
¦от точки касания днища грузом рулетки.                                   ¦
¦     2  Вместимость "мертвой" полости.                                   ¦
¦     3  Уровень всплытия плавающего покрытия.                            ¦
¦     4  Коэффициент вместимости, равный                                  ¦
¦                                                                         ¦
¦                    519,183 - 508,502                                    ¦
¦                    ----------------- = 1,068 м3/мм.                     ¦
¦                            10                                           ¦
---------------------------------------------------------------------------

Вычисления провел

подпись         инициалы, фамилия
"    "                          г.
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