Форма журнала обработки результатов измерений при поверке резервуара объемным методом (обязательная)
Приложение Ж к ГОСТу 8.570-2000. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки (справочное)

ФОРМА ЖУРНАЛА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПОВЕРКЕ ОБЪЕМНЫМ МЕТОДОМ
                                  ЖУРНАЛ
обработки результатов измерений
при поверке объемным методом

Ж.1. Вычисление высоты "мертвой" полости

Нмп =...мм.

Ж.2.  Вычисление  высоты  превышения точки касания днища грузом рулетки
над контуром днища

fл =...мм.

Ж.3. Вычисление базовой высоты резервуара

Н6 =...мм.

Ж.4. Вычисление исходной высоты

Ни =...мм.

Ж.5. Вычисление степени наклона резервуара

n =...

Ж.6. Вычисление максимального уровня

Нpmax =...мм.

Ж.7. Вычисление разности максимальных уровней

Н =...мм.

Ж.8. Вычисление температур жидкости в резервуаре

Таблица Ж.1

В градусах Цельсия
---------------------------------------------------------------------------------------
¦(T ) ¦(T ) ¦(T ) ¦ ... ¦ ... ¦(T )      ¦(T )      ¦ ... ¦ ... ¦(T ) ¦(T )     ¦ ... ¦
¦  р 0¦  р 1¦  р 2¦     ¦     ¦  р ню + 1¦  р ню + 2¦     ¦     ¦  р m¦  р m + 1¦     ¦
+-----+-----+-----+-----+-----+----------+----------+-----+-----+-----+---------+-----+
¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦          ¦          ¦     ¦     ¦     ¦         ¦     ¦
------+-----+-----+-----+-----+----------+----------+-----+-----+-----+---------+------

Ж.9. Вычисление дозовой вместимости

Таблица Ж.2

---------------------------------------------------------------------------
¦Уровень наполнения, см ¦     Объем дозы, м3     ¦Дозовая вместимость, м3 ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦           1           ¦           2            ¦           3            ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦           H           ¦      (Дельта V )       ¦           V            ¦
¦            0          ¦               р 0      ¦            0           ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦           H           ¦      (Дельта V )       ¦           V            ¦
¦            1          ¦               р 1      ¦            1           ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦           H           ¦      (Дельта V )       ¦           V            ¦
¦            2          ¦               р 2      ¦            2           ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦          ...          ¦          ...           ¦          ...           ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦          ...          ¦          ...           ¦          ...           ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦           H           ¦      (Дельта V )       ¦           V            ¦
¦            р max      ¦               р max    ¦            max         ¦
+-----------------------+------------------------+------------------------+
¦    Примечания. 1. Величины  H ,  H , ...,  H        (графа 1)  -  уровни¦
¦                              0    1         р max                       ¦
¦                                                                         ¦
¦жидкости  в  резервуаре  после  поступления  в  него   доз  (Дельта V ) ,¦
¦                                                                     р 0 ¦
¦(Дельта V ) , (Дельта V )   .                                            ¦
¦         р 1           р max                                             ¦
¦    2. При наличии превышения точки  касания  днища  грузом  рулетки  над¦
¦контуром днища H  = 0.                                                   ¦
¦                0                                                        ¦
¦    3. Значения   доз   (Дельта V ) ,  (Дельта V ) , ...,  (Дельта V )   ¦
¦                                 р 0            р 1                 р max¦
¦                                                                         ¦
¦(графа 2) определяют по формулам (Е.9), (Е.8).                           ¦
¦    4. Значения V , V , ..., V    (графа 3) определяют по  формуле (Е.12)¦
¦                 0   1        max                                        ¦
¦или (Е.13), (Е.14).                                                      ¦
---------------------------------------------------------------------------

Ж.10. Составление градуировочной таблицы

Таблица Ж.3

---------------------------------------------------------------------------
¦Уровень наполнения, см ¦ Вместимость, м3 ¦ Коэффициент вместимости  3 ,  ¦
¦                       ¦                 ¦             м3/мм             ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------------------+
¦           h           ¦     115,343     ¦             0,561             ¦
¦            0          ¦                 ¦                               ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------------------+
¦        h  + 1         ¦     120,957     ¦             0,752             ¦
¦         0             ¦                 ¦                               ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------------------+
¦        h  + 2         ¦     128,477     ¦              ...              ¦
¦         0             ¦                 ¦                               ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------------------+
¦          ...          ¦       ...       ¦              ...              ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------------------+
¦          ...          ¦       ...       ¦              ...              ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------------------+
¦           H           ¦   508,502  1    ¦             10,68             ¦
¦            м.п        ¦                 ¦                               ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------------------+
¦       H    + 1        ¦     519,183     ¦             1,066             ¦
¦        м.п            ¦                 ¦                               ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------------------+
¦       H    + 2        ¦     529,844     ¦                               ¦
¦        м.п            ¦                 ¦                               ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------------------+
¦          ...          ¦       ...       ¦              ...              ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------------------+
¦           H           ¦   1030,722  2   ¦             1,019             ¦
¦            всп        ¦                 ¦                               ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------------------+
¦       H    + 1        ¦    1040,912     ¦             1,019             ¦
¦        всп            ¦                 ¦                               ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------------------+
¦       H    + 2        ¦    1051,102     ¦                               ¦
¦        всп            ¦                 ¦                               ¦
+-----------------------+-----------------+-------------------------------+
¦     1  Объем жидкости в резервуаре в пределах "мертвой" полости.        ¦
¦     2  Объем жидкости при всплытии плавающего покрытия.                 ¦
¦     3  Коэффициент вместимости, равный:                                 ¦
¦                                                                         ¦
¦                    519,183 - 508,502                                    ¦
¦                    ----------------- = 1,068 м3/мм.                     ¦
¦                           10                                            ¦
---------------------------------------------------------------------------

Вычисления провел

подпись        инициалы, фамилия
"   "                      г.
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