Гарантийный паспорт на отремонтированный участок железнодорожного пути
Приложение к Техническим условиям на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути 
             Гарантийный паспорт на отремонтированный участок
железнодорожного пути

1. ПМС N ______________________________________________________________
(N ПМС, название ДРП)
выполнила работы __________________________________________________________
(дата начала и окончания работ, вид работ: капитальный
ремонт пути на новых материалах, реконструкция
(модернизация))
на ___________________ перегона ________________________________ путь _____
(км пк от... до...)          (наименование перегона, станции)
___________________ класс пути ________________________ ДИ
(название дирекции
инфраструктуры)
2. Характеристика отремонтированного участка:
___________________________________________________________________________
(путь бесстыковой/звеньевой, тип рельсов, шпал, балласта, укладка
разделительного слоя и др.)
3. Приемка отремонтированного участка пути произведена ________________
(дата подписания
акта сдачи
километра)
комиссией, под председательством __________________________________________
(Ф.И.О. и должность лица, возглавлявшего
приемку километра)
с оценкой _______________________
4. ПМС, при условии соблюдения требований эксплуатирующей организацией Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 21.12.2010 N 286, Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 29.12.2012 N 2791р, Инструкции по устройству, укладке и содержанию бесстыкового пути, утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 29.12.2012, Инструкции по содержанию земляного полотна железнодорожного пути от 30.03.1998 ЦП-544, Инструкции по содержанию искусственных сооружений от 28.12.2008 N ЦП-628 и других нормативных документов, гарантирует, что на данном участке не произойдет изменений геометрических параметров пути и качественная оценка состояния рельсовой колеи на отремонтированном участке в гарантийный период согласно "Инструкции по расшифровке лент и оценке состояния рельсовой колеи по показателям путеизмерительного вагона ЦНИИ-2 и мерам по обеспечению безопасности движения поездов" от 14.10.1997 N ЦП-515 должна быть "отлично" или "хорошо" (исключая уширение колеи в кривых участках пути, возникшее вследствие бокового износа рельсов или конструктивных недостатков скреплений).
Продолжительность гарантийного срока эксплуатации установлена Положением о гарантийном сроке эксплуатации отремонтированного капитальным ремонтом на новых материалах или реконструированного (модернизированного) участка железнодорожного пути, утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" 29.12.2012 N 2755р.

Начальник дирекции по ремонту пути          _______________________________
(Ф.И.О. начальника ДРП)
Начальник путевой машинной станции N        _______________________________
(Ф.И.О. начальника ПМС)
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