Годовой план-график технического обслуживания и ремонта воздушных линий электропередачи (рекомендуемая форма)
Приложение 2 к Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с неизолированными проводами. РД 153-34.3-20.662-98 
(рекомендуемое)

Согласовано:                          Утверждаю:
Начальник службы                      Технический руководитель
распределительных сетей (ПТС)         ______________ электрических сетей
_____________________________         (наименование)
(Ф.И.О.)                   __________________________________
(Ф.И.О.)

Годовой план-график технического обслуживания и ремонта
ВЛ 0,38 - 20 кВ _______________________ РЭС на 200_ г.
(наименование)

------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наиме- ¦          Месяц выполнения работ       ¦ Всего на  ¦Трудо-¦
¦п/п¦нование¦                                       ¦  200_ г.  ¦затра-¦
¦   ¦ВЛ     +---------------------------------------+-----------+ты,   ¦
¦   ¦       ¦I ¦II¦III¦IV¦V¦VI¦VII¦VIII¦IX¦X ¦XI¦XII¦План.¦Факт.¦чел.-ч¦
+---+-------+--+--+---+--+-+--+---+----+--+--+--+---+-----+-----+------+
¦ 1 ¦   2   ¦3 ¦4 ¦ 5 ¦6 ¦7¦ 8¦ 9 ¦ 10 ¦11¦12¦13¦14 ¦ 15  ¦ 16  ¦  17  ¦
+---+-------+--+--+---+--+-+--+---+----+--+--+--+---+-----+-----+------+
¦                Техническое обслуживание ВЛ 6 - 20 кВ                 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
+---+-------+--+--+---+--+-+--+---+----+--+--+--+---+-----+-----+------+
¦                              ВЛ 0,38 кВ                              ¦
+----------------------------------------------------------------------+
+---+-------+--+--+---+--+-+--+---+----+--+--+--+---+-----+-----+------+
¦                   Капитальный ремонт ВЛ 6 - 20 кВ                    ¦
+----------------------------------------------------------------------+
+---+-------+--+--+---+--+-+--+---+----+--+--+--+---+-----+-----+------+
¦                              ВЛ 0,38 кВ                              ¦
+----------------------------------------------------------------------+
----+-------+--+--+---+--+-+--+---+----+--+--+--+---+-----+-----+-------

Начальник ___________________ РЭС ______________  ______________________
(наименование)          (подпись)            (Ф.И.О.)

Примечание. При заполнении гр. 3 - 14 могут быть использованы следующие условные обозначения видов работ:
ПО - периодический осмотр ВЛ;
ПОИ - осмотр ВЛ инженерно-техническим персоналом;
ЗЗ - измерение загнивания древесины;
Зб - измерение прочности бетона;
С - проверка сопротивления заземления опор;
Г - проверка расстояния от проводов до поверхности земли;
Ф - проверка сопротивления петли "фаза-нуль";
Ч - вырубка отдельных деревьев;
Н - восстановление знаков;
Гп - перетяжка провода;
Б - перетяжка бандажей крепления стойки опоры к приставке;
Р - проверка разрядника со снятием с опоры;
Тк - выполнение работ ЗЗ (Зб), С, Г, Ф, П в комплексе.
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