Инструкция электромонтера контактной сети
Электромонтер контактной сети

--------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Электромонтера контактной сети              00.00.0000

1.1. Электромонтер  контактной сети  1  является рабочим и  подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. Электромонтер контактной сети 2-го разряда должен знать:
- назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций;
- устройство и принцип работы такелажных механизмов и агрегатов;
- основные свойства черных и цветных металлов, изоляционных материалов;
- марки и сечения проводов, тросов и проволоки;
- условия применения такелажных приспособлений и механизмов;
- классификацию и основные свойства грунтов;
- типы опор;
- правила пользования контрольно-измерительными приборами и простейшими измерительными инструментами;
- назначение и порядок применения защитных и монтажных приспособлений;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.3. Электромонтер контактной сети 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;
- правила устройства контактной сети;
- назначение устройств контактной сети;
- правила работы устройств сигнализации, централизации и блокировки;
- способы устранения повреждений повреждений и неисправностей устройств контактной сети;
- схемы питания и секционирования контактной сети и других устройств электроснабжения в пределах обслуживаемого участка;
- допустимые нагрузки на проводах;
- способы соединения и крепления проводов;
- основы электротехники;
- правила устройства, технической эксплуатации и технологию обслуживания и ремонта контактной сети;
- принцип работы железнодорожной связи;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Электромонтер контактной сети 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящей инструкции;
- схемы питания и секционирования контактной сети и других устройств электроснабжения в пределах дистанции;
- правила применения и испытания средств защиты, используемых в устройствах контактной сети и электроснабжения;
- типы подвесок контактной сети;
- конструкции и типы металлических, железобетонных опор и способы их установки;
- конструкции токоприемников и способы воздействия их на контактный провод;
- устройство такелажной оснастки и обращение с ней;
- порядок сигнализации при проведении такелажных работ;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Электромонтер контактной сети 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.4 настоящей инструкции;
- правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации;
- инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации;
- технические нормы по эксплуатационному обслуживанию устройств контактной сети, тяговой рельсовой цепи;
- способы предупреждения и устранения повреждений и неисправностей устройств контактной сети;
- правила действия разводных устройств на мостах;
- правила чтения чертежей и схем устройств, узлов, деталей и арматуры контактной сети;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Электромонтер контактной сети 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы разбивки опор контактной сети и методы их установки в котлованы;
- конструкции и размеры фундаментов, опор;
- технологические требования к содержанию устройств, оборудования, арматуры, применяемых при эксплуатации и ремонте контактной сети;
- устройство тяговых подстанций и электроподвижного состава в требуемом объеме;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Электромонтер контактной сети 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.6 настоящей инструкции;
- принципиальные схемы приборов диагностики;
- механические и электрические характеристики применяемой диагностической аппаратуры;
- порядок работы, настройки и устранения неисправностей обслуживаемых приборов;
- правила устройства, технической эксплуатации, технического обслуживания и ремонта контактной сети на участках со скоростным движением;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Электромонтер контактной сети 8-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.7 настоящей инструкции;
- принцип работы микропроцессорных электронных средств диагностики;
- порядок работы, настройки и устранения неисправностей обслуживаемых приборов и систем диагностики;
- правила устройства, технической эксплуатации, технического обслуживания и ремонта контактной сети на участках с высокоскоростным движением;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.9. Электромонтер контактной сети более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтерами контактной сети более низкого разряда.
1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтер контактной сети:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы электромонтер контактной сети:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтер контактной сети:
2.3.1. 2-го разряда:
1) осуществляет техническое обслуживание и ремонт контактной сети постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах на обходах на высоте со снятием напряжения и заземлением вдали от частей, находящихся под напряжением, под наблюдением электромонтера контактной сети более высокой квалификации;
2) производит демонтаж контактной сети железнодорожных линий и разборку арматуры, снятой с линии;
3) производит монтаж и демонтаж контактной сети на железнодорожных линиях с раскаткой на трассе;
4) выполняет ремонт инструмента, приспособлений, инвентаря, защитных средств, переносных заземлений;
5) принимает участие в монтаже и демонтаже подстанций;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) производит монтаж, техническое обслуживание и ремонт контактной сети постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах, на обходах в составе бригады на высоте со снятием напряжения и заземлением, под напряжением с изолирующими штангами при очистке гололеда;
2) осуществляет осмотр и ремонт электротяговой рельсовой цепи;
3) выполняет работы вдали от частей, находящихся под напряжением;
4) производит монтаж контактной сети железнодорожных линий постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети, в составе бригады;
5) выполняет операции с проводами контактной сети при разводке и сводке мостов;
6) ограждает места производства работ сигналами;
7) переключает разъединители и другие коммутационные аппараты железнодорожных линий в пределах обслуживаемого участка;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    9) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) производит монтаж, техническое обслуживание и ремонт контактной сети постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах, на обходах в составе бригады, производящей работы под напряжением, вблизи частей, находящихся под напряжением, в пределах дистанции электроснабжения;
2) производит работы вдали от частей, находящихся под напряжением, и со снятием напряжения с контактной сети и заземлением в пределах района контактной сети;
3) производит монтаж, демонтаж оборудования контактной сети по чертежам и эскизам;
4) ведет техническую документацию по выполняемой работе, в т.ч. с использованием автоматизированного рабочего места;
5) принимает участие в техническом содержании трансформаторных подстанций для питания устройств автоблокировки и нетяговых потребителей;
6) осуществляет надзор за членами бригады при проведении работ на контактной сети, переключении разъединителей и других коммутационных аппаратов железнодорожных линий в пределах дистанций электроснабжения;
7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    8) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет сложные работы (сводной бригадой нескольких районов контактной сети, с использованием ремонтного поезда из нескольких грузоподъемных машин и т.п.) по содержанию и ремонту контактной сети постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах, на обходах под напряжением, вблизи частей, находящихся под напряжением, в пределах обслуживаемого участка;
2) руководит работами по содержанию и ремонту контактной сети постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах, на обходах под напряжением, вблизи частей, находящихся под напряжением, в пределах обслуживаемого участка;
3) принимает участие в обходах с осмотром устройств контактной сети для оценки их состояния;
4) принимает участие в составе бригады в выполнении верховой диагностики устройств контактной сети и линий электропередачи напряжением выше 1000 В, проходящих по опорам контактной сети;
5) руководит работами на контактной сети в опасных местах в пределах обслуживаемого участка;
6) осуществляет надзор за бригадами, работающими в электроустановках любого напряжения;
7) выполняет регулировку разводных приспособлений на мостах;
8) осуществляет техническое содержание трансформаторных подстанций для питания устройств автоблокировки и нетяговых потребителей;
9) выполняет оперативную работу на железнодорожной станции стыкования постоянного и переменного тока;
10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    11) __________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) выполняет сложные работы (сводной бригадой нескольких районов контактной сети, с использованием ремонтного поезда из нескольких грузоподъемных машин и т.п.), техническое обслуживание и ремонт контактной сети постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах, на обходах под напряжением, вблизи частей, находящихся под напряжением, в пределах дистанции электроснабжения;
2) осуществляет обход с осмотром контактной подвески;
3) выполняет внеочередные объезды с осмотром контактной подвески, обходы с проверкой токосъема, обходы с осмотром контактной подвески;
4) производит осмотр переходов линий электропередачи через контактную сеть;
5) осуществляет обход с осмотром для оценки состояния и объемов ремонта контактной подвески;
6) руководит бригадой при выполнении верховой диагностики устройств контактной сети и линий электропередачи напряжением выше 1000 В, проходящих по опорам контактной сети;
7) устанавливает причины нарушения работы устройств электроснабжения;
8) выполняет разбивку опор контактной сети всех типов на новых линиях на прямых и кривых участках;
9) производит монтаж и демонтаж всех видов разводных устройств на мостах;
10) руководит работами на контактной сети в пределах дистанции электроснабжения;
11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    12) __________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.6. 7-го разряда:
1) проводит испытание и измерение устройств контактной сети при помощи переносной и стационарной диагностической аппаратуры;
2) проводит анализ произведенных замеров;
3) осуществляет диагностический осмотр устройств электроснабжения с автомотрисы;
4) организовывает работы по техническому обслуживанию и ремонту устройств контактной сети на участках со скоростным движением;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.7. 8-го разряда:
1) производит монтаж контактной сети, выполняет сложные работы (сводной бригадой нескольких районов контактной сети, с использованием ремонтного поезда из нескольких грузоподъемных машин и т.п.), осуществляет техническое обслуживание и ремонт контактной сети и воздушных линий на высокоскоростных линиях постоянного и переменного тока, воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети или на самостоятельных опорах, на обходах, в опасных местах в пределах дистанции электроснабжения;
2) выполняет настройку микропроцессорных систем диагностирования;
3) производит работы по испытаниям и измерениям устройств контактной сети при помощи микропроцессорной переносной и стационарной диагностической аппаратуры;
4) осуществляет расшифровку полученной информации с помощью персонального компьютера;
5) производит работы в опасных местах по техническому обслуживанию устройств контактной сети на участках с высокоскоростным движением поездов;
6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтер контактной сети:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей электромонтер контактной сети обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Электромонтер контактной сети привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции, с учетом особенностей работы, непосредственно связанной с движением транспортных средств, установленных статьей 330 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2. Электромонтер контактной сети несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Электромонтер контактной сети за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных  характеристик профессии "Электромонтер контактной
сети, 2  -  8-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих.   Выпуск   52.   Разделы:  "Железнодорожный  транспорт";
"Морской  и  речной  транспорт", утвержденный Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 N 68н), ______________
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.

1 Тарифные разряды электромонтера контактной сети должны соответствовать группам по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок: электромонтер контактной сети 2-го разряда должен соответствовать требованиям к персоналу II группы по электробезопасности; 3-го разряда - III группы по электробезопасности; 4-го разряда - IV группы по электробезопасности; 5, 6, 7, 8 разрядов - V группы по электробезопасности.
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