Инструкция электромонтера-линейщика по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети
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(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
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(подпись)  (инициалы, фамилия)
Электромонтера-линейщика по               00.00.0000
монтажу воздушных линий высокого
  напряжения и контактной сети

1.1.  Электромонтер-линейщик  по  монтажу  воздушных   линий   высокого
напряжения и контактной сети является рабочим и подчиняется непосредственно
_______________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу электромонтером-линейщиком по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 2-го разряда должен знать:
- основные марки линейной арматуры, изоляторов, проводов и тросов;
- сортамент стали и метизов;
- правила обращения с антисептирующими составами и способы антисептирования лесоматериалов;
- правила сигнализации на железнодорожном транспорте;
- способы окраски проводов и шин заземления;
- способы заглубления заземлителей вручную;
- наименование и назначение ручного инструмента и применяемых приспособлений;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- виды крепежных деталей, арматуры, изоляторов, проводов и тросов;
- устройство применяемого электрифицированного и пневматического ручного инструмента;
- основные типы строительных конструкций воздушных линий (далее - ВЛ) и открытых подстанций;
- устройство и правила пользования применяемыми такелажными средствами;
- правила заземления и зануления;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- способы сборки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой до 5 т;
- способы установки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой до 1,5 т;
- порядок компоновки и сборки изоляторов и арматуры в изолирующие подвески для ВЛ напряжением до 220 кВ;
- способы соединений проводов и тросов сечением до 70 мм2;
- способы подъема и крепления проводов и тросов на опорах;
- назначение и способы изготовления и установки шин, спусков, перемычек и петель из проводов и тросов;
- способы установки ограничителей грузов и фидерных кронштейнов на опорах;
- способы установки разрядников;
- виды и способы установки защит для переходов;
- правила пользования механизированным такелажным оборудованием и инструментом;
- типы светильников и способы их установки;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы разбивки котлованов и мест погружения свай на пикетах ВЛ и контактных сетей;
- способы сборки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 5 до 10 т;
- способы установки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 1,5 до 5 т;
- порядок компоновки и сборки изоляторов и арматуры в изолирующие подвески для ВЛ напряжением свыше 220 кВ;
- порядок фазировки проводов контактных сетей и методы проверки выполненных работ по схемам;
- способы соединения проводов и тросов сечением свыше 70 до 800 мм2;
- способы раскатки многопроволочных проводов из цветных металлов;
- порядок раскатки и подъема тросов на опоры ВЛ напряжением свыше 750 кВ и проводов - свыше 150 до 750 кВ;
- способы установки дистанционных распорок, гасителей вибрации, на проводах и тросах ВЛ и ограничителей контактного провода;
- способы монтажа шлейфов, гибких поперечин, сопряжений, анкерных участков;
- правила регулирования проводов и тросов на ВЛ напряжением до 150 кВ и цепей контактной подвески на перегонах и станциях;
- способы жесткой анкеровки проводов на опорах контактной сети;
- способы перекладки проводов и тросов на опорах ВЛ напряжением до 150 кВ;
- способы монтажа и демонтажа стрелок и пересечений контактной сети;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы сборки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 10 до 25 т;
- способы установки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 5 до 20 т;
- правила монтажа транспозиций проводов на ВЛ напряжением до 750 кВ;
- способы соединения проводов сечением свыше 800 мм2;
- правила монтажа проводов и тросов на переходах;
- способы компенсированной анкеровки контактного провода и несущего троса;
- способы монтажа оттяжек цепной подвески, сопряжений анкерных участков, воздушных стрелок, контактной сети в искусственных сооружениях, секционных изоляторов;
- способы установки и выверки опор на магистральных и станционных линиях железных дорог;
- типы переносных радиостанций и правила обращения с ними;
- типы теодолитов и нивелиров и правила пользования ими;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;
- способы сборки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 25 т;
- способы установки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 20 т и опор на оттяжках, устанавливаемых шарнирно на фундаменты, массой свыше 15 т;
- правила устройства и выверки монолитных железобетонных фундаментов;
- правила монтажа проводов и тросов на переходах через большие водные преграды;
- способы выполнения монтажных работ при сооружении ВЛ с применением вертолетной техники;
- правила регулирования проводов и тросов на ВЛ напряжением свыше 750 кВ;
- способы восстановления разбивки отдельных участков трассы ВЛ (производственный пикетаж);
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.9. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтерами-линейщиками по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети более низкого разряда.
1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети:
2.3.1. 2-го разряда:
1) изготавливает мелкие детали крепления, не требующие точных размеров;
2) выполняет заглубление заземлителей вручную;
3) производит очистку неустановленных стальных опор воздушных линий (ВЛ) и конструкций открытых подстанций;
4) осуществляет окраску деталей крепления приставок и шин заземления;
5) осуществляет обмазку кистью деталей деревянных опор антисептирующими составами;
6) снимает обшивку с барабанов и осуществляет их разборку;
7) раскатывает провода и тросы вручную;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) устанавливает или снимает крюки штырей и изоляторов со стоек неустановленных опор;
2) осуществляет раскатку стальных канатов, тросов и одножильных проводов с установкой барабанов;
3) поднимает провода на опоры ВЛ напряжением до 20 кВ с применением штанг и шестов;
4) осуществляет резку и рубку проводов и тросов;
5) прокладывает заземляющие спуски, производит монтаж контура заземления;
6) осуществляет заглубление заземлителей механизированным инструментом;
7) выполняет гидроизоляцию железобетонных конструкций;
8) осуществляет окраску неустановленных стальных опор ВЛ и конструкций открытых подстанций;
9) производит нумерацию опор и осуществляет крепление таблиц и плакатов;
10) наматывает на барабаны провода и тросы с зашивкой барабанов;
11) выполняет развозку конструкций и материалов;
12) перемещает конструкции вручную;
13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) осуществляет сборку опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой до 5 т;
2) заготавливает детали деревянных опор;
3) выполняет установку и демонтаж опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой до 1,5 т;
4) производит раскатку и подъем проводов на опоры ВЛ напряжением до 150 кВ и тросов - до 750 кВ;
5) изготавливает спуски, перемычки, петли и полупетли из проводов и тросов;
6) устанавливает разрядники;
7) осуществляет устройство защит на переходах;
8) осуществляет сборку изоляторов и арматуры в изолирующие подвески для ВЛ напряжением до 220 кВ;
9) соединяет провода и тросы сечением до 70 мм2;
10) закрепляет провода на штыревых изоляторах ВЛ напряжением до 1 кВ;
11) осуществляет разметку и установку звеньевых и эластичных струн на несущем тросе с земли;
12) устанавливает арматуру на консолях и гибких поперечинах;
13) устанавливает ограничители грузов компенсированной анкеровки, фиксаторных и фидерных кронштейнов на опорах;
14) производит монтаж средней анкеровки на земле;
15) осуществляет подвеску несущего троса с земли на опоре;
16) производит врезку изоляторов в провода и тросы на земле;
17) производит монтаж междурельсовых соединений;
18) изготавливает и присоединяет тросовые оттяжки к опорам;
19) выполняет комплектование жестких поперечин;
20) осуществляет окраску установленных опор ВЛ и конструкций открытых подстанций;
21) производит демонтаж проводов и тросов ВЛ и контактных сетей напряжением до 150 кВ;
22) выполняет правку одностоечных опор напряжением до 20 кВ;
23) осуществляет устройство кабельных каналов и аварийного маслостока;
24) производит монтаж вводов воздушных линий в здания;
25) производит монтаж светильников на опорах;
26) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) осуществляет сборку опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 5 до 10 т;
2) устанавливает и производит демонтаж опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 1,5 до 5 т, кроме опор на оттяжках, шарнирно устанавливаемых на фундаменты;
3) соединяет провода и тросы сечением свыше 70 до 800 мм2;
4) осуществляет раскатку многопроволочных проводов из цветных металлов;
5) осуществляет раскатку и подъем проводов на опоры ВЛ напряжением свыше 150 до 750 кВ и тросов - свыше 750 кВ;
6) закрепляет провода на штыревых изоляторах ВЛ напряжением свыше 1 кВ;
7) осуществляет сборку изоляторов и арматуры в изолирующие подвески для ВЛ напряжением свыше 220 кВ;
8) устанавливает гасители вибрации и дистанционные распорки на проводах и тросах;
9) выполняет натягивание и регулирование проводов и тросов на ВЛ напряжением до 150 кВ;
10) осуществляет перекладку проводов и тросов на опорах ВЛ напряжением до 150 кВ;
11) производит монтаж шлейфов;
12) устанавливает ограничители контактного провода;
13) устанавливает одно- и двухпутные консоли;
14) производит монтаж:
- гибких поперечин;
- средних анкеровок;
15) устанавливает электрические соединители и отводы всех типов;
16) осуществляет жесткую анкеровку несущего троса, питающих и усиливающих проводов;
17) выполняет подъем цепной подвески под пяту консоли и перевод в седло;
18) производит демонтаж проводов и тросов ВЛ напряжением свыше 150 кВ;
19) осуществляет правку сложных опор ВЛ напряжением до 20 кВ;
20) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) осуществляет сборку опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 10 до 25 т;
2) выполняет установку и выверку железобетонных фундаментов;
3) устанавливает и производит демонтаж опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 5 до 20 т и опор на оттяжках, шарнирно устанавливаемых на фундаменты, массой до 15 т;
4) соединяет провода сечением свыше 800 мм2;
5) осуществляет раскатку и подъем проводов на опоры ВЛ напряжением свыше 750 кВ;
6) производит монтаж узла грузовой компенсации натяжения контактных проводов;
7) осуществляет компенсированную анкеровку контактного провода и несущего троса;
8) производит монтаж:
- фиксирующих оттяжек цепной подвески;
- сопряжений анкерных участков;
- воздушных стрелок;
- контактной сети в искусственных сооружениях;
- секционных изоляторов;
9) устанавливает опоры на магистральные железные дороги, находящиеся в эксплуатации;
10) выполняет натягивание и регулирование проводов и тросов на ВЛ напряжением свыше 150 до 750 кВ;
11) осуществляет перекладку проводов и тросов на опорах ВЛ напряжением свыше 150 до 750 кВ;
12) производит монтаж транспозиций проводов на ВЛ напряжением до 750 кВ;
13) осуществляет правку опор ВЛ напряжением свыше 20 кВ;
14) выполняет разбивку трассы ВЛ напряжением до 20 кВ;
15) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.6. 7-го разряда:
1) осуществляет сборку опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 25 т;
2) устанавливает и производит демонтаж опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой свыше 20 т и опор на оттяжках, шарнирно устанавливаемых на фундаменты, массой свыше 15 т;
3) выполняет устройство монолитных фундаментов;
4) производит монтаж транспозиций проводов ВЛ напряжением свыше 750 кВ;
5) производит монтаж проводов и тросов на переходах через большие водные преграды;
6) осуществляет натягивание, регулирование и перекладку проводов и тросов на ВЛ напряжением свыше 750 кВ;
7) производит монтаж фундаментов, опор, проводов и тросов с помощью вертолетов;
8) восстанавливает разбивки отдельных участков трассы, отметок фундаментов и осей котлованов ВЛ напряжением свыше 20 кВ;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.   Настоящая   инструкция   разработана    на    основе    Тарифно-
квалификационных характеристик профессии "Электромонтер-линейщик по монтажу
воздушных линий высокого  напряжения  и  контактной  сети, 2 - 7-й  разряд"
(Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий рабочих.
Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные  работы",
утвержденный   Постановлением   Минтруда   России  от   06.04.2007  N 243),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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