Инструкция электромонтера-релейщика

Электромонтер-релейщик

--------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Электромонтера-релейщика                00.00.0000

1.1.    Электромонтер-релейщик    является    рабочим   и   подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу электромонтером-линейщиком 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Электромонтер-релейщик 2-го разряда должен знать:
- общие понятия о релейной защите, об устройстве реле и приборов;
- принцип действия и назначение предохранителей;
- приемы работы и последовательность операций при ревизиях и монтаже схем автоматики и релейной защиты;
- элементарные сведения о признаках повреждения контрольно-измерительных приборов и правила пользования ими;
- элементарные сведения по электротехнике;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Электромонтер-релейщик 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- назначение релейной защиты и приборов;
- контрольно-измерительные приборы испытания релейной защиты и силового оборудования;
- схемы включения контрольно-измерительных приборов;
- принцип действия приборов и реле;
- типы реле, применяемые в схемах автоматики;
- однолинейную схему подстанции;
- основы электротехники;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Электромонтер-релейщик 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- устройство реле;
- процесс регулировки реле и расчеты, применяемые в процессе регулировки;
- назначение и принцип действия силового оборудования подстанций;
- принципиальные схемы релейной защиты;
- марки проводов и кабелей;
- правила чтения принципиальных схем автоматики;
- схемы проверки реле и приборов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Электромонтер-релейщик 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- устройство измерительной и испытательной аппаратуры;
- характеристики и основные параметры релейной защиты;
- правила чтения контактных схем релейной защиты и автоматики;
- устройство и типы аппаратуры, применяемой в схемах автоматики;
- технические условия работы схем автоматики;
- принцип работы телеуправления;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Электромонтер-релейщик 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- принципиальные и монтажные схемы телеуправления и правила их чтения;
- устройство и схемы управления кремниевых выпрямителей;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Электромонтер-релейщик 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;
- основные принципы построения систем защиты, управления и сигнализации на базе микропроцессорной техники;
- функциональные и структурные схемы программируемых устройств;
- конструкцию микропроцессорных устройств;
- способы регулировки возбуждения синхронных двигателей;
- правила, методы, порядок и сроки производства испытаний оборудования в электрических сетях;
- технические характеристики и конструктивное устройство эксплуатируемого электрического оборудования;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.9. Электромонтер-релейщик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить электромонтерами-релейщиками более низкого разряда.
1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтер-релейщик:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы электромонтер-релейщик:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтер-релейщик:
2.3.1. 2-го разряда:
1) проводит испытание и проверку релейной защиты, приборов и силового оборудования под руководством электромонтера-релейщика более высокой квалификации;
2) выполняет слесарные и вспомогательные работы при монтаже схем автоматики и релейной защиты;
3) выполняет ремонт и установку на панелях предохранителей, реле и приборов;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) проводит испытание и проверку релейной защиты, приборов и силового оборудования;
2) осуществляет профилактический осмотр схем автоматики;
3) производит монтаж схем автоматики и релейной защиты под руководством электромонтера-релейщика более высокой квалификации;
4) выполняет ремонт контрольно-измерительных приборов;
5) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) осуществляет проверку и осмотр максимально-токовой защиты;
2) проводит проверку, осмотр и настройку выпрямительных агрегатов, газовых защит трансформаторов, простых устройств автоматики и телемеханики;
3) осуществляет осмотр, ремонт, ревизию, регулировку и настройку простых конструкций;
4) производит разборку, ремонт и сборку электрических приборов магнитно-электрической и индукционной систем с производством их градуировки и испытания;
5) выполняет ремонт измерительных трансформаторов, проводит испытание защитных средств;
6) осуществляет прозвонку цепей защиты;
7) выполняет расчеты, связанные с регулировкой реле и приборов;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) проводит испытание, проверку и настройку:
- максимально-токовой и земляной защиты:
- защиты от понижения напряжения кабелей:
- защиты от замыкания на землю;
2) осуществляет проверку щитовых контрольно-измерительных приборов;
3) проводит проверку и испытание выключателей и автоматов;
4) проводит испытание силовых и измерительных трансформаторов, силового оборудования повышенным напряжением;
5) выполняет ревизию и наладку всех схем автоматики;
6) осуществляет настройку и ревизию аппаратуры и реле схем автоматики;
7) производит перемонтаж схем автоматики и управления в условиях действующей подстанции;
8) выполняет ремонт и регулировку всех типов приборов и реле с классом точности до единицы;
9) осуществляет осмотр схем телеуправления;
10) выполняет настройку датчиков и приборов телеуправления;
11) производит ремонт и регулировку термодатчиков и термореле;
12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) проводит испытание, проверку и настройку релейных защит различных типов, применяемых на подстанциях;
2) выполняет настройку и проверку электрических характеристик реле мощности;
3) осуществляет наладку и регулировку телеуправления;
4) определяет неисправности и причины сбоя в работе телеуправления;
5) осуществляет производство плановых проверок электронной защиты;
6) выполняет ревизионное обслуживание и ремонт приборов и устройств, используемых для наладки и монтажа электронной аппаратуры и зарядно-подзарядных устройств;
7) производит стендовую наладку блоков и модулей аппаратуры телемеханики;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.6. 7-го разряда:
1) выполняет ремонт, техническое обслуживание, проверку, испытание, монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию электронных устройств защиты, управления и сигнализации, автоматики терминального типа на базе микропроцессоров, осуществляет диагностику с помощью тестовых программ;
2) проводит испытание, проверку и настройку регуляторов возбуждения синхронных двигателей, специальных аппаратов и установок, тиристорных преобразователей различных типов;
3) проводит испытание повышенным приложенным напряжением высоковольтных электродвигателей и машин постоянного тока, испытание повышенным выпрямленным напряжением с определением токов утечки и емкостных токов силовых кабелей;
4) осуществляет техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях, подготавливает рабочие места для испытаний и измерений;
5) оформляет результаты испытаний и измерений в технической документации;
6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтер-релейщик:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей электромонтер-релейщик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Электромонтер-релейщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Электромонтер-релейщик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Электромонтер-релейщик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных характеристик профессии "Электромонтер-релейщик. 2
- 7-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих.  Выпуск  56.  Раздел  "Железнодорожный  транспорт и метрополитен",
утвержденный Постановлением  Госкомтруда  СССР  от 06.12.1983 N 283/24-82),
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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