Инструкция футеровщика (кислотоупорщика)
Футеровщик (кислотоупорщик)

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
---------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
----------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Футеровщика (кислотоупорщика)         00.00.0000

1.1.  Футеровщик  (кислотоупорщик)   является  рабочим   и  подчиняется
непосредственно ________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу футеровщиком (кислотоупорщиком) 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Футеровщик (кислотоупорщик) 2-го разряда должен знать:
- виды основных материалов, применяемых для облицовки и футеровки;
- способы очистки и насечки бетонных поверхностей вручную;
- способы приготовления специальных замазок, мастик и бетонных смесей вручную;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Футеровщик (кислотоупорщик) 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- состав специальных бетонных и кислотоупорных смесей, мастик и замазок, способы их приготовления;
- способы подготовки материалов к облицовке и футеровке и растворов для химической чистки поверхностей;
- требования, предъявляемые к качеству подготовки поверхностей под облицовку, футеровку и окраску;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Футеровщик (кислотоупорщик) 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- способы облицовки и футеровки штучными материалами плоских поверхностей на кислотоупорных замазках;
- способы нанесения на поверхность кислотоупорных битумных мастик;
- требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых для облицовки и футеровки;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Футеровщик (кислотоупорщик) 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы выполнения облицовочных и футеровочных работ из андезитовых, угольных, графитированных, фасонных керамических и других кислотоупорных камней и блоков;
- приемы облицовки и футеровки криволинейных поверхностей на специальных составах;
- способы производства комбинированных облицовок и футеровок;
- требования, предъявляемые к качеству облицовочных и футеровочных работ;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Футеровщик (кислотоупорщик) 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- виды облицовок и футеровок керамикой поверхностей различных фасонов и способы их выполнения;
- способы монтажа и кладки конструктивных элементов из кислотоупорных материалов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Футеровщик (кислотоупорщик) более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить футеровщиками (кислотоупорщиками) более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) футеровщик (кислотоупорщик):
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы футеровщик (кислотоупорщик):
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) футеровщик (кислотоупорщик):
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет облицовочные и футеровочные работы по химической защите строительных конструкций, сооружений и технологического оборудования;
2) производит очистку:
- полиизобутилена мыльной водой;
- рубероида от талька;
- поверхностей металлическими щетками;
3) осуществляет насечку бетонных поверхностей;
4) приготавливает различные виды специальных замазок, бетонных смесей, битумных мастик и лаков вручную;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) выполняет облицовочные и футеровочные работы по химической защите строительных конструкций, сооружений и технологического оборудования;
2) растворяет жидкое стекло до определенной плотности;
3) приготавливает все виды специальных замазок, бетонных смесей, битумных мастик и лаков механизированным способом;
4) осуществляет варку серного цемента;
5) осуществляет сортировку плиток и кирпича по качеству и размеру;
6) выполняет подколку штучных материалов и подточку их кромок;
7) осуществляет термическую колку плиток;
8) производит химическую очистку металлических поверхностей;
9) склеивает вертикальные и горизонтальные поверхности сверху рулонными материалами;
10) осуществляет окраску и шпатлевку поверхностей силикатными растворами;
11) выполняет распиловку кислотоупорных блоков;
12) покрывает металлические и бетонные поверхности битумными лаками;
13) осуществляет разборку футеровки;
14) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) выполняет облицовочные и футеровочные работы по химической защите строительных конструкций, сооружений и технологического оборудования;
2) осуществляет облицовку и футеровку плитками и кирпичом вертикальных и горизонтальных поверхностей сверху по готовым маякам с расшивкой швов;
3) производит заполнение и расшивку швов кислотоупорными замазками на вертикальных и горизонтальных поверхностях, обрабатываемых сверху;
4) осуществляет плоскую и прямолинейную теску кислотоупорного кирпича;
5) покрывает кислотоупорными битумными мастиками горизонтальные поверхности;
6) выполняет устройство защитного слоя из кислотоупорного бетона в резервуарах, ваннах, баках-хранилищах, на стенах;
7) покрывает поверхности специальными растворами;
8) укладывает кислотоупорный бетон в строительные конструкции;
9) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет облицовочные и футеровочные работы по химической защите строительных конструкций, сооружений и технологического оборудования;
2) осуществляет кладку электрофильтров, башен и других аппаратов из андезитового камня с расшивкой швов;
3) выполняет облицовку и футеровку плитками, кирпичом, угольными, графитированными и фасонными керамическими камнями и блоками плоских поверхностей снизу и всех видов криволинейных поверхностей.
4) выполняет футеровку аппаратуры на кислотоупорных замазках;
5) производит расшивку швов кислотоупорными замазками на горизонтальных поверхностях снизу;
6) покрывает битумными мастиками горизонтальные поверхности снизу;
7) выполняет комбинированную облицовку и футеровку с применением двух вяжущих материалов;
8) осуществляет конструктивную теску кирпича и штучной керамики вручную;
9) укладывает бетонную смесь в своды и стены колчеданных печей;
10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) выполняет облицовочные и футеровочные работы по химической защите строительных конструкций, сооружений и технологического оборудования;
2) осуществляет облицовку и футеровку всех видов поверхностей керамикой различных фасонов и другими штучными кислотоупорными материалами на кислотоупорных замазках, серных цементах, кислотоупорных битумных мастиках и других замазках на органических смолах;
3) производит монтаж колосниковых решеток и сводов в башенной аппаратуре из кислотоупорного кирпича и крупноразмерных керамических блоков;
4) производит разделку штуцеров, гильз и люков всех видов со вставкой кислотоупорных вкладышей на кислотоупорных замазках и кислотоупорных битумных мастиках;
5) проводит проверку качества выполненных работ;
6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) футеровщик (кислотоупорщик):
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей футеровщик (кислотоупорщик) обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Футеровщик (кислотоупорщик) привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Футеровщик (кислотоупорщик) несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Футеровщик (кислотоупорщик) за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных      характеристик      профессии      "Футеровщик
(кислотоупорщик),  2   -   6-й   разряд"  (Единый  тарифно-квалификационный
справочник  работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск  3. Раздел "Строительные,
монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный  Постановлением
Минтруда России от 06.04.2007 N 243), ____________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией  осуществляется при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_futerovshhika_kislotouporshhika.htm
