Инструкция лепщика архитектурных деталей
Лепщик архитектурных деталей

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
--------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
---------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Лепщика архитектурных деталей          00.00.0000

1.1.  Лепщик  архитектурных  деталей  является  рабочим  и  подчиняется
непосредственно ______________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. Лепщик архитектурных деталей 2-го разряда должен знать:
- виды основных материалов, применяемых при изготовлении моделей и лепных архитектурных деталей;
- способы приготовления клея, формопласта, скульптурной глины и гипсовых растворов;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.3. Лепщик архитектурных деталей 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;
- основные свойства применяемых материалов;
- способы изготовления гипсовых или цементных кусковых и формопластовых эластичных форм;
- способы подготовки небольших глиняных моделей для снятия с них черновых форм;
- способы изготовления форм;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Лепщик архитектурных деталей 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящей инструкции;
- устройство комбинированных форм из гипса и клея, из гипса и формопласта, из гипса и дерева;
- требования, предъявляемые к качеству изделий и лепных архитектурных деталей;
- способы подготовки больших глиняных моделей для снятия с них черновых форм;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Лепщик архитектурных деталей 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.4 настоящей инструкции;
- способы разметки, применяемые при сложной отделке помещений и фасадов лепными изделиями;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Лепщик архитектурных деталей более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить лепщиками архитектурных деталей более низкого разряда.
1.7. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) лепщик архитектурных деталей:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы лепщик архитектурных деталей:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) лепщик архитектурных деталей:
2.3.1. 2-го разряда:
1) осуществляет варку клея и формопласта;
2) приготавливает скульптурную глину;
3) приготавливает по заданному составу растворы, смазку и бумажно-клеевую массу (папье-маше);
4) производит заготовку арматуры, пакли и дранки;
5) выполняет снятие (без сохранения) лепных архитектурных деталей с зачисткой оснований;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) выполняет изготовление:
- форм по гипсовым моделям для небольших плоских 1 лепных архитектурных деталей с гладкой поверхностью или с простым орнаментом;
1 К небольшим плоским изделиям относятся: буквы накладные высотой до 500 мм, венки диаметром до 500 мм, вентиляционные решетки площадью до 0,5 м2, гербы высотой до 500 мм, гирлянды длиной (по огибу) до 750 мм, картуши наибольшим измерением до 500 мм, листы длиной до 750 мм, маски-замки высотой до 500 мм, погонные изделия (гладкие - сумма высоты и относа, рельефные - высота, выпуклые - высота по огибу) до 500 мм, розетки (круглые - диаметр, эллиптические - полусумма главных осей, ромбические - полусумма диагоналей) до 500 мм, триглифы высотой до 750 мм, эмблемы круглые диаметром до 500 мм, эмблемы портальные площадью до 0,5 м2.
К небольшим объемным изделиям относятся: вазы высотой (без плиты) до 250 мм, балясины высотой до 750 мм, вазы наибольшим измерением до 500 мм, капители высотой до 250 мм, капли штучные высотой до 500 мм, кронштейны наибольшим измерением до 500 мм, модульоны наибольшим измерением до 500 мм, поручни длиной до 1000 мм, сухари штучные высотой до 500 мм, тетивы длиной до 1000 мм, шишки высотой до 500 мм.
Изделия, размеры которых превышают указанные выше, относятся к крупным.
- черновых форм с глиняных или пластилиновых моделей и отливку в этих формах гипсовых моделей или их частей со снятием форм;
- гипсовых или цементных кусковых форм;
- клеевых или формопластовых эластичных форм;
2) осуществляет отливку и отбивку гипсовых и цементных плоских небольших объемных изделий, лепных архитектурных деталей с гладкой поверхностью или с простым орнаментом;
3) выполняет набивку небольших плоских изделий из бумажно-клеевой массы с гладкой поверхностью или с простым орнаментом;
4) производит установку небольших плоских изделий и лепных архитектурных деталей с гладкой поверхностью или с простым орнаментом;
5) выполняет снятие лепных архитектурных деталей небольших размеров с простым орнаментом с сохранением их для отливки форм;
6) осуществляет зачистку плоских изделий и лепных архитектурных деталей с простым орнаментом;
7) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) изготавливает формы по гипсовым моделям для отливки изделий и лепных архитектурных деталей;
2) производит установку плоских крупных изделий и лепных архитектурных деталей с гладкой поверхностью или с простым орнаментом, небольших - с орнаментом средней сложности или сложным;
3) устанавливает объемные изделия небольшие с гладкой поверхностью или с простым орнаментом и крупные с гладкой поверхностью;
4) изготавливает комбинированные формы;
5) производит отливку, отбивку и набивку изделий и лепных архитектурных деталей всех видов;
6) осуществляет отделку изделий всех видов;
7) выполняет снятие лепных архитектурных деталей со сложным орнаментом или громоздких с сохранением их для отливки форм;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) изготавливает черновые формы с глиняных и пластилиновых моделей, отливает в черновых формах гипсовые модели или их части;
2) изготавливает гипсовые кусковые, комбинированные и эластичные формы;
3) устанавливает изготовляемые лепные изделия;
4) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) лепщик архитектурных деталей:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей лепщик архитектурных деталей обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Лепщик архитектурных деталей привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Лепщик архитектурных деталей несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Лепщик архитектурных деталей за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных   характеристик  профессии  "Лепщик  архитектурных
деталей, 2 - 5-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник  работ
и профессий  рабочих.  Выпуск   3.   Раздел   "Строительные,   монтажные  и
ремонтно-строительные  работы", утвержденный Постановлением Минтруда России
от 06.04.2007 N 243), ____________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2.   Ознакомление   работника  с настоящей инструкцией осуществляется
при приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт  ознакомления   работника  с  настоящей инструкцией подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой
___________________________________________________________________________
частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);
___________________________________________________________________________
в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя;
__________________________________________________________________________.
иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф
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