Инструкция машиниста
Машинист

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
--------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
---------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Машиниста                    00.00.0000

1.1.   Машинист   является   рабочим   и   подчиняется  непосредственно
_____________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу машинистом 6-го, 7-го и 8-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование и права водителя автомобиля соответствующей категории.
1.3. Машинист должен знать:
- устройство машин (механизмов), правила и инструкции по их эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту;
- правила дорожного движения при работе с машинами на автоходу;
- способы производства работ при помощи соответствующих машин;
- технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений;
- нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии;
- слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд ниже разряда машиниста;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Машинист более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить машинистами более низкого разряда.
1.5. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) машинист:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы машинист:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) машинист:
2.3.1. 3-го разряда:
1) управляет машинами и механизмами (бетоносмесителями передвижными объемом замеса до 425 л, подъемниками строительными грузовыми (мачтовыми, стоечными, шахтными), растворонасосами, растворосмесителями передвижными объемом замеса до 325 л, электролебедками, электросварочными передвижными агрегатами с двигателем внутреннего сгорания мощностью до 37 кВт (50 л.с.));
2) осуществляет обслуживание и профилактический ремонт машин и механизмов, указанных в подпункте 1;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 4-го разряда:
1) управляет машинами и механизмами (автовышками и автогидроподъемниками с высотой подъема до 15 м, автокомпрессорами производительностью до 3 м3/мин, агрегатами безвоздушного распыления высокого давления, баровыми установками на тракторах с двигателем мощностью до 43 кВт (60 л.с.), бетононасосными установками производительностью до 20 м3/ч, бетоносмесителями передвижными объемом замеса свыше 425 до 1200 л, компрессорами передвижными производительностью до 10 м3/мин, кранами автомобильными грузоподъемностью до 6,3 т, ледорезными машинами, малярными станциями передвижными, машинами для изоляции газонефтепродуктопроводов (в стационарных условиях), подъемниками строительными (грузопассажирскими), растворосмесителями передвижными объемом замеса свыше 325 до 750 л, трубогибочными установками передвижными для гнутья труб диаметром до 1200 мм, штукатурными станциями передвижными, электросварочными передвижными агрегатами с двигателем внутреннего сгорания мощностью свыше 37 кВт (50 л.с.) до 73 кВт (100 л.с.), электростанциями передвижными с двигателем мощностью до 37 кВт (50 л.с.));
2) осуществляет обслуживание и профилактический ремонт машин и механизмов, указанных в подпункте 1;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 5-го разряда:
1) управляет машинами и механизмами (автобетононасосами производительностью до 40 м3/ч, автовышками и автогидроподъемниками с высотой подъема свыше 15 до 25 м, автокомпрессорами производительностью свыше 3 м3/мин, автоямобурами, баровыми установками на тракторах с двигателем мощностью свыше 43 кВт (60 л.с.) до 73 кВт (100 л.с.), бетононасосными установками производительностью свыше 20 м3/ч, бетоносмесителями передвижными объемом замеса свыше 1200 до 2400 л, вакуумными установками, гидросеялками самоходными, дренажными машинами, компрессорами для подачи воздуха водолазам, компрессорами передвижными производительностью свыше 10 до 50 м3/мин, кранами автомобильными грузоподъемностью свыше 6,3 до 10 т, машинами для изоляции газонефтепродуктопроводов диаметром до 800 мм (в трассовых условиях), механизированными натяжными устройствами для изготовления напряженно-армированных конструкций, механизированным оборудованием по подъему подвижной (скользящей) опалубки, трубогибочными установками передвижными для гнутья труб диаметром свыше 1200 мм, трубоочистительными машинами с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л.с.), трубоукладчиками с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л.с.), уплотняющими и планировочно-уплотняющими машинами, установками передвижными автоматизированными непрерывного действия для приготовления бетонных смесей производительностью до 60 м3/ч, электросварочными передвижными агрегатами с двигателем внутреннего сгорания мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 110 кВт (150 л.с.), электростанциями передвижными с двигателем мощностью свыше 37 кВт (50 л.с.) до 110 кВт (150 л.с.));
2) осуществляет обслуживание и профилактический ремонт машин и механизмов, указанных в подпункте 1;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 6-го разряда:
1) управляет машинами и механизмами (автобетононасосами производительностью свыше 40 до 60 м3/ч, автовышками и автогидроподъемниками с высотой подъема свыше 25 до 35 м, баровыми установками на тракторах с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.), землеройно-фрезерными самоходными машинами, компрессорами передвижными производительностью свыше 50 до 70 м3/мин, контактно-сварочными установками передвижными для сварки магистральных газонефтепродуктопроводов, кранами автомобильными грузоподъемностью свыше 10 до 20 т, машинами для изоляции газонефтепродуктопроводов диаметром свыше 800 мм до 1000 мм (в трассовых условиях), трубоочистительными машинами с двигателями мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.), трубоукладчиками с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.) до 100 кВт (140 л.с.), установками передвижными автоматизированными непрерывного действия для приготовления бетонных смесей производительностью свыше 60 до 80 м3/ч, установками по продавливанию и горизонтальному бурению грунта при прокладке трубопроводов диаметром бурения до 500 мм, электросварочными передвижными агрегатами с двигателями внутреннего сгорания мощностью свыше 110 кВт (150 л.с.), электростанциями передвижными с двигателями мощностью свыше 110 кВт (150 л.с.) до 175 кВт (240 л.с.));
2) осуществляет обслуживание и профилактический ремонт машин и механизмов, указанных в подпункте 1;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 7-го разряда:
1) управляет машинами и механизмами (автобетононасосами производительностью свыше 60 до 180 м3/ч, автовышками и автогидроподъемниками с высотой подъема свыше 35 м, компрессорами передвижными производительностью свыше 70 м3/мин, кранами автомобильными грузоподъемностью свыше 20 до 40 т, машинами для изоляции газонефтепродуктопроводов диаметром свыше 1000 до 1200 мм (в трассовых условиях), планировщиками (типа УДС-100, УДС-114) на шасси автомобиля для рытья траншей при устройстве сооружений методами "стенка в грунте" глубиной от 20 до 40 м, установками передвижными автоматизированными непрерывного действия для приготовления бетонных смесей производительностью свыше 120 м3/ч, установками по продавливанию и горизонтальному бурению грунта при прокладке трубопроводов диаметром бурения свыше 500 мм до 1000 мм, трубоукладчиками с двигателем мощностью свыше 100 кВт (140 л.с.) до 145 кВт (200 л.с.), электростанциями передвижными с двигателем мощностью свыше 175 кВт (240 л.с.));
2) осуществляет обслуживание и профилактический ремонт машин и механизмов, указанных в подпункте 1;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.6. 8-го разряда:
1) управляет машинами и механизмами (автобетононасосами производительностью свыше 180 м3/ч, кранами автомобильными 1 грузоподъемностью свыше 40 до 60 т, машинами для изоляции газонефтепродуктопроводов диаметром свыше 1200 мм, планировщиками (типа УДС-110, УДС-114) на шасси автомобиля для рытья траншей при устройстве сооружений методами "стенка в грунте" глубиной свыше 40 м, трубоукладчиками с двигателем мощностью свыше 145 кВт (200 л.с.) до 220 кВт (300 л.с.), установками передвижными автоматизированными непрерывного действия для приготовления бетонных смесей производительностью свыше 120 м3/ч, установками по продавливанию и горизонтальному бурению грунта при прокладке трубопроводов диаметром бурения свыше 1000 мм, электростанциями передвижными, входящими в комплекс машин "Север");
1 Машинисты кранов автомобильных, управляющие кранами с башенно-стреловым оборудованием (типа АБКС), тарифицируются на один разряд выше при той же грузоподъемности крана.
2) осуществляет обслуживание и профилактический ремонт машин и механизмов, указанных в подпункте 1;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) машинист:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей машинист обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Машинист привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Машинист несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Машинист за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных характеристик профессии "Машинист, 3 - 8-й разряд"
(Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий рабочих.
Выпуск  3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы",
утвержденный   Постановлением   Минтруда   России   от  06.04.2007  N 243),
___________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2.   Ознакомление   работника  с настоящей инструкцией осуществляется
при приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт  ознакомления   работника  с  настоящей инструкцией подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой
___________________________________________________________________________
частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);
___________________________________________________________________________
в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя;
__________________________________________________________________________.
иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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