Инструкция машиниста машин для бурения скважин, забивки и погружения свай
Машинист машин для бурения скважин,
забивки и погружения свай

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
--------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
---------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Машиниста машин для бурения           00.00.0000
скважин, забивки и погружения свай

1.1.  Машинист  машин  для  бурения  скважин, забивки и погружения свай
является         рабочим        и        подчиняется        непосредственно
__________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу машинистом машин для бурения скважин, забивки и погружения свай 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай должен знать:
- устройство обслуживаемых машин, правила и инструкции по их эксплуатации;
- способы производства выполняемых работ и технические требования к качеству выполненных работ;
- нормы расхода горючих и смазочных материалов;
- сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики, правила безопасного хранения;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить машинистами машин для бурения скважин, забивки и погружения свай более низкого разряда.
1.5. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай:
2.3.1. 5-го разряда:
1) управляет машиной, применяемой для забивки и погружения свай при устройстве свайных оснований, шпунтовых ограждений, причальных ограждений, подпорных стенок и других аналогичных конструкций (бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения до 6 м, вибровдавливающим погружателем свай самоходным с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л.с.), вибропогружателем бескопровым, дизель-молотом бескопровым, копром (простым сухопутным));
2) осуществляет техническое обслуживание машины, проверку исправности систем и узлов.;
3) выявляет и устраняет неисправности в работе машины;
4) принимает участие в планово-предупредительном ремонте;
5) производит заправку горючими и смазочными материалами;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 6-го разряда:
1) управляет машиной, применяемой для забивки и погружения свай при устройстве свайных оснований, шпунтовых ограждений, причальных ограждений, подпорных стенок и других аналогичных конструкций (бурильно-крановой самоходной машиной с глубиной бурения свыше 6 м, вибровдавливающим погружателем свай самоходным с двигателем мощностью свыше 73 кВт (100 л.с.), копром (универсальным, копром-краном, копром плавучим несамоходным));
2) выполняет работы, указанные в подпунктах 2 - 5 пункта 2.3.1 настоящей инструкции;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 7-го разряда:
1) управляет машиной, применяемой для забивки и погружения свай при устройстве свайных оснований, шпунтовых ограждений, причальных ограждений, подпорных стенок и других аналогичных конструкций (бурильно-крановой самоходной машиной с двигателем мощностью 100 - 180 л.с. при диаметре бурения свыше 400 до 1200 мм, копром (самоходной установкой));
2) выполняет работы, указанные в подпунктах 2 - 5 пункта 2.3.1 настоящей инструкции;
3) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Машинист машин для бурения скважин, забивки и погружения свай за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных   характеристик   профессии  "Машинист  машин  для
бурения  скважин,  забивки  и  погружения  свай, 5  -  7-й  разряд" (Единый
тарифно-квалификационный  справочник  работ  и профессий рабочих. Выпуск 3.
Раздел    "Строительные,   монтажные   и   ремонтно-строительные   работы",
утвержденный   Постановлением   Минтруда   России   от  06.04.2007  N 243),
___________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2.   Ознакомление   работника  с настоящей инструкцией осуществляется
при приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт  ознакомления   работника  с  настоящей инструкцией подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой
___________________________________________________________________________
частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);
___________________________________________________________________________
в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя;
__________________________________________________________________________.
иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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