Инструкция монтажника каркасно-обшивных конструкций
Монтажник каркасно-обшивных конструкций

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
--------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
---------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Монтажника каркасно-обшивных         00.00.0000
конструкций

1.1.   Монтажник   каркасно-обшивных  конструкций  является  рабочим  и
подчиняется непосредственно ______________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 3-го разряда должен знать:
- способы монтажа однослойных, двухслойных перегородок, одноуровневых и двухуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах;
- правила монтажа внутренних перегородок из цементных плит типа "Аквапанель" на металлических и деревянных каркасах;
- способы и приемы разметки мест установки каркасно-обшивных конструкций;
- правила раскроя листовых материалов, направляющих и стоечных профилей металлических и деревянных каркасов;
- назначение и способы приготовления монтажных, клеевых, гидроизоляционных смесей и растворов из сухих строительных смесей на цементной и гипсовой основе;
- назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря;
- правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.3. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;
- способы монтажа трехслойных и многослойных перегородок, многоуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах, наружных конструкций из цементных плит типа "Аквапанель" на металлических и деревянных каркасах;
- порядок устройства сборного "сухого" пола на основе двухслойных, многослойных и гипсоволокнистых листов или цементных плит типа "Аквапанель";
- способы облицовки наклонных поверхностей помещений гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами;
- правила разметки мест установки каркасно-обшивных конструкций с использованием лазерного инструмента;
- правила установки металлических и деревянных каркасов сложной геометрической формы в проектное положение;
- правила чтения рабочих чертежей;
- способы выполнения простых работ по ремонту обшивок, облицовок, оснований пола;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящей инструкции;
- порядок монтажа подвесных потолков из акустических гипсокартонных листов;
- способы крепления профилей каркасов к базовому потолку;
- способы устройства ниш, фальш-колонн, внутренних куполов и сводов из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов;
- порядок заделки угловых стыков;
- назначение и способы изготовления шаблонов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм;
- правила раскроя и изготовления элементов каркасов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм и сложных конструкций;
- правила подбора и комплектования материалов и деталей в соответствии с проектом производства работ;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.4 настоящей инструкции;
- порядок монтажа растровых и реечных подвесных потолков;
- способы монтажа потолков криволинейных и ломаных форм;
- порядок подбора декоративных материалов;
- способы выполнения декоративной облицовки каркасов каркасно-обшивных конструкций;
- основы конструирования и технологию раскроя и изготовления отдельных элементов нетиповых каркасов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм;
- назначение и способы изготовления шаблонов под криволинейные и ломаные формы обшивки каркасно-обшивных конструкций;
- правила проведения пооперационного контроля качества и объемов выполненных работ;
- правила ведения приходно-расходной и исполнительной документации;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Монтажник каркасно-обшивных конструкций более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками каркасно-обшивных конструкций более низкого разряда.
1.7. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник каркасно-обшивных конструкций:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы монтажник каркасно-обшивных конструкций:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник каркасно-обшивных конструкций:
2.3.1. 3-го разряда:
1) выполняет монтаж однослойных, двухслойных перегородок, одноуровневых и двухуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах;
2) производит монтаж внутренних перегородок из цементных плит типа "Аквапанель" на металлических и деревянных каркасах;
3) осуществляет разметку мест установки в проектное положение каркасно-обшивных конструкций с помощью ручного инструмента;
4) устанавливает маяки;
5) выполняет раскрой гипсокартонных, гипсоволокнистых листовых материалов, направляющих и стоечных профилей металлических и деревянных каркасов;
6) устанавливает в проектное положение и крепит направляющие и стоечные профили металлических и деревянных каркасов;
7) устанавливает и закрепляет на металлическом каркасе гипсокартонные и гипсоволокнистые листы;
8) укладывает звуко- и теплоизоляционные материалы;
9) выполняет шпаклевание неровных поверхностей, приклеивание гипсокартонных и гипсоволокнистых листов;
10) приготавливает монтажные, клеевые, гидроизоляционные смеси и растворы из сухих строительных смесей на цементной и гипсовой основе вручную и механизированным способом;
11) процеживает и перемешивает растворы;
12) выполняет транспортировку используемых материалов, приспособлений, инструмента, инвентарных столиков, стремянок, приставных лестниц в пределах рабочей зоны;
13) производит демонтаж несложных конструкций при производстве ремонтных работ;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 4-го разряда:
1) производит монтаж трехслойных, многослойных перегородок и многоуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах;
2) выполняет устройство сборного "сухого" пола на основе двухслойных, многослойных гипсоволокнистых листов или цементных плит типа "Аквапанель";
3) осуществляет выравнивание поверхности и нивелирование сухой засыпки под полы;
4) производит монтаж:
- наружных конструкций из цементных плит типа "Аквапанель" на металлических и деревянных каркасах;
- наружных фасадов типа "теплая стена";
- пазогребневых плит;
5) осуществляет разметку мест установки каркасно-обшивных конструкций с использованием лазерного инструмента;
6) выполняет облицовку:
- поверхностей помещений каркасно-обшивными конструкциями из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов на металлических и деревянных каркасах;
- наклонных поверхностей помещений гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами;
- поверхностей мансардных помещений гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами;
7) устанавливает каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы в проектное положение;
8) устанавливает и крепит направляющие и стоечные профили металлических и деревянных каркасов сложной геометрической формы;
9) производит обрамление дверных и оконных проемов;
10) выполняет простые работы по ремонту обшивок, облицовок, оснований пола;
11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 5-го разряда:
1) производит монтаж подвесных потолков из акустических гипсокартонных листов;
2) осуществляет крепление профилей каркасов к базовому потолку с помощью специальных подвесов;
3) выполняет устройство ниш, фальш-колонн, внутренних куполов и сводов из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов;
4) производит монтаж вентилируемых фасадов зданий с использованием цементных плит типа "Аквапанель";
5) осуществляет заделку угловых стыков, швов между облицовочными плитами и местами сопряжения шпаклевкой;
6) выполняет шлифовку швов после шпаклевания;
7) устанавливает защитные угловые профили;
8) осуществляет раскрой и изготовление:
- элементов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм;
- элементов каркасов сложной конструкции;
9) изготавливает шаблоны отдельных элементов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм;
10) подбирает и комплектует материалы и детали в соответствии с проектом производства работ;
11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 6-го разряда:
1) производит монтаж:
- растровых и реечных подвесных потолков с укладкой звуко- и теплоизоляционных материалов;
- потолков криволинейных и ломаных форм;
2) подбирает декоративные материалы и облицовку каркасно-обшивных конструкций с использованием элементов декора;
3) осуществляет раскрой и изготовление отдельных элементов нетиповых каркасов каркасно-обшивных конструкций сложных геометрических форм;
4) выполняет облицовку сложных, нетиповых узлов сопряжений различных каркасно-обшивных конструкций в соответствии с рабочими чертежами;
5) устанавливает дополнительные элементы каркасов под навесное и технологическое оборудование;
6) изготавливает шаблоны под криволинейные и ломаные формы обшивки каркасно-обшивных конструкций;
7) выполняет расчет необходимого количества материалов для соответствующих каркасно-обшивных конструкций;
8) осуществляет проведение пооперационного контроля качества и объемов выполняемых работ;
9) ведет приходно-расходную и исполнительную документацию;
10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник каркасно-обшивных конструкций:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей монтажник каркасно-обшивных конструкций обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Монтажник каркасно-обшивных конструкций привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Монтажник каркасно-обшивных конструкций несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Монтажник каркасно-обшивных конструкций за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных       характеристик      профессии      "Монтажник
каркасно-обшивных     конструкций,    3     -     6-й    разряд"    (Единый
тарифно-квалификационный  справочник  работ  и профессий рабочих. Выпуск 3.
Раздел    "Строительные,   монтажные   и   ремонтно-строительные   работы",
утвержденный   Постановлением   Минтруда   России   от  06.04.2007  N 243),
____________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2.   Ознакомление   работника  с настоящей инструкцией осуществляется
при приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт  ознакомления   работника  с  настоящей инструкцией подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой
___________________________________________________________________________
частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);
___________________________________________________________________________
в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя;
__________________________________________________________________________.
иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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