Инструкция монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Монтажника по монтажу стальных 00.00.0000
 и железобетонных конструкций

1.1.   Монтажник  по  монтажу  стальных  и  железобетонных  конструкций
является рабочим и подчиняется непосредственно ____________________________
______________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу монтажником по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2-го разряда должен знать:
- основные виды такелажной оснастки;
- виды стропов и захватных приспособлений;
- правила сигнализации при монтаже;
- назначение и правила применения основного инструмента и приспособлений при монтаже строительных конструкций;
- способы выполнения строповки конструкций;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- основные виды деталей стальных и сборных бетонных и железобетонных конструкций;
- виды основного такелажного и монтажного оборудования и приспособлений;
- виды такелажных узлов;
- способы крепления канатов болтовыми зажимами;
- правила транспортировки и складирования конструкций и изделий;
- способы строповки строительных конструкций и их расстроповки;
- способы временного крепления конструкций с применением приспособлений;
- способы проверки плотности сварных швов;
- основные свойства и марки бетонных смесей;
- правила подготовки поверхностей для изоляции;
- устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила работы с ними;
- способы защиты металла от коррозии;
- способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных конструкций, при монтаже их на высоте и в стесненных условиях;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- основные свойства и марки строительных сталей;
- марки бетона и виды сборных бетонных, железобетонных и стальных конструкций;
- способы сборки и монтажа конструкций из отдельных элементов;
- способы монтажа труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона;
- способы и приемы монтажа армирующей и панцирной сеток в реакторах;
- способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и приспособлений при монтаже конструкций массой до 25 т;
- способы строповки строительных конструкций;
- способы соединений и креплений элементов конструкций;
- устройство такелажного оборудования грузоподъемностью до 25 т;
- виды стропов и захватов для подъема и спуска конструкций;
- допуски при изготовлении и монтаже армоконструкций;
- способы применения такелажных приспособлений и механизмов для монтажа армоконструкций;
- способы подмащивания при монтаже конструкций;
- основные требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций;
- устройство механизированного инструмента и правила его эксплуатации;
- способы и приемы нанесения эпоксидного клея на железобетонные конструкции;
- особенности и порядок демонтажа стальных и железобетонных конструкций;
- виды уплотняющих прокладок для герметизации стыков и способы их наклейки;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- способы и приемы монтажа тяжелых сборных железобетонных колонн, фундаментных блоков и балок;
- способы установки и крепления панелей, крупных блоков стен и карнизных блоков;
- способы монтажа стальных конструкций зданий и сооружений отдельными тяжелыми элементами или блоками;
- способы и приемы монтажа тяжелых стальных колонн и балок промышленных печей;
- способы установки и крепления панелей, футерованных жаростойким бетоном, и крупных блоков;
- способы укрупнительной сборки стальных конструкций промышленных печей;
- способы монтажа труб высотой более 30 м из блоков жаростойкого бетона;
- способы сопряжения стальных конструкций с блоками из жаростойкого бетона;
- способы установки защитных кожухов из жаропрочной нержавеющей стали;
- способы укрупнительной сборки стальных конструкций мостов и сборка пролетных строений мостов на подмостях;
- способы сопряжения элементов пролетных строений мостов при навесной, полунавесной и уравновешенной сборке;
- особенности и порядок демонтажа сложных стальных и железобетонных конструкций;
- способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и приспособлений при укрупнительной сборке и монтаже конструкций зданий и промышленных сооружений, а также при сборке на подмостях конструкций пролетных строений мостов;
- способы строповки и расстроповки тяжелых конструкций;
- устройство и правила применения грузоподъемных средств;
- методы подбора стальных канатов для такелажных работ;
- сроки износа и способы смазки стальных канатов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы укрупнительной сборки сложных конструкций зданий и промышленных сооружений;
- способы нетиповой строповки конструкций и объемных блоков;
- правила и способы выполнения такелажных работ при монтаже;
- способы монтажа крупных габаритных и тяжеловесных конструкций зданий и промышленных сооружений;
- способы сборки, надвижки и установки пролетных строений мостов;
- способы и приемы сборки и установки сложных видов такелажного и подъемного оборудования и приспособлений;
- способы монтажа металлических и железобетонных резервуаров;
- способы укрупнительной сборки стальных конструкций с элементами промышленных печей из жаростойкого бетона и железобетона;
- способы укрупнительной сборки и монтажа труб из блоков (царг);
- способы монтажа промышленных печей из сборного жаростойкого бетона и железобетона методом передвижки и труб методом поворота;
- способы монтажа футеровки вращающихся печей из блоков жаростойкого бетона;
- особенности и порядок демонтажа сложных стальных и железобетонных конструкций;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;
- способы сборки и монтажа крупногабаритных и тяжеловесных конструкций зданий и промышленных сооружений;
- способы и приемы сборки и установки сложных видов такелажного и подъемного оборудования и приспособлений;
- способы сложной нетиповой строповки конструкций и пространственных блоков конструкций;
- особенности монтажа конструкций зданий и сооружений при помощи вертолетов и других летательных аппаратов (воздушных судов);
- правила подъема конструкций вертолетом на высоту, выверку при заходе вертолета в зону монтажа;
- способы монтажа многоствольных высотных дымовых и вентиляционных труб из укрупненных блоков;
- типы переносных радиостанций и правила обращения с ними;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.9. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтажниками по монтажу стальных и железобетонных конструкций более низкого разряда.
1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций:
2.3.1. 2-го разряда:
1) осуществляет строповку стальных, бетонных и железобетонных конструкций;
2) осуществляет расстроповку конструкций на месте монтажа;
3) выполняет прогонку резьбы болтов и гаек;
4) выполняет работы с применением ручной лебедки;
5) производит очистку поверхностей для изоляции;
6) осуществляет расконсервацию метизов, за исключением высокопрочных болтов;
7) пробивает отверстия и борозды вручную в бетонных и железобетонных конструкциях;
8) устанавливает и снимает болты;
9) осуществляет сортировку строительных конструкций по маркам;
10) укладывает простые блоки при устройстве фундаментов;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) осуществляет зачистку стыков собираемых конструкций;
2) производит затяжку монтажных болтовых соединений;
3) устанавливает самонарезающие болты;
4) осуществляет расконсервацию высокопрочных болтов;
5) промазывает керосином и мелом сварные швы при проверке их плотности;
6) выполняет правку фасонной стали на ручных винтовых прессах;
7) укладывает плиты дорожных покрытий;
8) осуществляет временное крепление конструкций;
9) утепляет бетонные и железобетонные конструкции;
10) выполняет замоноличивание бетоном стыков и некратных мест;
11) заделывает кирпичом или бетоном концы балок, борозд, гнезд, выбоин и отверстий;
12) производит монтаж и демонтаж мобильных зданий и сооружений из инвентарных блок-контейнеров;
13) устанавливает прокладки;
14) производит монтаж сборных перегородок и внутренних стен из гипсовых панелей на металлическом каркасе;
15) осуществляет герметизацию стыков специальными герметиками путем нанесения их кистью или шпателем;
16) производит монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки из готовых щитов;
17) приготавливает тиоколовые и акриловые герметики вручную;
18) осуществляет вязку такелажных узлов;
19) разматывает и наматывает канаты;
20) крепит стальные канаты болтовыми зажимами;
21) осуществляет установку и снятие блоков, талей, полиспастов, лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т;
22) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) производит монтаж:
- сборных бетонных и железобетонных фундаментных блоков массой до 8 т, оголовков и блоков свайного ростверка;
- сборных железобетонных балок пролетом до 12 м (кроме подкрановых);
- сборных подвесных потолков из гипсовых панелей на металлическом каркасе;
- сборных железобетонных панелей и плит перекрытий и покрытий, в том числе перекрытий монтажных площадок ГЭС;
- сборных железобетонных пассажирских платформ;
- лестничных маршей и площадок, рядовых крупных блоков стен и балконных блоков;
2) устанавливает шпильки для навески панцирной сетки;
3) производит монтаж:
- армирующей и панцирной сеток в реакторах;
- стальных каркасов промышленных печей массой до 5 т и теплоограждающих конструкций печей из блоков массой до 1 т;
- опор металлоконструкций, станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений до 30 м;
4) устанавливает на опоры стальные стропильные и подстропильные фермы пролетом до 12 м;
5) производит монтаж труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона;
6) укладывает сборные железобетонные плиты мостов и эстакад;
7) выполняет облицовку плитами каналов и откосов плотин;
8) заделывает стыки балок, прогонов и ригелей с колоннами;
9) осуществляет устройство заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита;
10) производит конопатку, заливку и расшивку швов и стыков в сборных железобетонных конструкциях;
11) производит монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.п., а также конструкций массой до 5 т: балок, прогонов, элементов фахверка, связей и т.п.;
12) обшивает листовой сталью стальные и бетонные конструкции;
13) производит монтаж стального настила кровли;
14) крепит постоянные болтовые соединения;
15) устанавливает высокопрочные болты;
16) производит антикоррозионную окраску закладных частей;
17) выполняет бетонирование пазовых блоков закладных частей;
18) осуществляет предварительную установку закладных частей;
19) устанавливает в пазы затворы гидротехнических сооружений и сороудерживающих решеток;
20) выполняет сборку обечаек и звеньев негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений;
21) выполняет устройство теплоизоляции наружных стыков полносборных зданий минеральными и синтетическими материалами;
22) производит герметизацию стыков специальными герметиками с помощью пневматического и электрического инструмента, а также уплотняющими прокладками (гернитом, пороизолом и др.);
23) крепит детали на бетонных поверхностях с помощью механизированного инструмента;
24) наносит эпоксидный клей на железобетонные конструкции;
25) производит монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической опалубки из щитов площадью до 3 м2;
26) осуществляет установку и снятие блоков, талей и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 до 25 т;
27) выполняет запасовку тросом полиспастов;
28) осуществляет укрупнительную сборку блоков закладных частей;
29) укладывает стальной настил по площадкам, тормозным фермам;
30) выполняет строповку и расстроповку конструкций массой свыше 25 т;
31) закрепляет и снимает временные расчалки и оттяжки при монтаже конструкций;
32) заготавливает и устанавливает якори грузоподъемностью до 25 т;
33) выполняет устройство временных клетей из шпал;
34) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) производит монтаж:
- сборных бетонных и железобетонных фундаментных блоков массой свыше 8 т и колонн массой до 20 т;
- капителей колонн;
- сборных железобетонных балок пролетом свыше 12 м и подкрановых балок;
- крупноразмерных панелей наружных и внутренних стен и панелей перегородок из тяжелых и легких бетонов;
2) устанавливает санитарно-технические кабины, блоки лифтовых шахт и других объемных элементов зданий;
3) производит монтаж простеночных и угловых крупных блоков и карнизов;
4) осуществляет сборку и выверку закладных частей пазового блока в кондукторе перед укладкой бетонной смеси;
5) устанавливает трубные проходы АЭС;
6) производит монтаж:
- закладных частей сегментных затворов с уплотняющими устройствами;
- стальных облицовок, конфузоров, диффузоров;
- прямых участков негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений;
- сборных железобетонных плит перекрытий водосливных плотин и спиральных камер, шандорных плит и плит для шпонок, смотровых шахт и облицовочных блоков конструкций ГЭС;
7) осуществляет омоноличивание направляющего ростверка со связями и секцией подферменной плиты, а также монтаж причалов из сборных железобетонных плит с помощью плавучих кранов;
8) устанавливает железобетонные оболочки массивов-гигантов;
9) производит монтаж:
- стальных каркасов промышленных печей массой свыше 5 т и теплоограждающих конструкций печей из блоков массой свыше 1 т;
- стальных конструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений до 70 м;
- труб высотой свыше 30 м из блоков жаростойкого бетона;
10) устанавливает и снимает монтажные площадки при монтаже труб;
11) соединяет блоки труб высокопрочными шпильками;
12) производит монтаж сборных боровов и газоходов;
13) устанавливает защитные кожухи из жаропрочной нержавеющей стали;
14) устанавливает рельсовые пути в туннельной печи;
15) осуществляет укрупнительную сборку стальных стропильных и подстропильных ферм, колонн, царг доменных печей, панелей кровли и т.п.;
16) осуществляет укрупнительную сборку и монтаж блоков покрытия;
17) производит монтаж мембранного покрытия;
18) устанавливает на опоры стальные стропильные и подстропильные фермы пролетом от 12 до 24 м;
19) производит монтаж:
- стальных колонн массой до 15 т, подкрановых и других балок массой от 5 до 15 т;
- несущих конструкций эстакад, градирен, галерей и этажерок;
- элементов панелей стальных пролетных строений мостов;
20) осуществляет сборку и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с числом элементов до 5;
21) выполняет постановку продольных и поперечных связей стальных пролетных строений мостов;
22) производит монтаж:
- железобетонных резервуаров вместимостью до 1000 м3;
- конструкций из алюминия и мягких сплавов;
- многослойных стеновых панелей (для зданий из легких металлоконструкций) и трехслойных панелей покрытия типа "Сэндвич";
23) выполняет устройство покрытий из профилированного настила;
24) осуществляет строповку и расстроповку тяжелых строительных конструкций;
25) изготавливает универсальные стропы;
26) выполняет крепление отводных блоков;
27) осуществляет опробование такелажного оборудования;
28) изготавливает и устанавливает якори грузоподъемностью свыше 25 до 60 т;
29) осуществляет сборку, установку и разборку монтажных мачт грузоподъемностью до 60 т;
30) выполняет устройство эстакад;
31) поднимает, перемещает и опускает при помощи мачт, кранов, шевров, неподвижных и падающих стрел конструкции массой свыше 25 до 60 т;
32) производит монтаж и демонтаж объемной опалубки (блочной, объемно-переставной и т.д.) и опалубки типа "Модостр";
33) осуществляет укрупнительную сборку и монтаж конструкций резервуаров вместимостью до 1000 м3 из рулонных заготовок, отдельных царг или листов;
34) выполняет установку и снятие блоков, талей, полиспастов, кран-балок грузоподъемностью свыше 25 до 40 т;
35) производит крепление полиспастов и отводных блоков на мачтах и конструкциях;
36) выполняет антикоррозионную окраску металлических конструкций и закладных деталей;
37) производит монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической опалубки из щитов площадью свыше 3 м2;
38) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) производит укрупнительную сборку железобетонных рам, балок и ферм с последующим напряжением арматуры;
2) производит укрупнительную сборку и монтаж предварительно напряженных железобетонных ферм, состоящих из нескольких деталей;
3) производит монтаж железобетонных конструкций зданий и сооружений из сборных рам;
4) осуществляет окончательную выверку закладных частей;
5) производит монтаж и окончательную выверку пазовых блоков с закладными частями;
6) производит монтаж:
- опор напорных трубопроводов;
- стальных конструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений свыше 70 м;
- сборных железобетонных колонн массой свыше 20 т;
- забральных стенок, шпонок, плит-оболочек шахт и колодцев, балок мостовых переходов через ГЭС, плотины и шлюзы, плит и перекрытий галерей шлюзов и отсасывающих труб;
7) устанавливает пространственные рамы и ростверки для забивки свай;
8) устанавливает пространственные элементы силосных сооружений;
9) осуществляет установку и окончательную выверку стальных колонн, подкрановых балок, стальных конструкций каркасов зданий и промышленных сооружений при массе элемента или блока свыше 15 до 25 т, а также ферм пролетом свыше 24 до 36 м;
10) выполняет укрупнительную сборку:
- газоотводов доменной печи, наклонных мостов доменных печей, агломерационных фабрик и т.п.;
- конструкций зданий и сооружений АЭС, ТЭС, ГЭС и т.п. на сборочном стенде или плаз-кондукторе в пространственные блоки массой до 50 т;
- конструкций печей из панелей и блоков;
11) производит монтаж:
- промышленных печей и труб укрупненными узлами при высоте сооружения до 150 м;
- промышленных печей на стенде с последующей надвижкой в проектное положение;
- сборных труб методом поворота вокруг шарнира, закрепленного на фундаменте;
- футеровки вращающихся печей из блоков жаростойкого бетона;
12) осуществляет комплектование деталей по монтажным схемам для монтажа зданий, промышленных сооружений и пролетных строений мостов;
13) выполняет сборку и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с числом элементов свыше 5 до 8;
14) устанавливает опорные части пролетных строений мостов;
15) выполняет установку верхних накаточных путей и креплений их к узлам ферм;
16) производит монтаж:
- теле- и радиобашен при высоте сооружений до 100 м;
- металлических и железобетонных цилиндрических резервуаров вместимостью свыше 1000 до 3000 м3;
- конструкций методом надвижки и методом поворота;
17) осуществляет сборку составных железобетонных балок пролетных строений мостов;
18) производит монтаж металлических газоотводящих стволов дымовых труб высотой до 150 м;
19) выполняет оснастку, установку и перемещение монтажных мачт грузоподъемностью свыше 60 до 100 т.;
20) производит строповку, подъем и опускание конструкций массой свыше 60 до 100 т;
21) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.6. 7-го разряда:
1) выполняет укрупнительную сборку конструкций зданий и сооружений АЭС, ТЭС, ГЭС и т.п. на сборочном стенде или плаз-кондукторе в пространственные блоки массой свыше 50 т;
2) производит монтаж пространственных блоков конструкций массой свыше 50 т;
3) выполняет оснастку, установку и перемещение монтажных мачт грузоподъемностью свыше 100 т;
4) производит монтаж:
- фасонных частей и компенсаторов негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений;
- напряженно-армированных балок и ферм перекрытий независимо от их пролета;
5) осуществляет установку и окончательную выверку стальных колонн, подкрановых балок и других стальных конструкций каркасов зданий и промышленных сооружений при массе элемента или блока свыше 25 т, а также ферм пролетом свыше 36 м;
6) производит сборку и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с числом элементов свыше 8;
7) производит монтаж:
- металлических и железобетонных цилиндрических резервуаров вместимостью свыше 3000 м3, а также заглубленных траншейных, сферических резервуаров и газгольдеров независимо от вместимости;
- металлоконструкций дымовых труб с помощью вертолетов и других летательных аппаратов (воздушных судов);
- металлических газоотводящих стволов дымовых труб высотой свыше 150 м;
- теле- и радиобашен при высоте сооружений свыше 100 м;
- вантовых конструкций;
- полносборных железобетонных вытяжных башен градирен;
- купола реактора АЭС;
- многоствольных дымовых и вентиляционных труб из укрупненных блоков;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.   Настоящая   инструкция   разработана    на    основе    Тарифно-
квалификационных характеристик профессии "Монтажник по монтажу  стальных  и
железобетонных    конструкций,    2 -   7-й   разряд"   (Единый    тарифно-
квалификационный справочник работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск 3. Раздел
"Строительные,  монтажные  и  ремонтно-строительные  работы",  утвержденный
Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243), ______________________
___________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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