Инструкция монтера пути
Монтер пути

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Монтера пути                      00.00.0000

1.1. Монтер пути  1  является рабочим и подчиняется непосредственно ___
__________________________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. Монтер пути 2-го разряда должен знать:
- путевые знаки и сигналы;
- виды основных материалов для устройства верхнего строения пути;
- общие положения по устройству верхнего строения пути и земляного полотна и требования по их эксплуатации;
- наименование основных элементов верхнего строения пути и земляного полотна;
- способы и приемы выполнения простейших работ при монтаже и демонтаже конструкций верхнего строения пути;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии, личной гигиены и пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.3. Монтер пути 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.2 настоящей инструкции;
- виды материалов для устройства верхнего строения пути;
- нормы содержания пути с деревянными шпалами;
- правила регулирования положения конструкций верхнего строения пути (кроме скоростных участков и участков на железобетонном основании);
- способы и приемы производства работ с применением ручного электрифицированного, пневматического инструмента общего назначения и гидравлических приборов;
- правила содержания гидравлических приборов;
- порядок ограждения мест производства работ установленными сигналами;
- способы и приемы выполнения работ при сооружении земляного полотна с применением ручного инструмента и приспособлений;
- способы строповки рельсов, пакетов, шпал, брусьев и контейнеров со скреплениями;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Монтер пути 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящей инструкции;
- нормы содержания пути на участках с железобетонными шпалами, плитами и блоками;
- устройство и требования, предъявляемые к содержанию пути на участках с рельсовыми цепями и автоблокировкой;
- правила производства работ по монтажу, демонтажу и регулированию положения конструкций верхнего строения пути с применением электрического и пневматического инструмента и механизмов;
- устройство, правила эксплуатации электрорельсорезных, электросверлильных станков и путевого электрического и пневматического инструмента;
- правила регулировки положения конструкций верхнего строения пути на участках с железобетонным основанием;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Монтер пути 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.4 настоящей инструкции;
- конструкцию, нормы содержания бесстыкового пути и стрелочных переводов;
- правила производства монтажа бесстыкового пути;
- требования, предъявляемые к качеству укладки верхнего строения пути;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Монтер пути 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.2 - 1.5 настоящей инструкции;
- правила производства монтажа и демонтажа стрелочных переводов;
- правила производства работ при замене и регулировке стрелочных переводов;
- способы замера кривых участков пути по стрелам прогиба;
- способы подбора укороченных рельсов для кривых участков пути;
- устройство и принцип действия сборочных станков звеносборочных линий;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Монтер пути более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить монтерами пути более низкого разряда.
1.8. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) монтер пути:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы монтер пути:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) монтер пути:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет простейшие работы при монтаже, демонтаже и ремонте конструкций верхнего строения пути;
2) пополняет балласт в шпальные ящики до нормы;
3) осуществляет замену балласта в шпальных ящиках до подошвы шпал;
4) производит удаление засорителей из-под подошвы рельса;
5) выполняет клеймение деревянных шпал;
6) производит окраску путевых и сигнальных знаков;
7) выполняет сортировку и укладку старых деревянных шпал в штабеля;
8) осуществляет нумерацию рельсовых звеньев;
9) крепит болты и шурупы в шпалах торцевым ключом;
10) выполняет комплектование закладных и клеммных болтов;
11) производит снятие и укладку щитов снегозащитной ограды;
12) выполняет забивку кольев при разбивке и нивелировке пути;
13) осуществляет погрузку, транспортировку и выгрузку скреплений;
14) очищает пути от снега вручную;
15) осуществляет раскладку шпал и скреплений вручную;
16) выполняет антисептирование шпал и брусьев вручную;
17) производит установку и перестановку путевых знаков и снегозащитной ограды на перегоне;
18) очищает кюветы, водоотводные и нагорные канавы;
19) производит очистку скреплений и рельсов от грязи и мазута;
20) очищает пути от мусора;
21) удаляет растительность с путей
    22) __________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) монтер пути:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей монтер пути обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Монтер пути привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции, с учетом особенностей работы, непосредственно связанной с движением транспортных средств, установленных статьей 330 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.2. Монтер пути несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Монтер пути за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.   Настоящая   инструкция    разработана    на    основе   Тарифно-
квалификационных  характеристик  профессии   "Монтер  пути,   2 - 6 разряд"
(Единый тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий  рабочих.
Выпуск  52.  Разделы:  "Железнодорожный   транспорт";  "Морской  и   речной
транспорт", утвержденный Приказом  Министерства  труда  и социальной защиты
Российской Федерации от 18.02.2013 N 68н), ________________________________
(реквизиты иных актов
________________.
и документов)
5.2.  Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью
___________________________________________________________________________
настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями);
__________________________________________________________________________.
в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.

1 Согласно примечанию к § 42 раздела 1 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 52, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 N 68н, монтеры пути, занятые содержанием и ремонтом пути, искусственных сооружений и земляного полотна на участках перевальных, имеющих сложную инженерную геологию (мари, карсты, болота, погребенные льды, оползни и т.п.), участках с рекуперативным торможением, а также занятые обслуживанием горочных и подгорочных путей сортировочных железнодорожных станций, тарифицируются на один разряд выше.
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