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Инструкция о мерах пожарной безопасности для швейных предприятий
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях швейного предприятия (далее - "Предприятие") и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.
1.2. Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности Предприятия несет руководитель или лицо, временно исполняющее его обязанности.
1.3. Сотрудники Предприятия допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, проводимого _____ раз в ___________.
1.4. Учет лиц, прошедших противопожарный инструктаж, ведется в специальном журнале, где указываются даты инструктажа, кем проведен инструктаж, фамилия, имя, отчество инструктируемого, его должность и место работы на Предприятии, личные подписи инструктирующего и инструктируемого.
1.5. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в отдельных помещениях, цехах, иных помещениях несут назначенные руководителем Предприятия должностные лица.
1.6. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник Предприятия.
1.7. Лица, ответственные за пожарную безопасность, обязаны:
1.7.1. обеспечить выполнение на вверенных им участках работы требований настоящих правил;
1.7.2. знать пожарную опасность материалов, а также оборудования, применяемого или хранимого на вверенном участке, не допускать нарушений правил хранения;
1.7.3. знать правила использования имеющихся средств пожаротушения и обеспечивать их постоянную готовность к действию;
1.7.4. следить за исправностью сигнализации, телефонной связи, электроустановок, содержанием путей эвакуации, проездов, противопожарных разрывов, источников водоснабжения и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей;
1.7.5. следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения, источников электропитания автоматических установок пожаротушения и сигнализации, а также электроустановок, которые по условиям технологического процесса производства должны работать круглосуточно.

2. Содержание помещений и оборудования
2.1. К зданию Предприятия должен быть обеспечен свободный подъезд. Коридоры, тамбуры, проходы к средствам тушения и электрическим приборам должны быть свободными.
2.2. Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из помещения.
2.3. Все помещения Предприятия должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам и правилам.
2.4. На территории и в помещениях Предприятия должны быть установлены соответствующие знаки пожарной безопасности, таблички с указанием номера телефона и порядка вызова пожарной охраны, схемы (планы) эвакуации в случае пожара с отметкой о расположении первичных средств пожаротушения.
2.5. Запрещаются совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).
2.6. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
2.7. Запрещается использовать для проживания людей производственные здания и склады, расположенные на территории Предприятия.
2.8. На пожаровзрывоопасных участках, в цехах и помещениях должен применяться инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.
2.9. Сушильные камеры периодического действия и калориферы перед каждой загрузкой очищаются от производственного мусора и пыли.
2.10. Запрещается эксплуатация сушильных установок с трещинами на поверхности боровов и неработающими искроуловителями.
2.11. Топочно-газовые устройства газовых сушильных камер, работающих на твердом и жидком топливе, очищаются от сажи не реже 2 раз в месяц.
2.12. Запрещается эксплуатация топочно-сушильного отделения с неисправными приборами для контроля температуры сушильного аппарата.
2.13. Сушильные камеры (помещения, шкафы) для окрашенных готовых изделий оборудуются автоматикой отключения обогрева при повышении температуры свыше нормы.
2.14. Курение разрешается только в специально отведенных местах.

3. Порядок действий при пожаре
3.1. Каждый сотрудник Предприятия, обнаруживший пожар или признак горения, обязан:
3.1.1. немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану и назвать адрес Предприятия, место возникновения пожара, свою фамилию;
3.1.2. по возможности принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
3.2. Руководитель Предприятия или лицо, исполняющее его обязанности, должен:
3.2.1. в случае угрозы жизни людей организовать их спасение;
3.2.2. при необходимости отключить электроэнергию;
3.2.3. прекратить все работы, не связанные с тушением пожара;
3.2.4. удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара;
3.2.5. организовать встречу подразделений пожарной охраны.
3.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель Предприятия или лицо, исполняющее его обязанности, обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта.

4. Заключительные положения
    4.1. Настоящая Инструкция вступает в действие с момента ее  утверждения
руководителем Предприятия и согласования с начальником ____________________
__________________________________________________________________________.
(наименование отдела государственного пожарного надзора)
4.2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и последствий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка.

Инструкция разработана:
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Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_o_merax_pozharnoj_bezopasnosti_dlya_shvejnyx_predpriyatij.htm
