Инструкция огнеупорщика
Огнеупорщик

------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000               N 000
---------  -------------------
(подпись)  (инициалы, фамилия)
Огнеупорщика                       00.00.0000

1.1.   Огнеупорщик  является  рабочим   и  подчиняется  непосредственно
_______________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу огнеупорщиком 6-го и 7-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Огнеупорщик 2-го разряда должен знать:
- основные виды огнеупоров;
- правила сортировки огнеупоров;
- способы приготовления строительных и простых огнеупорных растворов вручную;
- способы разборки кладки из глиняного обыкновенного кирпича;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Огнеупорщик 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- способы приготовления огнеупорных растворов (кроме специальных) и жаростойких бетонов;
- виды и назначение основных огнеупорных материалов, растворов и изделий на основе каолинового волокна;
- основные требования, предъявляемые к качеству огнеупоров по их форме и размерам;
- способы разборки кладки из огнеупорного кирпича;
- способы сортировки фасонных огнеупорных изделий (кроме специальных марок);
- приемы и методы проведения работ по выломке и обрушению футеровки;
- правила подготовки к работе инструмента и приспособлений;
- способы транспортировки и хранения огнеупоров;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Огнеупорщик 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- виды и марки фасонных огнеупорных и термоизоляционных изделий, углеродистых и жаростойких блоков, волокнистых плит и жаростойких бетонов, порядок их приемки и хранения;
- виды и марки теплоизоляционных бетонов;
- основные требования, предъявляемые к качеству кладки элементов промышленных печей;
- способы торкретирования огнеупорными составами;
- устройство зон футеровки печных агрегатов, колосниковых холодильников, циклонных теплообменников, конвейерных кальцинаторов, декарбонизаторов, сушильных барабанов, пылевых камер, дымоходов, топок;
- требования, предъявляемые к качеству огнеупорных материалов;
- правила и приемы определения размеров участков, подлежащих футеровке;
- методы определения количества кирпича для кладки футеровки;
- правила подготовки растворов и крепления кладки, заливки и зачистки швов в кладке футеровки, укладки замкового кирпича;
- способы проверки качества кладки;
- механизмы, применяемые при футеровочных работах;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Огнеупорщик 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- устройство и правила эксплуатации механизмов для обработки огнеупорных материалов;
- предельные температуры в промышленных печах и котлах при их эксплуатации;
- состав обмазок и набивок;
- требования, предъявляемые к качеству кладки конструктивных элементов промышленных печей, энергетических котлоагрегатов;
- устройство зон футеровки вращающихся печей;
- виды, сорта, номера, марки и фасоны футеровочных материалов;
- требования, предъявляемые к качеству огнеупорных материалов;
- условия работы футеровки в различных зонах;
- правила и приемы определения размеров участков, подлежащих футеровке;
- методы определения количества кирпича для футеровки;
- способы сортировки и подбора разных сортов, марок и фасонов футеровочных материалов;
- приемы кладки футеровки, подготовки растворов и крепления кладки, заливки и зачистки швов;
- приемы укладки замкового кирпича;
- способы проверки качества футеровки;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Огнеупорщик 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- способы разбивки конструктивных элементов промышленных печей и котлов по заданным осям и отметкам;
- способы укладки углеродистых блоков и выполнения всех видов огнеупорной кладки со швами толщиной до 1 мм;
- способы сочленения обмуровки со стальными конструкциями;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Огнеупорщик 7-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.7 настоящей инструкции;
- способы обмуровки жаростойким бетоном;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых огнеупорных работ;
- физико-технические свойства огнеупорных материалов;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.9. Огнеупорщик более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить огнеупорщиками более низкого разряда.
1.10. __________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) огнеупорщик:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы огнеупорщик:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) огнеупорщик:
2.3.1. 2-го разряда:
1) приготавливает строительные и простые огнеупорные растворы вручную;
2) осуществляет сортировку огнеупорного нормального, изоляционного, глиняного обыкновенного кирпича и изделий на основе волокнистых материалов;
3) просеивает огнеупорные порошки;
4) производит разборку кладки массивов и выстилок из глиняного обыкновенного кирпича;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) осуществляет кладку массивов и выстилок из глиняного обыкновенного, изоляционного кирпича и волокнистых плит;
2) производит закладку полостей половняком и забутовку;
3) осуществляет изоляцию кладки порошкообразными материалами, асбестовыми картоном и шнуром;
4) осуществляет изоляцию асбестовым шнуром или минераловатными плитами мест прохода экранных труб (котлов) через обмуровку;
5) приготавливает огнеупорные растворы (кроме специальных) и жаростойкие бетоны вручную;
6) осуществляет подготовку огнеупорных материалов (рубка, колка, пригоночная и конструктивная теска и резка);
7) выполняет сортировку и маркировку фасонных огнеупорных изделий (кроме специальных марок) с укладкой в штабели;
8) разбирает кладку из огнеупорного кирпича и фасонных изделий (кроме специальных марок);
9) производит выломку футеровки;
10) выполняет сортировку и маркировку футеровочного кирпича;
11) осуществляет подготовку, комплектацию необходимого инструмента и приспособлений;
12) принимает участие в футеровочных работах;
13) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) выполняет кладку из глиняного обыкновенного кирпича и волокнистых плит прямолинейных стен и из огнеупорного кирпича - массивов, выстилок, полов и насадок;
2) осуществляет изоляционную огнеупорную кладку при футеровке газо- и воздухопроводов;
3) производит набивку огнеупорным бетоном и изоляционными массами выдвижных подов, противней, дверок, зазоров;
4) подготавливает углеродистые блоки и углеродистую массу;
5) осуществляет чистку ячеек, насадок, воздухонагревателей;
6) приготавливает по заданному составу специальные растворы, бетоны (кислотоупорные, жароупорные) и изоляционные массы вручную;
7) производит конструктивную и пригоночную теску кирпича и углеродистых блоков по плоскости вручную;
8) выполняет сортировку огнеупорных фасонных изделий специальных марок, отбраковку фасонных изделий по наружному виду;
9) производит разборку огнеупорной кладки из огнеупорных изделий специальных марок;
10) осуществляет изоляцию котлов, укладку бетонных смесей на блоки котла;
11) устанавливает несложную гарнитуру котлов;
12) осуществляет торкретирование огнеупорными составами наружных поверхностей;
13) выполняет футеровку:
- печных агрегатов;
- колосниковых холодильников;
- циклонных теплообменников;
- конвейерных кальцинаторов;
- декарбонизаторов;
- сушильных барабанов;
- пылевых камер;
- дымоходов;
14) осуществляет футеровку топок под руководством огнеупорщика более высокой квалификации;
15) определяет количество и марки футеровочного кирпича;
16) производит установку распоров и крепления кладки футеровки, проверку качества кладки;
17) выполняет заливку и зачистку швов в кладке футеровки;
18) осуществляет контроль за сопряжением новой кладки футеровки старой;
19) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет кладку:
- стен регенераторов из нормального и фасонного огнеупорного кирпича;
- перекрытий регенераторов и коксовых камер;
- насадок регенераторов и воздухонагревателей;
- криволинейных стен, сводов и арок печей из глиняного обыкновенного и теплоизоляционного кирпича;
2) выполняет кладку из огнеупорного кирпича рабочих подов, сводов и арок печей при толщине швов до 2 мм;
3) производит футеровку дверей и стояков;
4) осуществляет футеровку воздухо- и газопроводов огнеупорным кирпичом;
5) выполняет огнеупорную набивку подов и зажигательных поясов;
6) производит монтаж сборных элементов конструкций промышленных печей из жаростойких блоков;
7) устанавливает сложную чугунную гарнитуру в котлах;
8) производит забивку углеродистой массы в швы и зазоры между углеродистыми блоками;
9) выполняет укладку выравнивающего слоя из углеродистой массы;
10) производит заливку под дно лещади домны жароупорного раствора или углеродистой пасты;
11) выполняет торкретирование огнеупорными составами внутренних поверхностей (кроме реакторов);
12) осуществляет конструктивную теску фасонных огнеупорных изделий по плоскости вручную;
13) производит механизированную обработку огнеупорного кирпича и углеродистых блоков;
14) выполняет кладку огнеупорных изделий в горелки, лазы;
15) осуществляет устройство горизонтальных и вертикальных температурных швов;
16) укладывает бетонные смеси в места пережима топки, на пояса крепления труб экранов (котлов), в места сопряжения;
17) наносит уплотнительную обмазку и набивные массы;
18) осуществляет футеровку:
- печных агрегатов;
- колосниковых холодильников;
- циклонных теплообменников;
- конвейерных кальцинаторов;
- декарбонизаторов;
- сушильных барабанов;
- пылевых камер;
- дымоходов;
- топок;
19) выполняет ремонт в горячих и холодных условиях;
20) определяет размеры участков, подлежащих футеровке, и необходимое количество и ассортимент футеровочного кирпича;
21) обрабатывает огнеупорные материалы;
22) приготавливает связующие растворы;
23) производит заливку и зачистку швов кладки футеровки;
24) проверяет качество кладки;
25) осуществляет контроль за сопряжением новой кладки футеровки старой;
26) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) выполняет огнеупорную кладку всех видов стен, подов, сводов и арок печей при толщине швов до 1 мм;
2) осуществляет укладку углеродистых блоков насухо и на пасте;
3) производит закладку головок коксовых печей, установку регистров и горелок;
4) выполняет укладку верхнего ряда насадки после окончания кладки коксовой батареи;
5) осуществляет разметку котла под обмуровку по чертежам;
6) производит фигурную теску огнеупорного кирпича и фасонных изделий вручную;
7) выполняет торкретирование огнеупорными составами реакторов;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.6. 7-го разряда:
1) осуществляет обмуровку:
- газомазутных горелок фасонным кирпичом на жароупорном растворе;
- жаростойким бетоном поверхности свода котлов;
2) выполняет кладку задних стенок конвективной шахты паровых котлов;
3) производит армирование котлов;
4) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) огнеупорщик:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей огнеупорщик обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Огнеупорщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Огнеупорщик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Огнеупорщик за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.    Настоящая    инструкция   разработана   на   основе    Тарифно-
квалификационных  характеристик  профессии  "Огнеупорщик, 2 -  7-й  разряд"
(Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и  профессий рабочих.
Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные  работы",
утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243), _________
__________________________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется  при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается ____
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.
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