Инструкция по охране труда для бассейнщиков горизонтальных шламбассейнов
Приложение 4 к Методическим рекомендациям по разработке инструкций по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов примерный вид титульного листа инструкции по охране труда для работника

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ БАССЕЙНЩИКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШЛАМБАССЕЙНОВ
1. Общие требования охраны труда
Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов".

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать под головной убор. Надеть каску.
2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты бассейнщику выдаются:

------------------------------------------------------------------
¦Наименование средств индивидуальной защиты ¦    Норма выдачи    ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Костюм х/б пылезащитный                    ¦12 месяцев          ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Каска                                      ¦24 месяца           ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Резиновые сапоги                           ¦12 месяцев          ¦
--------------------------------------------+---------------------

Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника.
2.3. Перед началом работы бассейнщик должен проверить:
- соответствие записей в журнале приема-сдачи смены техническому состоянию оборудования и рабочего места;
- наличие и исправность средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, перчатки и пр.), наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи;
- освещенность рабочего места, в первую очередь пусковых устройств, приводов, ограждений, натяжных устройств, лестниц, переходных мостиков и т.д. Неисправности в осветительной сети устраняет электромонтер;
- наличие и исправность защитных и ограждающих устройств. Работать при снятых, неисправных, плохо закрепленных защитных и ограждающих устройствах запрещается;
- исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов;
- наличие и исправность рабочего инструмента;
- чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, площадок;
- визуально - исправность заземления двигателей и пусковой аппаратуры;
- наличие обтирочных и смазочных материалов. Их запас не должен превышать суточной потребности, хранить их необходимо в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками;
- наличие на рабочем месте журнала приема-сдачи смены, инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции по охране труда и пожарной безопасности, а также инструкции по сигнализации.
2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном журнале и сообщить мастеру.
2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения мастера, начальника смены или начальника цеха.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Осуществлять приготовление шлама в соответствии с технологической картой и указаниями мастера.
3.2. Крышки люков, имеющиеся в проходах крановых мешалок, должны располагаться заподлицо с поверхностью пола моста и снабжаться запирающими устройствами.
3.3. Рельсовый путь мешалки должен быть всегда прочно закреплен.
3.4. Необходимо следить, чтобы сигнализаторы максимально допустимого уровня шлама были в рабочем состоянии.
3.5. При обслуживании запрещается:
- очищать стенки бассейна;
- производить ремонт и рихтовку крановых путей;
- работать без средств индивидуальной защиты;
- прикасаться руками, одеждой или какими-либо другими предметами к движущимся частям оборудования;
- снимать защитные и ограждающие устройства;
- облокачиваться и садиться на ограждения, перила, кожухи;
- регулировать любые механизмы;
- пользоваться для освещения факелом или переносной лампой напряжением выше 12 В.
3.6. Следить за сигналами, предупреждающими возникновение опасности, соблюдать меры личной безопасности.
3.7. Оборудование необходимо остановить при:
- угрозе аварии или несчастного случая;
- неисправной системе пневмомеханического или гидравлического перемешивания шлама;
- неисправной системе звуковой и световой сигнализации;
- отключении освещения цеха;
- выявлении неисправностей оборудования, работа при которых запрещена правилами технической эксплуатации.
3.8. Работы по ремонту крановой мешалки и очистке шламбассейна производить только при выключенных главных включающих аппаратах с ручным управлением (рубильники, автоматы и т.п.) и вывешенных на них плакатах "Не включать - работают люди!".
3.9. Работы внутри бассейна следует производить только по наряду-допуску бригадой в составе не менее двух человек после проведения следующих мероприятий:
- выработать материал;
- закрыть задвижки на трубопроводах, подающих шлам;
- отключить электродвигатели приводов от питающей сети главными включающими аппаратами с ручным управлением, вывесить на них плакаты "Не включать - работают люди!".
3.10. Спуск в шламбассейн должен производиться в самоподъемных люльках. Допускается применение люлек, спускаемых с помощью лебедок, предназначенных для подъема людей.
3.11. При опускании в шламбассейн должны быть соблюдены следующие меры безопасности:
- бассейн должен быть освещен внутри переносными электрическими светильниками напряжением не выше 12 В;
- задвижки на всех пневмотрассах, идущих в бассейн, должны быть закрыты, на них должны быть вывешены плакаты "Не открывать - работают люди!";
- опускающиеся в бассейн должны быть обеспечены инструментом и индивидуальными средствами защиты в зависимости от характера и условий производства работ.
3.12. Очистка осадка шлама должна производиться сверху вниз горизонтальными уступами по всему периметру.
3.13. Перед пуском шлама в бассейн после ремонта, очистки, остановки бассейнщик должен убедиться:
- в полном окончании работ;
- в исправности воздуховодов;
- в исправности крановой мешалки, закреплении подкрановых путей.
3.14. Перед пуском оборудования дать предупредительный сигнал.
3.15. В случае прорыва шламопровода немедленно остановить подачу шлама и сообщить об этом мастеру или начальнику смены.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае поломки оборудования, угрозы аварии или несчастного случая необходимо остановить работу и сообщить об этом мастеру или начальнику цеха.
4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью обесточить установку, вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру или начальнику цеха, принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. До окончания смены произвести уборку рабочего места. Запрещается протирать перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха.
5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно или сдать для ремонта мастеру смены.
5.3. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место.
5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен, доложить мастеру или начальнику цеха.
5.5. При неявке сменщика доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем руководствоваться его указаниями.
5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися растворителями запрещается. Поместить спецодежду, обувь и средства защиты в специальный шкаф. Принять душ.
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