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ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для кузнеца и молотобойца на ручных поковках
Примечание. На оборотной стороне инструкции
рекомендуется наличие виз: разработчика
инструкции, руководителя (специалиста)
службы охраны труда и других заинтересованных лиц.

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для кузнеца и молотобойца на ручных поковках при выполнении ими работ согласно профессии и квалификации с учетом условий их работы в конкретной организации - ____________________________.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К самостоятельной работе кузнецом и молотобойцем на ручных поковках допускаются лица, прошедшие:
- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- не имеющие медицинских противопоказаний для данной профессии, достигшие 18-летнего возраста.
1.2. Кузнец и молотобоец должны проходить:
- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;
- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней;
- диспансерный медицинский осмотр.
1.3. Кузнец и молотобоец обязаны:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.
1.4. Кузнец и молотобоец должны:
- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать расположение медицинской аптечки для оказания первой (доврачебной) помощи, первичных средств пожаротушения;
- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения вышестоящего начальника;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.
1.5. Кузнец и молотобоец должны знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.
1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно остановить работу. Доложить вышестоящему начальству. Принять меры к устранению неисправностей. Работу продолжать только после устранения неисправностей.
1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара:
- остановить оборудование, выключить электропитание;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. При угрозе жизни - покинуть помещение.
1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся вышестоящему начальству, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.
1.9. Основными опасными и вредными производственными факторами являются:
- повышенная температура поверхностей заготовок, инструмента и др.;
- отлетающие осколки и окалина металла;
- наличие окалины на раскаленных заготовках;
- открытое пламя.
1.10. Кузнец должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ): Костюм с огнезащитной пропиткой или костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур и брызг расплавленного металла - 1 комплект; Ботинки кожаные с защитным подноском - 1 пара; Фартук из огнестойких материалов с нагрудником - 2 комплекта; Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием - до износа; Очки защитные - до износа; Каска защитная - до износа; Подшлемник под каску - до износа; Наушники противошумные или вкладыши противошумные - до износа. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.
Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек работников, занятых на определенном рабочем месте.
Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.
1.11. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Правильно надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду, спецобувь. Спецодежда не должна иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны. Заправить волосы под головной убор.
2.2. Подготовить рабочий инструмент, инвентарь, осмотреть рабочее место и проверить незагроможденность проходов.
2.3. Воспринимающие удар инструменты должны быть правильно закалены, иметь слегка выпуклую поверхность со стороны удара, не иметь трещин, заусенцев, расклепов.
2.4. Зубила, топоры, гладилки и другие ударные инструменты должны быть насажены на исправные рукоятки без расклинивания, а молотки - с расклиниванием.
2.5. Клещи, кантователи, ваги, ломики и т.п. должны быть изготовлены из стали, не воспринимающей закалки. В шарнире клещей не должно быть ослабления, а с внутренней стороны ручек обязателен упор, предупреждающий сдавливание пальцев рук.
2.6. Расположите инструменты на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.
2.7. Проверьте наличие чистой воды в бачке для охлаждения инструмента, при необходимости заполните бачок водой или замените в нем воду.
2.8. Установите щиты со стороны возможного прохода людей для предупреждения поражения их отлетающей окалиной или частицами металла, а также экраны от вредного теплового воздействия нагревательных устройств.
2.9. Очистите от окалины, масла, воды и других возможных загрязнений рабочие поверхности оборудования и наковальни. Протрите тряпкой (ветошью) мокрые или замасленные инструменты.
2.10. Проверьте исправность местного и общего освещения, вытяжной вентиляции и включите их.
2.11. Убедитесь в наличии средств пожаротушения: огнетушителя, лопаты, лома, кошмы и ящика с песком, и свободного доступа к ним.
2.12. Осмотрите пол на рабочем месте, который должен быть ровным, сухим, не скользким и не загроможденным заготовками, отходами и другими предметами. При необходимости произведите уборку.
2.13. Осмотрите горн. Убедитесь в исправности вентилятора, воздуховодов, местного отсоса зонта и надежности фиксации щитов зонта в нерабочем положении. Очистите горн от шлака. Шлак уберите в специально отведенное место.
2.14. Обо всех обнаруженных недостатках и неисправностях оборудования, инструментов и приспособлений доложите заведующему мастерской для принятия мер по их устранению.
2.15. Осмотрите оборудование и убедитесь в исправности наковальни, нагревательных устройств, воздуховодов и др. Наковальня должна быть надежно прикреплена к столу и устойчиво стоять при горизонтальном положении ее рабочей поверхности (наличника).
Для снижения шума при работе между наковальней и столом должна быть уложена листовая резина толщиной 25 - 30 мм.
При нормальной установке наковальни ее рабочая поверхность должна находиться над уровнем пола в пределах 650 - 800 мм; расстояние между наковальней и горном должно быть не менее 1,5 м, между рядом расположенными наковальнями - не менее 4 м и от наковальни до прохода не менее 2 м.
2.16. Проверьте отсутствие трещин в наковальне легким ударом по ней, звук при этом должен быть чистым, звонким, без дребезжания.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Работать можно только исправным инструментом.
Кувалда или молоток должны быть насажены на рукоятку овального сечения, расклиненную металлическим завершенным клином и изготовленную из твердых и вязких пород дерева (рябина, вяз и т.п.), боек молотка должен иметь ровную, всегда выпуклую поверхность, не работай кувалдой или молотком со сбитым бойком, имеющим трещину и насаженным на рукоятку из мягких пород дерева.
Зубило, оправки, гладилки и другие инструменты не должны иметь косых, сбитых и расклепанных затылков.
Применяйте клещи, соответствующие величине наковальни, а губки - ее форме к круглой заготовке губки клещей должны быть пригнаны так, чтобы они захватывали ее во всех точках; для захвата квадратных заготовок клещи должны иметь загнутые губки, проверяйте состояние кузнечного инструмента.
3.2. Не обрабатывайте металл на мокрой наковальне и не подогретым инструментом, испачканным нефтепродуктами, смолой или маслом.
3.3. Не прикасайтесь к горячему металлу даже в рукавицах.
3.4. Если во время работы отлетают искры, осколки и окалина, пользутесь защитными очками.
3.5. Не допускайте к самостоятельной ковке посторонних лиц.
3.6. Следите за исправным действием горнов, вентиляции.
3.7. Не отвлекайтесь от работы посторонними разговорами.
3.8. Подавайте команду громко, ясно, отчетливо: Сила удара - "Бей слегка, бей сильно!" Количество ударов: "Бей раз, бей до конца, стоп".
3.9. Работая на наковальне, держите рукоятки ручного инструмента сбоку от своего туловища так, чтобы не было отдачи от ударов в живот или грудь.
3.10. Не показывайте молотобойцу удар рукой, а пользуйтесь для этого находящимся у вас в руках инструментом.
3.11. При работе кувалдой не разрешайте молотобойцу становиться против себя, сами стойте всегда справа, чтобы сорвавшаяся кувалда не могла нанести травмирующий удар.
3.12. Инструмент для работы готовьте заранее, в случаях его ненадобности убирайте в отведенное место.
3.13. При разрубке и обрубке горячего металла кузнечным топором и зубилом сами не стойте и не позволяйте стоять другим в том направлении, куда могут отлететь отрубленные куски, в необходимых случаях ставьте оградительные щиты, последние удары наносите осторожно и не сильно.
3.14. Не разбрасывайте горячих поковок и обрубок по кузнице, а складывайте их в стеллажи и железные ящики, не загромождайте проходов.
3.15. Не сметайте с наковальни окалину и обрубки рукой или рукавицей, пользуйтесь для этого короткой метлой или металлической щеткой.
3.16. С нагретых поковок окалину удаляйте металлической щеткой, или скребком, или легкими ударами молотка.
3.17. Не кладите на наковальню посторонних предметов.
3.18. При охлаждении металла ниже поковочной тары ковку необходимо прекратить.
3.19. Не разрешайте подручному становиться против направления удара молотобойца, а также сзади него.
3.20. Чрезмерно нагревшийся ручной инструмент периодически охлаждайте в баке с водой.
3.21. Работая кувалдой, убедитесь в том, что по близости нет людей и что вы не заденете их при работе.
3.22. Кузнецу запрещается:
- допускать к работе других лиц, не имеющих на это соответствующих прав;
- работать с неисправным инструментом и без защитных очков, рукавиц.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При получении термического ожога:
- освободить место ожога, оказать первую помощь, обратиться в медпункт;
- если на пострадавшем загорелась одежда, необходимо быстро набросить на него любую плотную ткань или сбить пламя водой.
Не допускается бежать в горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог.
При оказании помощи пострадавшему во избежание заражения нельзя касаться обожженных участков кожи или смазывать мазями, жирами, маслами, присыпать питьевой содой, крахмалом. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожженному месту мастику, канифоль, т.к. удаляя их, легко можно содрать обожженную кожу и тем самым создать благоприятные условия для заражения раны.
4.2. В случае пожара сообщите в пожарную охрану, начальнику цеха, дайте сигнал пожарной тревоги и приступите к его тушению имеющимися средствами пожаротушения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Соберите ручной инструмент и приспособления и отнесите их в установленное (отведенное) место. Неисправный инструмент сдайте в ремонт.
5.2. Складывайте поковки и заготовки в штабеля, на стеллажи или металлические ящики.
5.3. Приведите в надлежащий порядок рабочее место, удалите обрезки, окалину.
5.4. По окончании работы снимите и уберите спецодежду, вымойте руки теплой водой, примите душ. Не используйте для отмывания технические жидкости (бензин, растворитель, кислота, щелочь).
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