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ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для маркировщика-наклейщика 1 
Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для маркировщика-наклейщика при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации - _________________.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К работе в качестве маркировщика-наклейщика допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию и инструктаж по охране труда на рабочем месте:
- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- обучение безопасным методам и приемам труда по 10-часовой программе;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.
1.2. Маркировщик-наклейщик должен:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам защиты.
1.3. Маркировщик-наклейщик при выполнении работ должен:
- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.
1.4. Маркировщик-наклейщик должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.
1.5. Нельзя приступать к работе по наклейке акцизных марок до завершения обучения безопасным приемам работы.
1.6. Маркировщик-наклейщик должен быть обеспечен следующими СИЗ: фартук хлопчатобумажный - 1; рукавицы комбинированные - 4 пары; головной убор хлопчатобумажный - 1. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускаются приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без сертификата соответствия.
Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек работников, занятых на определенном рабочем месте.
Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Правильно надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду.
Спецодежда не должна иметь развевающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны.
2.2. Подготовить рабочий инвентарь, осмотреть рабочее место и проверить наличие и исправность ограждений, люков.
2.3. Проверить достаточность освещения проходов и коридоров.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами, разговорами.
3.2. При наклейке акцизных марок пользоваться рекомендованными клеями.
3.3. Рабочее место необходимо содержать в безупречной чистоте.
3.4. Следить за целостностью стеклянной посуды, запрещается наклеивать акцизные марки на бутылки, имеющие трещины, сколы. Немедленно отбраковывать бутылки, имеющие трещины.
3.5. Немедленно убирать с пола пролитый клей, содержимое бутылок, уроненные осколки разбитых бутылок. При уборке использовать специальные щетки и совки.
3.6. Не включать электроприборы влажными руками.
3.7. Разрешается переносить груз не более 50 кг (для женщин - не более 10 кг).
3.8. Загрязненные тряпки, ветошь убирать в специально отведенное место или выносить на улицу в специальный контейнер.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При ранении рук, ног, туловища необходимо вскрыть в аптечке индивидуальный пакет в соответствии с наставлением, напечатанным на его обертке. При наложении повязки нельзя касаться руками той ее части, которая должна быть наложена непосредственно на рану.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Привести в порядок рабочее место.
Приспособления и инструмент убрать в специально отведенное для этого место. Проклеенную ветошь во избежание самовозгорания убрать в металлическую тару с крышкой.
5.2. Обо всех имевших место недостатках сообщить мастеру.
5.3. Снять и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.
5.4. Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.
5.5. Своевременно поставить в известность администрацию и сменщика обо всех замеченных недостатках в работе оборудования, приборов и принятых мерах.
5.6. Сделать соответствующую запись в журнале.

1 На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда и других заинтересованных лиц.
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