Инструкция по охране труда для машиниста сушильного барабана
Приложение 4 к Методическим рекомендациям по разработке инструкций по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов примерный вид титульного листа инструкции по охране труда для работника

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МАШИНИСТА СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА
1. Общие требования охраны труда
Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов".

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать под головной убор. Надеть каску.
2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты машинисту сушильного барабана выдаются:

------------------------------------------------------------------
¦Наименование средств индивидуальной защиты ¦    Норма выдачи    ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Костюм х/б пылезащитный                    ¦14 месяцев          ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Рукавицы комбинированные                   ¦3 месяца            ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Респиратор противопылевой                  ¦до износа           ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Ботинки кожаные                            ¦12 месяцев          ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Щиток защитный                             ¦до износа           ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Каска противошумная                        ¦24 месяца           ¦
--------------------------------------------+---------------------

Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника.
2.3. Перед началом работы машинист сушильного барабана должен проверить:
- соответствие записей в журнале приема-сдачи смены техническому состоянию оборудования и рабочего места;
- наружным осмотром - состояние корпуса сушильного барабана, топки, пылеулавливающих и аспирационных аппаратов, состояние газопроводов и оборудования ГРУ и т.д.;
- наличие и исправность средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, перчатки и пр.), наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи;
- освещенность рабочего места, в первую очередь пусковых устройств, приводов, ограждений, натяжных устройств, лестниц, переходных мостиков и т.д. Неисправности в осветительной сети устраняет электромонтер;
- наличие и исправность защитных и ограждающих устройств на всех открытых передачах, валах, муфтах и пр. Работать при снятых, неисправных, плохо закрепленных защитных и ограждающих устройствах запрещается;
- исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов;
- чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, площадок;
- визуально - исправность заземления двигателей и пусковой аппаратуры;
- наличие на рабочем месте таблицы сигналов и запрещающих знаков безопасности "Не включать - работают люди!", инструкции о мерах пожарной безопасности, по охране труда, инструкции по эксплуатации оборудования для машиниста сушильного барабана.
2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном журнале и сообщить мастеру.
2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения мастера, начальника смены или начальника цеха.
2.6. Запрещается приступать к работе на неисправном оборудовании, при снятых, неправильно установленных и ненадежно закрепленных ограждениях, а также при отсутствии или недостаточной освещенности рабочего места.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Машинист сушильного барабана должен осуществлять сушку материалов в соответствии с требованиями технологической карты.
3.2. Во время работы сушильного барабана машинист должен:
- поддерживать устойчивый тягодутьевой режим, не допуская резких изменений разрежения;
- систематически проверять правильность подачи топлива в топку и материала в сушильный барабан;
- следить за температурой подогрева мазута (топливо - мазут);
- следить за золо- и шлакоудалением (топливо - уголь). Ручное удаление золы и шлака запрещается;
- наблюдать за состоянием обмуровки топки и горением топлива только через защитные очки со светофильтрами.
3.3. Остановить сушильный барабан и вспомогательное оборудование и подать предупредительный звуковой сигнал при:
- угрозе аварии или несчастного случая;
- прекращении подачи топлива в топку или материала в барабан;
- падении давления топлива (мазута или газа) у форсунки ниже допустимой величины;
- нарушении герметичности топливных трубопроводов;
- выключении освещения цеха (останавливается все работающее оборудование);
- выявлении неисправностей оборудования, работа при которых запрещена правилами технической эксплуатации.
3.4. В остальных случаях остановка может производиться с разрешения мастера или начальника смены. При этом перед выполнением любых работ внутри сушильного барабана или топки, которые производятся по наряду-допуску, необходимо произвести выключение главных включающих аппаратов с ручным управлением (рубильники, автоматы и т.п.) и вывесить на них плакаты "Не включать - работают люди!".
3.5. Для освещения применять переносные электрические светильники напряжением не выше 12 В. При пользовании переносным светильником проверить наличие и исправность защитной сетки, шнура и изоляционной резиновой трубки.
3.6. Розжиг топки, пуск и остановку сушильного барабана необходимо осуществлять согласно инструкции о порядке пуска и остановки производственного оборудования, утвержденной главным инженером предприятия.
3.7. Розжиг топки и пуск сушильного барабана после ремонта или длительной остановки следует производить с разрешения начальника цеха в присутствии мастера или начальника смены и лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства (если барабан работает на газообразном топливе), а после кратковременной остановки - с разрешения мастера или начальника смены.
3.8. Перед розжигом топки и пуском сушильного барабана следует проверить:
- отсутствие людей в агрегатах и газоходах, на оборудовании и в опасных зонах;
- наличие и исправность установки и закрепления оградительных устройств. Все движущиеся части оборудования, а также опасные по напряжению токоведущие части должны быть ограждены;
- исправность световой и звуковой сигнализации, контрольно-измерительных приборов и средств пожаротушения. Сигнализация должна обеспечивать надежную слышимость и видимость сигнала в зоне работы обслуживающего персонала;
- исправность присоединения заземляющих проводников;
- герметичность и исправность топливных трубопроводов.
3.9. Все лица, не имеющие отношения к обслуживанию топки, сушильного барабана и вспомогательного оборудования, перед пуском должны быть удалены с рабочих площадок за пределы рабочей зоны обслуживания.
3.10. Об обнаруженных неисправностях при осмотре оборудования следует сообщить мастеру или начальнику смены и руководствоваться его указаниями.
3.11. Пуск сушильного барабана следует производить после подачи предупредительного сигнала и получения с мест обслуживания оборудования, связанного с его работой, ответного сигнала о возможности пуска.
3.12. При работе барабана на пылеугольном топливе угольные питатели должны пускаться на минимальных оборотах, увеличение оборотов должно производиться по мере полноты сгорания топлива.
3.13. В помещениях топливоподачи должна производиться регулярная уборка пыли (влажная или с помощью вакуумной машины) с поверхностей строительных конструкций и технологического оборудования.
3.14. Запрещается стоять во время первоначальной подачи топлива в топку против смотровых люков и дверцы топки.
3.15. В случае обнаружения тления или горения угольного порошка в бункерах необходимо действовать в соответствии правилам технической эксплуатации барабана. Запрещается гашение угольного порошка водой.
3.16. Для определения мест утечки газа следует пользоваться мыльным раствором. Проверка огнем запрещается.
3.17. При утечке газа необходимо:
- погасить все открытые огни;
- открыть все двери и окна;
- перекрыть все газовые задвижки, кроме задвижки на продувочную свечу;
- поставить в известность о случившемся дежурного по газораспределительному пункту, мастера или начальника смены, начальника цеха.
3.18. Подача газа после устранения утечки должна производиться только с разрешения лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.
3.19. При возникновении пожара в цехе, где в качестве топлива используется газ, необходимо:
- закрыть задвижку на входе газопровода в помещение;
- открыть задвижку на продувочную свечу;
- вызвать пожарную команду;
- сообщить о пожаре мастеру или начальнику смены, начальнику цеха;
- гасить огонь имеющимися средствами.
3.20. При обслуживании работающего сушильного барабана запрещается:
- допускать неравномерную подачу материала в барабан;
- открывать дверки топок;
- производить сушку материала при отключенных пылеулавливающих установках;
- применять для розжига легковоспламеняющиеся горючие вещества;
- смазывать поверхности опорных роликов;
- производить уборку под барабаном;
- производить ремонт и регулировку работающего оборудования;
- заходить за ограждения;
- прикасаться руками или какими-либо предметами к движущимся частям оборудования;
- находиться под перемещаемым мостовым краном грузом.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При угрозе аварии или несчастного случая сушильный барабан и вспомогательное оборудование необходимо остановить, сообщить об этом мастеру, начальнику смены или начальнику цеха и принять меры к устранению аварии или оказанию первой помощи пострадавшему.
4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью его обесточить, вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру или начальнику цеха, принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. До окончания смены произвести уборку рабочего места. Запрещается протирать перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха.
5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно или сдать для ремонта мастеру смены.
5.3. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место.
5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен, доложить мастеру или начальнику цеха.
5.5. При неявке сменщика доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем руководствоваться его указаниями.
5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися растворителями запрещается. Поместить спецодежду, обувь и средства защиты в специальный шкаф. Принять душ.
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