Инструкция по охране труда для помощника машиниста вращающейся печи с кальцинатором
Приложение 4 к Методическим рекомендациям по разработке инструкций по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов примерный вид титульного листа инструкции по охране труда для работника

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ С КАЛЬЦИНАТОРОМ
1. Общие требования охраны труда
Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов".

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать под головной убор. Надеть каску.
2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты машинисту вращающейся печи выдаются:

------------------------------------------------------------------
¦Наименование средств индивидуальной защиты ¦    Норма выдачи    ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Костюм х/б пылезащитный                    ¦14 месяцев          ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Рукавицы комбинированные                   ¦3 месяца            ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Респиратор противопылевой                  ¦до износа           ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Ботинки кожаные                            ¦12 месяцев          ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Щиток защитный                             ¦до износа           ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Каска противошумная                        ¦24 месяца           ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Защитные очки от механических повреждений  ¦до износа           ¦
--------------------------------------------+---------------------

Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника.
2.3. Перед началом работы помощник машиниста по обслуживанию кальцинатора должен проверить:
- соответствие записей в журнале приема-сдачи смены техническому состоянию оборудования и рабочего места;
- наружным осмотром - плотность корпуса кальцинатора, отсутствие выбросов горячей пыли или газов в производственное помещение;
- соответствие показаний контрольно-измерительных приборов заданным рабочим параметрам;
- наличие и исправность средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, перчатки и пр.), наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи;
- освещенность рабочего места, в первую очередь пусковых устройств, приводов, ограждений, натяжных устройств, лестниц, переходных мостиков и т.д. Неисправности в осветительной сети устраняет электромонтер;
- наличие и исправность защитных и ограждающих устройств. Работать при снятых, неисправных, плохо закрепленных защитных и ограждающих устройствах запрещается;
- исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов;
- чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, площадок;
- визуально - исправность заземления двигателей и пусковой аппаратуры;
- наличие на рабочем месте таблицы сигналов и запрещающих знаков безопасности "Не включать - работают люди!", инструкций по эксплуатации оборудования, по пожарной безопасности и по охране труда для помощника машиниста вращающейся печи по обслуживанию кальцинатора.
2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном журнале и сообщить мастеру.
2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения мастера, начальника смены или начальника цеха.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Вести наблюдение за работой кальцинатора, показаниями контрольно-измерительных приборов и тепловым режимом, обеспечивать равномерное распределение гранул по всей ширине решетки.
3.2. Следить за наполнением гранулами бункера-течки. При отсутствии гранул или недостаточном для ведения нормального технологического режима количестве поставить в известность машиниста вращающейся печи и мастера или начальника смены.
3.3. Очистку бункера производить с площадки при помощи скребка сверху вниз. Перед очисткой отключить вибратор.
3.4. Перед розжигом печи подготовить оборудование к работе: решетку кальцинатора заполнить гранулами, закрыть все люки, а розжиговый клапан открыть.
3.5. Перед розжигом необходимо проверить:
- отсутствие людей в агрегатах и газоходах, на оборудовании и в опасных зонах;
- наличие и исправность установки и закрепления оградительных устройств. Все движущиеся части оборудования, а также опасные по напряжению токоведущие части должны быть ограждены;
- исправность световой и звуковой сигнализации, контрольно-измерительных приборов и средств пожаротушения. Сигнализация должна обеспечивать надежную слышимость и видимость сигнала в зоне работы обслуживающего персонала;
- исправность присоединения заземляющих проводников.
3.6. Во время розжига или подогрева печи убедиться в отсутствии людей на площадках кальцинатора и вспомогательного оборудования. Вернуться на рабочее место работники могут только по разрешению мастера или начальника смены.
3.7. Об обнаруженных при осмотре оборудования неисправностях следует сообщить мастеру или начальнику смены и руководствоваться его указаниями.
3.8. Смотровые окна и лючки открывать только на время наблюдения за состоянием футеровки, горением топлива и обжигом материала. Наблюдение вести через защитный щиток со светофильтрами.
3.9. Во избежание ожогов при выбросе горячей пыли открывать люки кальцинатора следует в рукавицах, находиться при открывании следует сбоку от люков.
3.10. При обслуживании кальцинатора запрещается:
- пускать и останавливать решетку без подачи соответствующего сигнала машинисту вращающейся печи;
- прерывать подачу гранулированного материала на решетку кальцинатора во время его работы;
- оставлять открытыми смотровые люки во время работы кальцинатора, открывать их следует только на время наблюдения;
- работать без средств индивидуальной защиты;
- прикасаться руками, одеждой или какими-либо другими предметами к движущимся частям оборудования;
- снимать защитные и ограждающие устройства;
- облокачиваться и садиться на ограждения, перила, кожухи;
- производить смазку движущихся частей оборудования, не имеющих специальных приспособлений для безопасного проведения ручной дистанционной смазки;
- регулировать любые механизмы;
- пользоваться для освещения факелом или переносной лампой напряжением выше 12 В.
3.11. Следить за сигналами, предупреждающими возникновение опасности, соблюдать меры личной безопасности.
3.12. Конвейерный кальцинатор остановить при:
- угрозе аварии или несчастного случая;
- аварийной остановке вращающейся печи или гранулятора;
- нарушении герметичности корпуса кальцинатора;
- неисправности пылеулавливающих устройств;
- выявлении неисправностей оборудования, работа при которых запрещена правилами технической эксплуатации.
3.13. При остановке кальцинатора все работы внутри производить по наряду-допуску при отключенном от питающей сети электродвигателе и вывешенных на пусковых устройствах знаках безопасности "Не включать - работают люди!".
3.14. Очистку перехода из кальцинатора в печь производить в спецодежде и спецобуви, защищающих от воздействия повышенных температур и горячей пыли.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Вращающуюся печь с конвейерным кальцинатором и вспомогательное оборудование необходимо остановить при угрозе аварии или несчастного случая, сообщить об этом мастеру, начальнику смены или начальнику цеха и принять меры к устранению аварии или оказанию первой помощи пострадавшему.
4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью его обесточить, вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру или начальнику цеха, принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. До окончания смены произвести уборку рабочего места. Запрещается протирать перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха.
5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно или сдать для ремонта мастеру смены.
5.3. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место.
5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен, доложить мастеру или начальнику цеха.
5.5. При неявке сменщика доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем руководствоваться его указаниями.
5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися растворителями запрещается. Поместить спецодежду, обувь и средства защиты в специальный шкаф. Принять душ.
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