Инструкция по охране труда для работника по обслуживанию механизмов пылеуборки
Приложение 4 к Методическим рекомендациям по разработке инструкций по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов примерный вид титульного листа инструкции по охране труда для работника

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ПЫЛЕУБОРКИ
1. Общие требования охраны труда
Общие требования охраны труда изложены в инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в производстве цемента и утилизации отходов".

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду и спецобувь. Волосы убрать под головной убор. Надеть каску.
2.2. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работнику по обслуживанию механизмов пылеуборки выдаются:

------------------------------------------------------------------
¦Наименование средств индивидуальной защиты ¦    Норма выдачи    ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Костюм х/б пылезащитный                    ¦14 месяцев          ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Рукавицы комбинированные                   ¦3 месяца            ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Респиратор противопылевой                  ¦до износа           ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Ботинки кожаные                            ¦12 месяцев          ¦
+-------------------------------------------+--------------------+
¦Каска противошумная                        ¦24 месяца           ¦
--------------------------------------------+---------------------

Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника.
2.3. Перед началом работы работник по обслуживанию механизмов пылеуборки должен проверить:
- соответствие записей в журнале приема-сдачи смены техническому состоянию оборудования и рабочего места;
- наружным осмотром - герметичность приемных устройств, болтовых соединений, сварочных швов сосудов и трубопроводов, находящихся под давлением;
- наличие и исправность средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки, перчатки и пр.), наличие и комплектность аптечки доврачебной помощи;
- наличие средств пожаротушения;
- освещенность рабочего места, в первую очередь пусковых устройств, приводов, ограждений, натяжных устройств, лестниц, переходных мостиков и т.д. Неисправности в осветительной сети устраняет электромонтер;
- наличие и исправность защитных и ограждающих устройств на всех открытых передачах, валах, муфтах и пр. Работать при снятых, неисправных, плохо закрепленных защитных и ограждающих устройствах запрещается;
- исправность имеющихся средств сигнализации, контрольно-измерительных приборов;
- наличие и исправность рабочего инструмента;
- чистоту и незагроможденность посторонними предметами рабочего места, проходов, площадок;
- визуально - исправность заземления двигателей и пусковой аппаратуры;
- наличие обтирочных и смазочных материалов. Их запас не должен превышать суточной потребности, хранить их необходимо в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками;
- наличие на рабочем месте журнала приема-сдачи смены, инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции по охране труда и пожарной безопасности, а также инструкции по сигнализации.
2.4. Все обнаруженные при приеме смены неполадки и нарушения отразить в сменном журнале и сообщить мастеру.
2.5. Если время приема смены совпало с моментом аварии или недопустимого отклонения в режиме работы агрегата, смену необходимо принимать только с разрешения мастера, начальника смены или начальника цеха.
2.6. Осмотр состояния пневмовинтовых насосов производить только при отключенных от питающей сети электродвигателях и вывешенных на пускателях плакатах "Не включать - работают люди!".
2.7. Перед пуском убедиться в отсутствии людей в рабочей зоне оборудования и дать предупредительный сигнал.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. В течение смены необходимо следить за показаниями контрольно-измерительных приборов, работой пневмовинтовых насосов. При обнаружении нарушений сообщить машинисту вращающейся печи и руководствоваться его указаниями.
3.2. Не допускать перегрузок и завалов пневмовинтовых насосов.
3.3. При обслуживании пневмовинтовых насосов запрещается:
- работать без манометров, с неисправными манометрами, а также самостоятельно производить их замену;
- производить работы на масловодоотделителях, резервуарах, трубопроводах, находящихся под давлением;
- открывать смотровые люки;
- подтягивать болты фланцевых соединений;
- производить регулировку и замену клапанов системы воздухораспределения, находящейся под давлением;
- набивать и подтягивать сальники;
- снимать со шнека крышку, проталкивать транспортируемый материал или извлекать случайно попавшие в него предметы;
- во время уборки площадок, лестниц сбрасывать вниз мусор, какие-либо предметы;
- работать без средств индивидуальной защиты;
- прикасаться руками, одеждой или какими-либо другими предметами к движущимся частям оборудования;
- снимать защитные и ограждающие устройства;
- облокачиваться и садиться на ограждения, перила, кожухи;
- производить смазку движущихся частей оборудования, не имеющих специальных приспособлений для безопасного проведения ручной дистанционной смазки;
- регулировать любые механизмы;
- пользоваться для освещения факелом или переносной лампой напряжением выше 12 В.
3.4. Немедленно удалять пролитые масла. Место, залитое маслом, засыпать песком или опилками, а затем убрать с помощью скребка и метлы.
3.5. Систему пылевозврата остановить при:
- угрозе аварии или несчастного случая;
- падении или повышении давления воздуха относительно установленных норм;
- неисправности манометра;
- неисправности системы блокировки;
- угрозе завала оборудования материалом;
- прорыве трубопровода;
- неисправности или неполном количестве крепежных деталей крышек или люков;
- неисправной системе звуковой и световой сигнализации;
- отключении освещения цеха;
- попадании в систему пылевозврата посторонних предметов;
- выявлении неисправностей оборудования, работа при которых запрещена правилами технической эксплуатации.
3.6. Ремонтные или очистные работы внутри камер должны производиться по наряду-допуску.
3.7. Перед ремонтом или очисткой необходимо:
- выработать материал;
- перекрыть подачу воздуха от магистрали;
- закрыть задвижки на трубопроводе подачи воздуха;
- отключить электродвигатель насоса от питающей сети, на пусковые устройства вывесить запрещающие знаки безопасности "Не включать - работают люди!".
3.8. Следить за сигналами, предупреждающими возникновение опасности, соблюдать меры личной безопасности.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 3.5, необходимо остановить работу и сообщить об этом мастеру или начальнику цеха.
4.2. В случае пожара необходимо остановить оборудование, полностью обесточить установку, вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру или начальнику цеха, принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. До окончания смены произвести уборку рабочего места. Запрещается протирать перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха.
5.2. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно или сдать мастеру смены для ремонта.
5.3. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место.
5.4. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен, доложить мастеру или начальнику цеха.
5.5. При неявке сменщика доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем руководствоваться его указаниями.
5.6. После окончания смены проверить состояние спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. Чистка спецодежды легковоспламеняющимися растворителями запрещается. Поместить спецодежду, обувь и средства защиты в специальный шкаф. Принять душ.
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