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ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для витражиста
Примечание. На оборотной стороне инструкции
рекомендуется наличие виз: разработчика
инструкции, руководителя (специалиста)
службы охраны труда и других заинтересованных лиц.

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для витражиста при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации - _____________________.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Работники, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки для работы витражистами и не имеющие противопоказаний по возрасту по выполняемой работе, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:
- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
1.2. Витражисты обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:
- подвижные части производственного оборудования;
- передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных работ, материалов и конструкций;
- токсические химически опасные и вредные производственные факторы.
1.3. Для защиты от механических воздействий витражисты обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно: костюмы хлопчатобумажные, рукавицы комбинированные и ботинки кожаные. В зимнее время года следует использовать костюмы на утепляющей прокладке и валенки.
При нахождении на территории стройплощадки витражисты должны носить защитные каски. Кроме того, при выполнении работ на высоте необходимо использовать предохранительный пояс, а при обточке витражей использовать защитные очки.
1.4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах витражисты обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.
Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.
1.5. В процессе повседневной деятельности витражисты должны:
- применять в процессе работы средства малой механизации по назначению в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;
- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;
- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.
1.6. Витражисты обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед началом работы витражист обязан:
а) надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца;
б) предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работы;
в) получить задание на выполнение работы у бригадира или руководителя работ и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.
2.2. После получения задания у бригадира или руководителя работ витражисты обязаны:
а) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности труда;
б) подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ, а также проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности;
в) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты (рукавицы, защитные очки и перчатки при раскрое и обработке витражей, предохранительный пояс при работе на высоте);
г) перед вставкой витражей проверить исправность переплетов, а при работе на высоте, кроме того, убедиться, что внизу под местом работы имеется ограждение, препятствующее проходу людей в опасную зону.
2.3. Витражисты не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:
а) наличии у подмостей, лестниц или других несущих элементов изломов, трещин, деформаций;
б) нарушении целостности переплетов;
в) наличии неисправностей инструмента или оборудования, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их эксплуатация;
г) при недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;
д) отсутствии ограждений места, над которым будут происходить работы;
е) при сильном или порывистом ветре.
Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это витражисты обязаны сообщить бригадиру или руководителю работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. При погрузке, разгрузке и транспортировании витражей витражисты обязаны:
а) транспортирование и хранение витражей осуществлять в специально предназначенной для этого таре в вертикальном положении;
б) при установке витражей в ящик и при его извлечении пользоваться рукавицами;
в) для перемещения тяжелых витражей применять специальные тележки, носильные ремни и вакуумные захваты;
г) при транспортировании витринных витражей больших размеров применять специальные тележки, а их подъем к месту работы осуществлять с помощью средств механизации.
3.2. При резке и обработке витражей витражисты обязаны:
а) производить раскрой витражей на столах-верстаках, поверхность которых обшита войлоком или линолеумом;
б) очищать стол в процессе работы от стеклянной крошки сухой щеткой;
в) выполнять работу в нарукавниках (закрывающих руку до плеча) и крагах (закрывающих ноги до колена);
г) протирать перед резкой грязное и мокрое стекло, а витражи, принесенные с мороза, предварительно отогревать.
3.3. При использовании кислоты для матовки витражей, а также приготовления замазки, содержащей вредные вещества, для защиты кожи рук следует использовать защитные пасты и кремы.
3.4. Места, над которыми производятся витражные работы, необходимо ограждать. Все места производства работ должны быть хорошо освещены. Работать в темноте или при недостаточном освещении запрещается.
Запрещается производить остекление на нескольких ярусах по одной вертикали.
3.5. При выполнении работ на высоте витражисты обязаны:
а) применять предохранительный пояс с закреплением его за элементы конструкций или страховочный канат при выполнении работ с приставных лестниц на высоте более 1,3 м, а также на поверхностях с уклоном 20 град. и более (например, остекление фонарей двускатных крыш);
б) при необходимости резки витража или выемки битого витража на высоте отходы собирать в одно место и складировать в тару, а затем сносить их вниз;
в) при установке или выемке витринных витражей предварительно подготовить леса или подмости с настилом ниже фальца на толщину подкладки;
г) стекло и другие материалы держать в специальных ящиках, не допуская их падения.
Запрещается при выполнении работ с приставных лестниц опирать лестницы на витражей (в витринах) и бруски переплетов, а также перемещаться по приставным лестницам со стеклом.
3.6. При вставке витражей больших размеров витражисты обязаны:
а) вставку витражей вести сверху вниз;
б) при установке витринных витражей использовать мягкие подкладки;
в) вставляемое стекло двигать к проему по настилу вместе с подкладками, уложенными в одном уровне с нижним фальцем;
г) устанавливать витражей с применением специальных средств механизации (траверсы и грузоподъемного крана).
3.7. Стремянки, подставные (переносные) лестницы должны быть легкими и удобными для переноски и должны проходить ежегодно испытания.
3.8. Ступеньки (бруски) лестниц должны иметь только прямоугольное сечение. Применение лестниц с брусками (ступеньками), пришитыми гвоздями без врезок в тетивы, а также ступенек круглого сечения запрещается. Если ступенька вдолблена в тетивы, то лестница должна быть скреплена металлическими стяжками не реже чем через 2 метра.
3.9. Наращивание лестниц допускается только при условии прочного и плотного соединения их металлическими скреплениями, накладками с болтами, обручным железом и т.д. Сращивания гвоздями, а также сращивание более двух звеньев запрещается. Сращенные лестницы не должны иметь качания и заметного прогиба при подъеме по ним рабочих.
3.10. Приставные лестницы должны быть такой длины, чтобы можно было работать со ступенек, находящихся ниже верхнего конца лестницы не менее 1 метра. При необходимости производства работ с верхней ступеньки лестницы должна применяться лестница-стремянка, снабженная площадкой, огражденной с трех сторон перилами.
3.11. Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь прочные соединения железными крючьями для того, чтобы во время работы они не раздвигались; в верхних шарнирах должно быть прочное соединение на болтах с контргайками против саморазвинчивания.
Ширина раздвижных лестниц должна гарантировать их устойчивость в раздвинутом положении.
3.12. Нижние концы приставных лестниц для предотвращения сдвига должны снабжаться при работе на земле или на другом мягком основании металлическими заостренными наконечниками, а при работе на асфальтовых, бетонных, металлических и других скользких полах - резиновыми наконечниками. При необходимости следует установить дополнительно распоры к нижним концам тетив.
3.13. В лестничных клетках работа с приставных лестниц запрещается. При работе с лестниц в местах прохода людей или движения транспорта у основания лестницы должен стоять для охраны второй рабочий.
3.14. При подъеме на лестницу, а также при спуске с нее держать в руках инструмент или материалы запрещается.
Подъем и спуск инструмента или материала должны производиться на веревке или в сумке, подвешенной через плечо.
3.15. Изготовление, установка и монтаж витража на высоте должны производиться с раздвижных стремянок или подмостей. Производить эти работы с приставной лестницы, поддерживаемой другим лицом, запрещается.
3.16. Резка листового и обработка плиточного или литого в формах витражей по плавному криволинейному контуру, получение на стекле орнамента геометрических или простых растительных форм методом матирования его поверхности пескоструйным аппаратом, гравированием абразивными, чугунными, металлическими кругами и бормашиной или травлением кислотами по эскизу и картону производятся в индивидуальных средствах защиты.
3.17. При монтаже витражей в рамах должна быть обязательно проверена прочность крепления как витражей, так и самих рам и переплетов.
3.18. Запрещаются всякие окрики и разговоры между витражистами, работающими на высоте.
3.19. Вылезать в фрамугу без поясов и привязи веревкой запрещается.
3.20. Обработка декоративного каркаса: чеканка, патинирование и травление металла; морение, вощение, резьба дерева; фактурование, тонирование бетона; покрытие оловом свинцовой протяжки производятся исправными инструментами в индивидуальных средствах защиты.
3.21. Работа на любой высоте над производственным оборудованием (машинами, станками, двигателями, трансмиссиями, электромоторами и т.п.), а также над электропроводами должна проводиться с плотного настила с перилами высотой 1,0 метр, защищенными по низу бортовыми досками высотой 15 см.
3.22. Наладка инструмента и оборудования производиться только после отключения электроустановок и электросетей под непосредственным наблюдением ответственных лиц работодателя и по их разрешению.
3.23. Запрещается:
- производство всякого рода работ одновременно в двух (этажах) ярусах по одной вертикали во избежание падения инструментов или каких-либо других предметов на работающих внизу;
- одновременная работа двух витражистов с одной приставной лестницы или стремянки;
- производство работ под приставными лестницами и люльками, когда с них производится работа.

4. В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении возгорания немедленно прекратить работу, обесточить электросеть, за исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре и всем работающим в помещении приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.
4.2. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением тока. Сообщите работодателю о произошедшем случае.
4.3. При падении с высоты пострадавшему - оказать первую медицинскую помощь.
4.4. При порезах, ожогах и иных травмах - оказать пострадавшему доврачебную помощь, вызвать врача, доложить непосредственному руководителю.
4.5. Производство витражных работ с наружных лесов следует приостановить в случае гололеда, дождя или сильного ветра (10 м/с и более).
4.6. В случае поломки во время работы инструмента или оснастки (средств механизации или подмащивания) работы необходимо приостановить и сообщить о случившемся бригадиру или руководителю работ.

5. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Отключить электрифицированный инструмент и оборудование.
5.2. Привести в порядок рабочее место, отходы витражей убрать в специально предназначенное место.
5.3. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты, убрать их в гардероб или в индивидуальный шкаф.
5.4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.
5.5. По окончании работ покинуть производственные помещения.
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